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一、国家层面
1、党的十九大报告明确提出实施乡村振兴战略
党的十九大报告明确提出实施乡村振兴战略，“三农（农业、农村和农民）”问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重；要坚持农业农村优先发展，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业现代化；加强农村人居环境整治，实施农村生活污水治理是实现“生态宜居”的重要工作。
2、党的二十大报告明确提出——“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”
大自然是人类赖以生存发展的基本条件。尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。
我们要推进美丽中国建设，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。
（一）加快发展方式绿色转型。推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构等调整优化。实施全面节约战略，推进各类资源节约集约利用，加快构建废弃物循环利用体系。完善支持绿色发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系，发展绿色低碳产业，健全资源环境要素市场化配置体系，加快节能降碳先进技术研发和推广应用，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。
（二）深入推进环境污染防治。坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。加强污染物协同控制，基本消除重污染天气。统筹水资源、水环境、水生态治理，推动重要江河湖库生态保护治理，基本消除城市黑臭水体。加强土壤污染源头防控，开展新污染物治理。提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治。全面实行排污许可制，健全现代环境治理体系。严密防控环境风险。深入推进中央生态环境保护督察。
（三）提升生态系统多样性、稳定性、持续性。以国家重点生态功能区、生态保护红线、自然保护地等为重点，加快实施重要生态系统保护和修复重大工程。推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设。实施生物多样性保护重大工程。科学开展大规模国土绿化行动。深化集体林权制度改革。推行草原森林河流湖泊湿地休养生息，实施好长江十年禁渔，健全耕地休耕轮作制度。建立生态产品价值实现机制，完善生态保护补偿制度。加强生物安全管理，防治外来物种侵害。
（四）积极稳妥推进碳达峰碳中和。实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动。完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源消费，逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度。推动能源清洁低碳高效利用，推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型。深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快规划建设新型能源体系，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电，加强能源产供储销体系建设，确保能源安全。完善碳排放统计核算制度，健全碳排放权市场交易制度。提升生态系统碳汇能力。积极参与应对气候变化全球治理。
3、农村人居环境整治三年行动方案
2018年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治三年行动方案》（2018-2020年）。
《方案》提出：到2020年，实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。
东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区，人居环境质量全面提升，基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，基本完成农村户用厕所无害化改造，厕所粪污基本得到处理或资源化利用，农村生活污水治理率明显提高，村容村貌显著提升，管护长效机制初步建立。
中西部有较好基础、基本具备条件的地区，人居环境质量较大提升，力争实现90%左右的村庄生活垃圾得到治理，卫生厕所普及率达到85%左右，生活污水乱排乱放得到管控，村内道路通行条件明显改善。
地处偏远、经济欠发达等地区，在优先保障农民基本生活条件基础上，实现人居环境干净整洁的基本要求。
4、全国改善农村人居环境工作会议
2018年4月26日，全国改善农村人居环境工作会议指出：改善农村人居环境，是实施乡村振兴战略的重大任务，也是全面建成小康社会的基本要求。整合各种资源，强化政策措施，因地制宜，突出实效，扎实推进农村人居环境治理各项重点任务，通过持续努力，加快补齐突出短板，改善村容村貌，加强农村垃圾、生活污水治理，不断提升农村人居环境水平，为建设生态文明和美丽中国作出新贡献。
5、《扎实推进农村人居环境整治行动的通知》发改农经〔2018〕343号
国家发展改革委发布关于《扎实推进农村人居环境整治行动的通知》发改农经〔2018〕343号。
《通知》明确指出：以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，加快补齐农村人居环境突出短板。中西部有较好基础、基本具备条件的地区，人居环境质量较大提升，力争实现90%左右的村庄生活垃圾得到治理，卫生厕所普及率达到85%左右，生活污水乱排乱放得到管控，村内道路通行条件明显改善。地处偏远、经济欠发达等地区，在优先保障农民基本生活条件基础上，实现人居环境干净整洁的基本要求。
6、生态环境部、农业农村部关于印发农业农村污染治理攻坚战行动计划
2018年11月6日，生态环境部、农业农村部印发农业农村污染治理攻坚战行动计划的通知，到2020年，实现“一保两治三减四提升”：“一保”，即保护农村饮用水水源，农村饮水安全更有保障；“两治”，即治理农村生活垃圾和污水，实现村庄环境干净整洁有序；“三减”，即减少化肥、农药使用量和农业用水总量；“四提升”，即提升主要由农业面源污染造成的超标水体水质、农业废弃物综合利用率、环境监管能力和农村居民参与度。
梯次推进农村生活污水治理，开展协同治理，推动城镇污水处理设施和服务向农村延伸，加强改厕与农村生活污水治理的有效衔接，将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理。到2020年，东部地区、中西部城市近郊区的农村生活污水治理率明显提高；中西部有较好基础、基本具备条件的地区，生活污水乱排乱放得到管控。
强化农业农村生态环境监管执法。创新监管手段，运用卫星遥感、大数据、APP等技术装备，充分利用乡村治安网格化管理平台，及时发现农业农村环境问题。鼓励公众监督，对农村地区生态破坏和环境污染事件进行举报。结合第二次全国污染源普查和相关部门已开展的污染源调查统计工作，建立农业农村生态环境管理信息平台。构建农业农村生态环境监测体系，结合现有环境监测网络和农村环境质量试点监测工作，加强对农村集中式饮用水水源、日处理能力20吨及以上的农村生活污水处理设施出水和畜禽规模养殖场排污口的水质监测。
7、县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）
2019年9月26日，生态环境部发布《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》（环办土壤函〔2019〕756 号），全面指导县域农村生活污水治理专项规划编制，优先治理水源保护区、生态涵养区、风景名胜区等周边村庄，以及人口较为集中的重点村、中心村。重点治理污染严重及发展农家乐、民宿等乡村旅游的村庄。并提出了污水治理模式、工艺、目标、出水标准及污泥处置方式等，适用范围为全国所有区、县农村地区。
8、农村人居环境整治提升五年行动方案（2021－2025年）
2021年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021－2025年）》，提出了到2025年，农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新进步。农村卫生厕所普及率稳步提高，厕所粪污基本得到有效处理；农村生活污水治理率不断提升，乱倒乱排得到管控；农村生活垃圾无害化处理水平明显提升，有条件的村庄实现生活垃圾分类、源头减量；农村人居环境治理水平显著提升，长效管护机制基本建立等目标。
加快推进农村生活污水治理：分区分类推进治理。优先治理京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、黄河流域及水质需改善控制单元等区域，重点整治水源保护区和城乡结合部、乡镇政府驻地、中心村、旅游风景区等人口居住集中区域农村生活污水。开展平原、山地、丘陵、缺水、高寒和生态环境敏感等典型地区农村生活污水治理试点，以资源化利用、可持续治理为导向，选择符合农村实际的生活污水治理技术，优先推广运行费用低、管护简便的治理技术，鼓励居住分散地区探索采用人工湿地、土壤渗滤等生态处理技术，积极推进农村生活污水资源化利用。摸清全国农村黑臭水体底数，建立治理台账，明确治理优先序。开展农村黑臭水体治理试点，以房前屋后河塘沟渠和群众反映强烈的黑臭水体为重点，采取控源截污、清淤疏浚、生态修复、水体净化等措施综合治理，基本消除较大面积黑臭水体，形成一批可复制可推广的治理模式。鼓励河长制湖长制体系向村级延伸，建立健全促进水质改善的长效运行维护机制。
二、西藏自治区层面
（1）关于开展全区农牧区生活污水治理现状调查的通知（藏环函﹝2021〕80号）
2021年4月，西藏自治区生态环境厅印发了《关于开展全区农牧区生活污水治理现状调查的通知》（藏环函﹝2021〕80号），文件要求：为加强农村生态环境促进乡村振兴工作安排部署，自治区各区县需要按要求开展农村农牧区生活污水治理现状调查工作，全面掌握农牧区村庄自然环境、人口聚集程度、生活污水治理现状、生活用水排水特征，初步筛选适宜建设农村生活污水治理项目的区域和村庄，分步推进农牧区生活污水治理工作。
（2）西藏自治区人民政府第十一届第20次常务会议
2019年2月24日西藏自治区人民政府第十一届第20次常务会议强调：要深入贯彻落实习近平总书记对中央农村工作会议的重要指示、李克强总理的批示要求以及中央农村工作会议精神，按照区党委安排部署，紧密结合我区实施以“神圣国土守护者、幸福家园建设者”为主题的乡村振兴战略，围绕和谐稳定、打赢脱贫攻坚战、农牧民增收、农村人居环境整治、信息化建设、精神文明建设等工作，加快补齐短板，发挥好农牧民主体作用，聚焦聚力完成中央下达的各项硬任务，推动“三农”工作再上新台阶，提高广大农牧民获得感、幸福感和安全感。会议要求，要充分吸纳各方意见，修改完善后报自治区党委。
三、山南市层面
[bookmark: _Toc40558964][bookmark: _Toc40541366][bookmark: _Toc40740341]（1）西藏山南生态文明建设规划（2020-2025）
2019年12月西藏自治区山南市人民政府发布了《西藏山南生态文明建设规划》（2020-2025），规划明确提出了加强农村生活污水治理及实施农村卫生厕所革命的工作计划：
①加强农村生活污水治理
探索高海拔农牧区污水处理设施，在完善农牧区给排水等综合管网设施基础上，摸清农牧区生活污水排放和设施建设情况，制定农牧区生活污水排放标准。因地制宜选择农牧区污水治理技术路线和治理模式。对于人口密集、污水排放相对集中的村庄，鼓励采用集中式处理方式进行处理。城市、县城和乡（镇）近郊的村庄，生活污水就近纳入城市、县城和乡（镇）污水收集管网集中统一处理。针对布局分散、人口规模较小，地形复杂、污水不易集中收集、所处地区为非环境敏感的村庄，优先结合农牧区改厕工作采用三格式化粪池、净化沼气池、人工湿地等进行处理。
②实施农村卫生厕所革命
推进农牧区公共厕所建设和改造。推进农牧区公共厕所建设。普及农牧民卫生厕所改造。坚持农牧区改厕与新型社区建设、易地搬迁、厕所粪污与生活污水同时治理等工作统筹考虑，逐步清除简易厕所，对农户厕所进行卫生改造。因地制宜选择改厕模式，鼓励和引导农牧区新建住房配套建设无害化卫生厕所。
在此背景下，桑日县为贯彻落实农村污水治理方案，稳步推进宜居乡村建设，提高农村生活污水的收集治理率，改善农村人居环境，提高农村居民生活质量，提高桑日县农村污水治理的科学性、系统性和可操作性，特委托西藏拓鸿环境技术服务有限公司编制了《山南市桑日县县域农村污水治理专项规划》（2024-2030年）。
[bookmark: _Toc3579]1.2 规划编制过程
2023年11月，桑日县财政局对《桑日县县域农村生活污水治理专项规划》项目进行询价，最终确定西藏拓鸿环境技术服务有限公司为规划编制技术单位。
2023年11月，西藏拓鸿环境技术服务有限公司与山南市生态环境局桑日县分局就《桑日县县域农村生活污水治理专项规划》正式签订合同。
2023年11月，西藏拓鸿环境技术服务有限公司成立了规划编制组，并按照《桑日县县域农村生活污水专项规划》项目的合同约定方案、相关技术规范资料收集和现场初步踏勘。
2023年11月，通过实地调查及资料分析后，规划编制组制定了本规划污水处理设施建设模式及规划目标，并参照《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》等相关规划和标准，编制形成了 《桑日县县域农村生活污水治理专项规划》（2024-2030年）。
本规划编制中，得到了桑日县县委、县人民政府、山南市生态环境局桑日县分局、桑日县住房和城乡建设局、桑日县自然资源局、 桑日县农业农村局、桑日县乡村振兴局、桑日县统计局、桑日县文化旅游局、桑日县林业和草原局等部门及各乡（镇）、村（居）的大力支持，我公司在此深表感谢！
[bookmark: _Toc20829]1.3 指导思想
贯彻落实党的十九大和“绿水青山就是金山银山”理念及西藏乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，按照自治区人民政府、自治区生态环境厅生态建设的总体部署要求，结合桑日县的实际情况和发展目标，紧紧围绕“生态优先，绿色发展”和农村污水得到有效治理、人居环境质量明显提升，走出具有西藏特色的农村生活污水治理之路的基本目标，为建立生态宜居乡村和高水平小康社会提供保障。
[bookmark: _Toc22165]1.4 编制依据
[bookmark: _Toc43024738][bookmark: _Toc40740342][bookmark: _Toc40777282][bookmark: _Toc40541367][bookmark: _Toc3271]1.4.1 法律法规及规范性文件
[bookmark: _Toc40740344][bookmark: _Toc40777284][bookmark: _Toc43024740][bookmark: _Toc40541369][bookmark: _Toc40541371][bookmark: _Toc40740346]（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；
（2）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；
（4）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日修订）；
（5）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订）；
（6）《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）；
（7）《县（市）域城乡污水统筹治理导则（试行）》（建村〔2014〕6号）；
（8）《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）；
（9）《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；
（10）《农村人居环境整治三年行动方案》（2018年2月实施）；
（11）《农村人居环境整治提升五年行动方案》（2021年12月5日）；
[bookmark: _GoBack]（12）《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（2021年1月4日）；
（13）《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》（中共中央、国务院2018年9月印发）；
（14）《关于印发农业农村污染治理攻坚战行动计划的通知》（环土壤〔2018〕143号）；
（15）《中央农村工作领导小组办公室 农业农村部 中央宣传部 民政部 司法部关于公布全国乡村治理示范村镇名单的通知》（中农发〔2019〕22号）；
（16）《中央农村工作领导小组办公室 农业农村部 中央宣传部 民政部 司法部 国家乡村振兴局关于公布第二批全国乡村治理示范村镇名单的通知》（中农发〔2021〕15号）；
（17）《关于进一步加强农业农村生态环境工作的指导意见》（环办土壤〔2019〕24号）；
（18）《关于印发<农村黑臭水体治理工作指南（试行）>的通知》（环办土壤函〔2019〕826号）；
（19）《关于推进农村生活污水治理的指导意见》（中农发〔2019〕14号）；
（20）《关于进一步落实加强农业农村生态环境工作的指导意见》（环办土壤函〔2019〕24号）；
（21）《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》（环办土壤函〔2019〕756号）;
（22）《关于印发<西藏自治区打好农业农村污染治理攻坚战行动方案>的通知》(藏环发[2019]24号)；
（23）《西藏自治区建设美丽西藏“三整治、三提升”行动方案》；
（24）《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区用水定额的通知》（藏政办发[2017]3号）；
（25）《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T0182-2019）；
（26）《西藏自治区土壤污染治理与修复规划（2017-2030年）》；
（27）《西藏自治区国家生态文明高地建设条例》（2021年5月1日实施）；
（28）《西藏自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（藏政发[2020]11号）；
（29）《西藏自治区生态功能区划》；
（30）《关于开展全区农牧区生活污水治理现状调查的通知》（藏环函[2021]80号）；
（31）《西藏自治区水污染防治行动计划工作方案》藏政办发[2015]101号。
[bookmark: _Toc15566]1.4.2标准和技术规范
（1）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；
（2）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；
（3）《城市排水工程规范》（GB50318-2017）；
（4）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；
（5）《室外给水设计规范》（GB50013-2016）；
（6）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；
（7）《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）；
（8）《泵站设计规范》（GB50265-2010）；
（9）《污水自然处理工程技术规程》；
（10）《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T 0182-2019）；
（11）《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）；
（12）《村庄污水处理设施技术规程》（CJJ/T163-2011）；
（13）《村庄整治技术规范》（GB50445-2008）；
（14）《农村生活污染控制技术规范》（HJ574-2010）；
（15）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；
（16）《西藏自治区农村生活污水治理技术指南》（试行）（藏环发﹝2023﹞13号）；
（17）《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）；
（18）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；
（19）《农村生活污水处理项目建设与投资指南》；
（20）《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》（环办土壤函[2019]756号）；
（21）《农村生活污水治理设施运行维护技术导则》（住房和城乡建设部标准定额研究所编）。
（22）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）；
（23）《关于印发自然保护区规范化建设和管理导则（试行）的函》（环函[2009]195号）；
（24）农业农村部办公厅 国家卫生健康委办公厅生态环境部办公厅关于印发《农村厕所粪污无害化处理与资源化利用指南》和《农村厕所粪污无害化处理与资源化利用典型模式的通知》的通知（农办社[2020]7号）；
（25）《农村户厕卫生规范》（GB19379-2012）；
（26）西藏自治区《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T 0182-2019）；
（27）《西藏自治区村庄综合整治技术导则》（试行）。
[bookmark: _Toc43024741][bookmark: _Toc40740345][bookmark: _Toc40777285][bookmark: _Toc40541370][bookmark: _Toc2128]1.4.4 相关规划与文件
（1）《中共西藏自治区委员会办公厅、西藏自治区人民政府办公厅关于印发<农牧区人居环境三年行动实施方案>的通知》（藏党办发﹝2018﹞27号）；
（2）《山南市人民政府办公室关于印发农牧区人居环境整治三年行动实施方案的通知》（政办发﹝2018﹞82号）；
（3）《山南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（2021年1月9日山南市第一届人民代表大会第六次会议审议通过）；
（4）《山南市人民政府关于印发<山南市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（2021年11月15日）；
（5）《西藏自治区山南市水环境功能区划报告》（2017.5）
（6）《西藏山南市城市总体规划（2017-2030）》
（7）《西藏自治区山南市全域旅游发展规划（2019-2030）》 
（8）《西藏雅砻河风景名胜区总体规划（2015-2030）》
（9）《西藏自治区桑日县城市总体规划（2016-2030）》
（10）《桑日县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》
（11）《桑日县国土空间规划》（2021-2030）
（12）《山南市国土空间规划》（2021-2030）
（13）《桑日县全域旅游发展规划》（2021-2040）
（14）与规划相关的其他资料文件。
[bookmark: _Toc22714]1.5 规划范围
本次规划范围为桑日县全域农村，包括增期乡、绒乡、桑日镇、白堆乡，共4个乡镇。
表1-1   规划范围内的乡镇、村庄统计表
	序号
	乡镇名称
	行政村

	
	
	数量
	名称

	1
	增期乡
	13
	真措村、岗布村、米东村、帮贡村、达杰村、增期村、卡乃村、雪巴村、措巴村、支巴村、白金村、梦琼村、达古村

	2
	绒乡
	14
	平琼村、普巴村、巴朗村、程巴村、江塘村、多那村、巴资村、扎巴村、卓吉村、吉荣村、吉隆村、冲达村、达嘎村、叶琼村

	3
	桑日镇
	8
	奴卡社区、雪巴社区、颇章村、赤康村、塔木村、比巴村、洛村、拉隆村

	4
	白堆乡
	8
	藏嘎村、仁青岗村、许木村、白堆村、曲果萨村、里龙村、达西村、夏间村

	总计
	43
	/


[bookmark: _Toc40541372][bookmark: _Toc40740347][bookmark: _Toc15774]1.6 规划期限
根据《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》，近期规划原则上为5年，远期规划与县域总体规划、乡镇总体规划、村庄规划等尽量保持一致。本次规划基准年为2023年，规划治理期限为2024-2030年。
近期：2024年-2028年；
远期：2029年-2030年
[bookmark: _Toc32696]1.7 规划基本原则
[bookmark: _Toc40740348][bookmark: _Toc40541373]（1）科学规划，统筹安排
以桑日县总体规划为先导，结合生态保护红线、村庄规划、水环境功能区划、给排水、卫生改厕和黑臭水体治理等工作，充分考虑农村经济社会状况、生活污水产排规律、环境容量、村民意愿等因素，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，科学规划和安排农村生活污水治理工作。
（2）突出重点，梯次推进
坚持短期目标与长远规划相结合，既尽力而为，又量力而行。综合考虑现阶段城乡发展趋势、财政投入能力、农民接受程度等，合理确定污水治理任务目标。优先整治生态环境敏感、人口集聚、发展乡村旅游以及水质需改善控制单元范围内的村庄，通过试点示范不断探索，梯次推进，全面覆盖。
（3）因地制宜，分类治理
综合考虑村庄自然禀赋、经济社会发展、污水产排状况、生态环境敏感程度、受纳水体环境容量等，科学确定本地区农村生活污水治理方式。靠近城镇、有条件的村庄，生活污水纳入城镇污水管网统一处理。人口集聚、利用空间不足、经济条件较好的村庄，可采取管网收集-集中处理-达标排放的治理方式。污水产生量较少、居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，优先采用资源化利用的治理方式。
（4）建管并重，长效运行
坚持先建机制、后建工程，推动以桑日县县域为单元，实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。鼓励规模化、专业化、社会化建设和运行管理。
（5）经济实用，易于推广
充分调查农村水环境质量、污水排放现状和治理需求，考虑当地经济发展水平、污水产生规模和农民生产生活习惯，综合评判农村生活污水治理的环境效益、经济效益和社会效益，选择技术成熟、经济实用、管理方便、运行稳定的农村生活污水治理手段和途径。
（6）政府主导，社会参与
强化地方政府主体责任，加大财政资金投入力度，引导农民以投工投劳等方式参与设施建设、运行和管理，鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）等方式，引导企业和金融机构积极参与，推动农村生活污水治理工作稳步进行。
[bookmark: _Toc19847]1.8 规划目标
[bookmark: _Toc40740349][bookmark: _Toc40541374]规划总体目标：桑日县农村人居环境质量全面提升，生活污水处理率大幅提高，生态环境质量显著提升，村民环境与健康意识普遍增强，管护长效机制基本建立，村庄环境干净整洁有序，广大农村呈现“生产美、生活美、生态美”的全新面貌。
制定规划目标原则：治理范围覆盖县域内的村庄和国有农牧场，并以建制村作为基本单元。优先治理饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重要河湖沿岸，人口较为集中，发展农家乐、民宿等乡村旅游，水体发生黑臭以及水质需改善控制单元内的村庄，对灾害多发、生态环境脆弱地区的村庄，结合移民搬迁规划治理。
近期目标（2024年-2028年）：
行政村治理数量34个，污水得到有效治理行政村79.07%。农村生活污水治理设施出水水质按《农村生活污水处理设施水污染排放标准》（DB54/T 0182-2019）标准执行，污水处理设施排放达标率达60%，污水处理设施正常运行率不低于70%，污染物达标排放率不低于70%；污水资源化利用行政村污水资源化利用率达60%。
远期目标（2029年-2030年）：
行政村治理数量9个，农村生活污水得到有效治理率行政村达到100%。农村生活污水治理设施出水水质按《农村生活污水处理设施水污染排放标准》（DB54/T 0182-2019）标准执行，污水处理设施排放达标率达60%，污水处理设施正常运行率不低于70%，污染物达标排放率不低于70%；污水资源化利用行政村污水资源化利用率达60%。
表1-2 桑日县农村生活污水治理专项规划目标一览表
	规划时期
	规划年限
	规划期内治理村庄

	
	
	行政村名称
	优先治理原因
	行政村
数量

	近期
	2024-2028年
	增期乡
	真措村
	中心村、特色旅游村、西藏雅砻河风景名胜区内村庄、马鹿自然保护区
	34

	
	
	
	增期村
	乡所在地、特色旅游村、西藏雅砻河风景名胜区内村庄、马鹿自然保护区
	

	
	
	
	卡乃村
	特色旅游村、西藏雅砻河风景名胜区内村庄、马鹿自然保护区
	

	
	
	
	雪巴村
	中心村、特色旅游村、西藏雅砻河风景名胜区内村庄、马鹿自然保护区
	

	
	
	
	措巴村
	特色旅游村、西藏雅砻河风景名胜区内村庄、马鹿自然保护区
	

	
	
	
	支巴村
	特色旅游村、西藏雅砻河风景名胜区内村庄、马鹿自然保护区
	

	
	
	
	白金村
	特色旅游村、西藏雅砻河风景名胜区内村庄、马鹿自然保护区
	

	
	
	
	梦琼村
	特色旅游村、西藏雅砻河风景名胜区内村庄、马鹿自然保护区
	

	
	
	
	达古村
	中心村、特色旅游村
	

	
	
	绒乡
	巴朗村
	中心村、乡所在地、特色旅游村、近雅鲁藏布江、西藏雅砻河风景名胜区内村庄
	

	
	
	
	程巴村
	中心村、特色旅游村、近雅鲁藏布江、西藏雅砻河风景名胜区内村庄
	

	
	
	
	江塘村
	西藏雅砻河风景名胜区内村庄、近雅鲁藏布江
	

	
	
	
	平琼村
	搬迁点、近雅鲁藏布江
	

	
	
	
	普巴村
	
	

	
	
	
	巴资村
	
	

	
	
	
	叶琼村
	
	

	
	
	
	达嘎村
	
	

	
	
	
	扎巴村
	近雅鲁藏布江
	

	
	
	
	卓吉村
	近雅鲁藏布江、搬迁村、西藏雅砻河风景名胜区内村庄
	

	
	
	
	吉荣村
	近雅鲁藏布江、西藏雅砻河风景名胜区内村庄、近雅鲁藏布江
	

	
	
	
	吉隆村
	中心村、西藏雅砻河风景名胜区内村庄、近雅鲁藏布江
	

	
	
	
	冲达村
	近雅鲁藏布江、西藏雅砻河风景名胜区内村庄
	

	
	
	桑日镇
	奴卡社区
	中心村、镇所在地、近雅鲁藏布江、雅砻河风景名胜区内村庄
	

	
	
	
	雪巴社区
	镇所在地、特色旅游村、近雅鲁藏布江、西藏雅砻河风景名胜区内村庄
	

	
	
	
	颇章村
	近雅鲁藏布江
	

	
	
	
	赤康村
	近雅鲁藏布江
	

	
	
	
	塔木村
	中心村、特色旅游村、西藏雅砻河风景名胜区内村庄、近雅鲁藏布江
	

	
	
	
	比巴村
	特色旅游村
	

	
	
	
	拉隆村
	近雅鲁藏布江
	

	
	
	白堆乡
	藏嘎村
	中心村、特色旅游村
	

	
	
	
	仁青岗村
	特色旅游村
	

	
	
	
	白堆村
	乡所在地
	

	
	
	
	里龙村
	特色旅游村
	

	
	
	
	许木村
	近增久曲
	

	远期
	2029-2030年
	增期乡
	岗布村
	/
	9

	
	
	
	米东村
	/
	

	
	
	
	帮贡村
	/
	

	
	
	
	达杰村
	/
	

	
	
	绒乡
	多那村
	/
	

	
	
	桑日镇
	洛村
	/
	

	
	
	白堆乡
	曲果萨村
	/
	

	
	
	
	达西村
	/
	

	
	
	
	夏间村
	/
	



[bookmark: _Toc13432][bookmark: _Toc50131903]1.9 技术路线
规划从桑日县农村污水治理现状和问题出发，结合区域发展趋势，通过对现状特征分析、已有规划和设施建设需求分析，在多系统融合分析的前提下，形成本次农村生活污水处理设施建设规划和农村生活污水处理设施运维管理规划，本次规划技术路线如下：
[image: ]、
图1.8-1  规划编制技术路线图

[bookmark: _Toc10362]第二章  区域概况
[bookmark: _Toc40740350][bookmark: _Toc17441][bookmark: _Toc40541375]2.1自然气候条件
[bookmark: _Toc29592]2.1.1 地理位置
桑日县位于西藏自治区中南部，山南市东北部，东邻加查县，东南接曲松县，西、南与乃东区毗邻，北靠墨竹工卡县，东北与工布江达县相连。县境东起夕拉崇山，西至大布卓布山口，北起那果木日，南到多果日山脚以南约1.5千米处，地跨东经91°50′~92°36′、北纬29°00′~29°50′，东西最宽61千米，南北最长62.2千米，总面积2633.62平方千米。
[image: ]
图2-1  桑日县区位图
[bookmark: _Toc24988]2.1.2 地形地貌
一、地形
桑日县地处冈底斯山南麓，雅鲁藏布江中游河谷地带，总体地势西高东低、北高南低，呈“两山夹一江”之势。境内山地面积约1841.3平方千米，占全县总面积的69.94%；谷地和湖盆地755.95平方千米，占总面积的28.67%；水域面积36.75平方千米，占总面积的1.39%。山地平均海拔在4587米左右，相对高度约1042米，谷地海拔在3100—3800米之间。境内最高海拔6220米，最低海拔3143米，平均海拔4065.75米。
雅鲁藏布江把桑日县分为南北两部分，南为喜马拉雅山区，北为冈底斯山区。峡谷自江两岸向南北逐渐升高，有5000米以上的山峰40余座。南部山地属于喜马拉雅东西走向断块山地北坡的一部分，山坡坡角5°~10°，一直平缓倾斜至雅鲁藏布江边；山地和高原面之间无明显的界线，山地的北坡是高原面的一部分。县域北部山地为属冈底斯山脉东延部分——郭喀日居褶皱山地的一部分，整个山系由强烈褶皱的侏罗系、白垩系规模宏大的中酸性侵入岩和混合岩组成；褶皱带以燕山花岗岩为主体，受特殊的干寒环境的影响，寒冻风化和剥蚀作用强烈。境内山岭大多呈南北走向，少数以北东一南西和北西一南东走向。
二、地貌
桑日县境内有高山地貌、河谷地貌和风沙地貌三大地貌类型。
高山地貌：高山地貌在桑日境内分布最广，除县域中部雅鲁藏布江河谷一带外，其余各地均有分布。高山的相对高度在1000米以上，角峰、刀脊、冰斗等地貌发育，一些海拔6000米左右的高峰周围发育了现代冰川；高山区内河流深切、谷地陡峻，纵比降大，谷地呈深切峡谷。海拔4500—5500米的高原中低山地寒冻风化作用强烈，形成侵蚀沟密布、基岩裸露、地形破碎的剥蚀高山地貌和山地中宽谷地貌。此外境内还散布一些海拔4000米左右的高山蚕蚀丘陵，山体由砂岩、板岩、页岩组成，侵蚀作用强烈，山脊线不明显。
河谷地貌：河谷地貌大多分布于海拔4000m以下的江河沿线，大体分为宽谷、窄谷、峡谷三种形态。雅鲁藏布江在白堆乡藏嘎村以上地段的河谷为中宽谷地貌，河谷宽1~2km，最宽处（羊村水文站附近）约3千米；河道偶有分叉，河谷边坡10°~30°，边滩、心滩较多，河床纵比降较小。雅鲁藏布江在白堆乡藏嘎村以下地段的河谷（加查峡谷）为峡谷地貌，河谷平均宽度100~200米，最窄处仅几十米；河床为单一河道，河床深切，谷坡重力作用活跃，山崩、泥石流多发。雅鲁藏布江的一级、二级支流河谷绝大多数为窄谷地貌，河谷平均宽度500米左右，最宽处出现在支流交汇的河口段，宽者可达1千米。
风沙地貌：桑日县境内的风沙地貌主要分布于雅鲁藏布江中宽谷河段海拔4200米以下的坡麓平凹地带。该段河谷干旱多风，植被少、地表物质疏松，且地势较开阔，故而形成风积沙垄、新月形沙丘、沙丘链、格状沙丘及沙包等风积地貌。其中沙丘最普遍，常覆盖在河滩、阶地、洪积扇、谷坡以及相对高度200—300米的山坡上。
[bookmark: _Toc22341]2.1.3 地质构造
受地质构造影响，桑日县地层比较单一。以雅鲁藏布江为界，以北为冈底斯一念青唐古拉地层区的拉萨一波密分区，大面积出露燕山晚期花岗岩等中酸性侵入岩；以南属于喜马拉雅地层区的特提斯喜马拉雅北部地槽型沉积带，主要出露中生代地层的火山岩、放射虫硅质岩及混杂岩。在雅鲁藏布江深断裂带南北两岸断续分布有第三系陆相麦拉石砾岩。境内由北向南地层岩型依次为：石炭一二叠系石英砂岩、含砾砂板岩、板岩，燕山晚期花岗岩，第三系麦拉石砾岩，蛇绿岩和类复理石。
[bookmark: _Toc22615]2.1.4气象气候
桑日县在气候区划上属于高原温带季风半湿润气候地区的雅鲁藏布江中游桑日至加查小区，主要特点是气温偏低，四季不明显；太阳辐射强，日照时间长，白天地面受热剧烈增温，气温升高，夜间空气保温效应弱，气温迅速降低，造成气温日较差大，年较差小，有“一年无四季，一日见四季”之说；干湿季分明，降水较少，蒸发强烈；立体气候显著，阴阳坡分异明显；灾害性天气频繁。受地貌影响，县境南北水热分布不均，雅鲁藏布江以北大部分地区为高原温带季风半湿润气候区，县域南部及河谷一带为高原温带季风半干旱气候区。
雅鲁藏布江河谷地带年平均气温8.2℃，7月均温15.4℃，极端最高气温29℃，1月均温-0.9℃，极端最低气温-17.6℃。无霜期150~180天。年平均降水量429.1毫米，干湿季分明，降水集中于6月至9月，多夜雨，全年夜雨率达80%以上；冬春季干燥少雨，湿润系数小于0.08。年蒸发量1968.7毫米，是西藏蒸发量最大的地区之一，干旱严重。全年平均日照时数2936.6小时，日照百分率66%。受大气环境及地形的影响盛行东北风，全年大风日数73.8天，年平均风速3.5米/秒，其中冬春季处于西风急流控制之下，1月至5月为“风季”。
北部山地草原气温低于河谷地区，年平均气温5~8℃，最暖月（7月）平均气温13~15℃，最冷月（1月）平均气温-2℃左右。无霜期约60天。年平均降水量约370毫米，其中6~9月降水量约330毫米。年平均日照时数2770小时。冬春寒冷多大风。
桑日县海拔高差大，气候垂直分异显著，从河谷往高山分别为河谷温暖半干旱气候、山地温和半干旱气候、山地温凉半湿润（半干旱）气候、高山寒凉湿润气候、高山寒冷半湿润气候五个垂直气候型。
[bookmark: _Toc2926]2.1.5 水文
（1）地表水
 桑日县境内河流均属外流的雅鲁藏布江水系，一级支流由南北两部高山奔泻而下，汇集于横贯县境西东的雅鲁藏布江干流。全县共有大小常年流水溪河22条。其中流域面积超过50平方千米的河流有9条。雅鲁藏布江在境内全长 71.5千米，沃卡河是县境内雅鲁藏布江最大的支流，此外，境内还有比巴河、曲松河、堆随河、降乡曲、董古都 曲、罗郎曲等较大支流。
雅鲁藏布江：雅鲁藏布江自西向东横贯桑日县县境中南部，境内全长约71.5千米；洪水期江面最宽处约1.2千米，最窄处约100米；河段高程由入境处的3520米降至出境处的3260米，落差260米；平均水位（高于假定基面）8.27米，平均流量937立方米/秒，平均径流深193.0毫米，年平均径流量295.7亿立方米，年平均年输沙量1210吨。
沃卡河（增久曲、增期曲）：沃卡河是县境内雅鲁藏布江的最大支流，河长57km，流域面积1448km2，源头海拔5000m，河口海拔3550m，河流平均比降25.4‰，年平均流量7.81m3/s，90%保证率流量0.360m3/s，常年洪水洪峰流量96.1m3/s。流域植被较好，河水清澈，水质良好。
比巴河：雅鲁藏布江左岸一级支流，位于桑日县桑日镇境内，河床冲淤变化较小，河床主要是由沙加卵石、砾石及粉质粘土组成，河道两岸河谷陡峻、植被较好以灌木丛为主，在县城附近注入干流，全长约35千米，天然落差1572米，流量较大，河谷为窄谷。
湖泊：桑日县境内有大小湖泊126个，水域总面积623.44公顷，主要分布于县境东北角海拔均在4600米以上地带，大多为淡水湖，水质良好。其中外流湖大多为河流的补给源，较大的有潭巴错、热真错、错玛错、真布错、粗布错等；内流湖四面环山呈封闭状，较大的有拉莫错、同青玛、热子错等，水质稍差，盐分含量高。在境内北部、东部、东北部和南部的高山顶上，存在约14平方千米的永久性积雪冰川，属海洋性现代冰川，为河流重要的补给水源。
（2）地下水
桑日县境内地下水主要来自大气降水、东北部和南部渗透、河谷两侧地表径流渗透及农田回归水，以岩层裂隙水、第四系松散层贮水形式为主，地下水贮量相对较少。地下水量方面，河谷地段大于河谷两侧山沟，北部大于南部。境内地下水为淡水，主要有重碳酸钙和重碳酸钙镁两种类型，属偏弱碱水，矿化度小于1克/升。
[bookmark: _Toc31224]2.1.6 自然资源
1、土地资源
桑日县全境的土地按利用类型划分为宜农地、宜林地、宜牧地和不宜农林牧地4种类型。
宜农地：面积42.9平方千米，占总面积比例1.63%，主要分布在海拔3500—4000米的雅鲁藏布江两岸，从程巴、江（乡）到扎巴和拉龙以及曲松河、笔乡曲、沃卡河、白金河、白堆河的河谷地带和坡麓冲积扇地区。
宜林地：面积217.02平方千米，占总面积比例8.23%，主要分布在海拔4000米以下的山地坡麓及河谷地带，分为宜防风林（用材林）地、宜涵养林地和宜薪炭林地三种类型。
宜牧地：面积2320.18平方千米，占总面积比例88.1%，分布广，集中分布于增期乡和白堆乡夏间村；中下等地约占三分之二。
不宜农林牧地：面积53.9平方千米，占总面积比例2.04，分布在海拔4500米以上的高寒地区和山坡背阳面及河流谷地中，集中分布在白堆、增期和绒乡的部分村，主要是为高山寒漠、裸岩石砾、河滩、水域等。
2、生物资源
桑日县处于藏南山地灌丛区与藏东森林区的过渡地带，县域西部和南部基带植被为温带中生性灌丛草原，东部和北部属藏南山地灌丛草原区向藏东森林区的过渡性植 被带，植被为常绿针叶林。受气候及地貌的影响，境内植被分布具有明显的南北水平差异和垂直带谱分异。大体包括零星常绿叶林、山地灌丛草原、山地灌丛草甸、高山 草甸、高山寒漠草甸、低湿草甸、沼泽植被等7类。
桑日县境内有高等植物约 53 科191属419种，其中草本植物有藏麻黄、西藏荨麻等，乔木如康定柳等；灌木如香柏、拉萨小檗等。分布有脊椎动物 53 科173种，其 中鸟类 31 科123种，如喜鹊、红嘴山鸦、大杜鹃、雪鸡等；哺乳类 14 科31种，如狼、藏狐、豹猫、马鹿、白唇鹿、马麝、岩羊猕猴等；两栖爬行类 5 科6种，如高山蛙、 温泉蛇、鬣蜥等；鱼类 3 科13种，如鲫鱼、鲤鱼、西藏高原鳅、裂腹鱼类等。总体上看，桑日县生态安全屏障功能稳定性好，植被涵养水源功能稳定，生态系统防风固 沙作用良好。桑日县境内有高等植物约53科191属419种，其中草本植物369种，如藏麻黄、西藏荨麻、冰川蓼、藏蝇子草、喜山葶苈、高原景天、柔毛委陵菜、劲直黄芪、甘肃棘豆、西藏棱子芹、长梗龙胆、藏白蒿、怒江紫菀、藏东薹草等；乔木13种，如康定柳等；灌木37种，如香柏、拉萨小檗、二色锦鸡儿、吉拉柳等。
3、矿产资源
桑日县主要矿产资源有铜矿、铬矿、砂金矿、大理石、石灰石、高岭土等。
铜矿：铜矿主要分布于冈底斯一念青唐古拉板块南缘的冈底斯火山一岩浆弧，呈近东西向断续分布；截至2000年，境内发现冲达1个矿点和白堆等6个矿化点，矿床成因类型有矽卡岩型和热液石英型两种。冲木达铜矿铜品位1.82—3.87%，含金0.18一0.84克/吨，含银9—39.7克/吨。
铬矿：铬矿处于雅鲁藏布江南曲松—桑日—乃东铬矿带的中段，品位达45%以上。
石灰岩：比巴村石灰岩矿点地处雅鲁藏布江北侧冈底斯火山一岩浆弧内，石灰岩呈层状，矿体呈厚一巨厚层状，单层厚0.5—3米不等，矿石以细一粉晶灰岩为主，具块状构造，矿石成分为方解石，其质量能达到化工灰岩、水泥灰岩要求，矿体产状较稳定，资源量大。
大理石：绒乡大理岩矿点位于桑日县绒乡北东约7千米的雅鲁藏布江东侧。大理岩在平面上呈透镜状，矿石呈灰白色块状，矿石成分为方解石，脉石矿物为含微量磁铁矿。
4、太阳能资源
桑日县海拔高，空气稀薄，水汽、云量、尘埃少，透明度高，且纬度低、降雨少，因而日照时间长，光照充裕，太阳辐射强，是中国太阳日照时数最多的地区之一。全境年平均太阳总辐射量172.65千卡/平方厘米，功率为0.02千瓦/平方米，发电量58.7千瓦/平方米。桑日县城年太阳总辐射为5409.3兆焦耳/平方米，春季最大，为1656.2兆焦耳/平方米，冬季最小，为887.9兆焦耳/平方米。桑日镇大部、白堆乡东南部、增期乡大部总辐射较高，大于6094兆焦耳/平方米，最高可达7055兆焦耳/平方米，太阳能资源十分丰富；白堆乡沿增久曲河谷东南部、绒乡大部总辐射较低，少于5797兆焦耳/平方米。
5、旅游资源
桑日县有着丰富的旅游资源，包括历史资源、自然资源和文化资源。根据《桑日县旅游资源普查报告》（2023）：桑日县拥有优良级旅游资源76项，其中五级旅游资源4项，四级旅游资源8项，三级旅游资源旅游64项。
①历史文化资源
桑日县历史文化悠久，拥有丰富的民族文化资源，这里是吐蕃王朝早期活动的舞台，是帕竹地方政权的发祥地，文物古迹众多：有号称山南第一大寺的噶举派寺院丹萨梯寺，还有以风格独特的里龙寺，独树一帜的摩居巴寺院卡玛当等为代表的宗教建筑，以及沃卡宗、桑日宗、恰嘎宗、卡达宗四座大小不同风格各异的宗政府遗址。由于桑日经济上的有利条件，县域内也留下了众多的庄园建筑遗址遗迹，如鲁定颇章、只龙庄园、 卡乃庄园、恰麦庄园等。
桑日县人杰地灵，在历史上出现了多吉贝、绛曲坚赞、扎巴坚赞、十二世达赖喇嘛等一批重要的人物；农牧兼备的生产条件养育了勤劳善良的人民，由此创造了形式多样、内容丰富的民间文化，包括民间舞蹈、弹唱（如巴朗卓巴谐玛、增期工布卓舞、达古扎念），民歌（如农区的耕地歌、除草歌、收割歌、打场歌、筑房歌等，牧区的放牧歌、挤奶歌、打酥油茶歌等），民间神话、歌谣和故事（如《公主船》、《宗喀巴在沃卡》、《丹萨梯建筑歌》），民俗节日（如春播节、望果节）， 以及民间传统手工艺（如达古石锅鱼制作技艺、叶琼扎念制作技艺、白堆多滴帽、扎嘎柳编等）。
②自然资源
桑日县“两山夹一江”的特殊地理位置，造就了“因水而美”的神奇自然景观，这里既有雅鲁藏布江宽阔富庶的谷地田园，又有壁立万仞、雄奇险峻的峡谷胜景；既有碧波荡漾、风光迷人的思金拉措，又有热气蒸腾、养身养心的沃卡温泉；既有被誉为藏地雪山始祖的沃德贡杰雪山，又有绿草如茵、广袤无垠的贡德林草原资源类型丰富，组合优良，具有极高的观赏游憩价值高！
沃卡温泉：沃卡温泉位于桑日县城以东约60公里的增期乡内，温泉共七处，散布增期乡境内草地上。其中以昔日专供达赖喇嘛的卓罗卡温泉最为著名，盛传此泉能治多种疾病。卓罗卡北面的觉琼邦卡温泉，可治胃病，传说是宗喀巴当年经常沐浴的地方。附近还有可以治关节炎的帕姆温泉，可治眼病、鼻窦炎的绵曲卡温泉，可治皮肤病的邦卡咯温泉等。
思金拉措：当地群众称为“财主百龙之王”居住的神湖，位于墨竹工卡县日多乡东南、山南地区桑日县增期乡以北，距川藏公路（318国道）约6公里，海拔4500米。据藏文古籍《五部遗教》等藏文记录，思金拉措神湖位于犹如聚宝盘里用金银财宝向四周供奉曼陀罗。其间，蓝天倒映在湖中，景色美丽。神湖后面形如龟王的山上有莲花生大师修行的“仲巴”岩洞及许多历史悠久的修禅静地和生成之物。神湖往东望去的山脉上驻有十六尊罗汉，东南边还可看见雪域著名的摸顶山，供世人膜拜。传说祭拜此神山不仅能积累福运。思金拉措神湖的南边山脉供奉的曼陀罗，西边山脉大象背上的宝座。山的左边可供祭拜黑湖及山的右边是前往神湖参观旅游的路口。在它的四周小湖泊星罗棋布，每个湖泊都有不同的象征意义和历史渊源，还有显灵的传说。在东面有象征五飞天的五个小湖，南面有象征六趣的六个湖，西面有象征八尊古如（莲花生大师八大变化身）的八个小湖，北面有象征“三怙主”的三个小湖。
桑日县马鹿自然保护区：桑日马鹿自然保护区位于桑日县增期乡境内，从泽当向东行驶80公里即可到达，主要分布在贡德林、帮贡、达杰、梦琼等地。桑日马鹿自然保护区自然环境现状良好，给西藏马鹿、白唇鹿提供了良好的生存环境，被确定为国家一级动物保护区。景区内还有西藏的名贵中草药虫草、贝母等。由于景区风景秀丽，游客络绎不绝，既可参观自然风光，又可参观野生动，是不可多得的旅游胜地。
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图2-2  桑日县旅游资源分布图
[bookmark: _Toc40541376][bookmark: _Toc22234][bookmark: _Toc40740351]2.2社会经济状况
[bookmark: _Toc18141]2.2.1 行政区划
桑日县4个乡镇、43个行政村（居）。根据各乡镇提供资料，2023年11月，桑日县农村常住人口4096户、15323人，各乡镇农村人口分布情况详见下表：
表2-2桑日县农村人口分布情况一览表
	序号
	乡镇名称
	行政村
	自然组/组团
	户数
	人口

	1
	桑日镇
	雪巴社区居委会
	雪巴组
	79
	229

	
	
	
	格热组
	77
	273

	
	
	
	吉康组
	67
	209

	
	
	
	吉秀组
	39
	151

	
	
	奴卡社区居委会
	奴卡组和吉扎林组
	155
	539

	
	
	比巴村
	一组
	96
	358

	
	
	
	二组  
	48
	181

	
	
	
	三组
	41
	147

	
	
	洛村
	/
	51
	209

	
	
	拉隆村
	/
	51
	166

	
	
	赤康村
	赤康组
	若旦
	13
	43

	
	
	
	
	赤康
	43
	178

	
	
	
	尼杰组
	尼杰
	31
	123

	
	
	
	
	若旦
	13
	48

	
	
	
	托嘎组
	擦荣
	13
	49

	
	
	
	
	唐堆
	14
	47

	
	
	颇章村
	奴林组
	27
	105

	
	
	
	颇章组
	27
	115

	
	
	
	新村组
	28
	100

	
	
	塔木村
	日岗组
	16
	70

	
	
	
	塔木组
	34
	130

	
	
	
	羌组
	12
	50

	2
	绒乡
	吉荣村
	1组
	83
	313

	
	
	
	2组
	48
	152

	
	
	
	3组
	69
	260

	
	
	冲达村
	/
	174
	662

	
	
	江塘村
	江塘村
	34
	143

	
	
	
	江塘村新村
	29
	123

	
	
	程巴村
	一组、二组
	100
	488

	
	
	
	三组、四组
	88
	363

	
	
	吉隆村
	加仓组
	27
	91

	
	
	
	乃东组
	10
	50

	
	
	
	布洛组
	8
	34

	
	
	
	吉隆组
	15
	66

	
	
	多那村
	多那组
	59
	214

	
	
	
	龙旦组
	18
	95

	
	
	扎巴村
	屯巴组
	11
	48

	
	
	
	扎巴组
	105
	364

	
	
	巴朗村
	一组
	63
	232

	
	
	
	二组
	63
	225

	
	
	
	三组
	61
	205

	
	
	
	四组
	62
	226

	
	
	卓吉村
	/
	105
	430

	
	
	平琼村
	扎嘎沟搬迁点
	200
	764

	
	
	普巴村
	
	
	

	
	
	巴资村
	
	
	

	
	
	叶琼村
	
	
	

	
	
	达嘎村
	
	
	

	3
	白堆乡
	白堆村
	/
	68
	222

	
	
	曲果萨村
	/
	94
	314

	
	
	许木村
	
	49
	165

	
	
	达西村
	/
	30
	106

	
	
	里龙
	
	111
	392

	
	
	仁青岗村
	
	69
	227

	
	
	藏嘎村
	
	68
	247

	
	
	夏间村
	新东组
	8
	40

	
	
	
	日布组
	9
	40

	
	
	
	破布组
	10
	40

	
	
	
	玉龙组
	20
	73

	
	
	
	措扎组
	7
	24

	4
	增期乡
	白金村
	/
	77
	311

	
	
	措巴村
	/
	35
	137

	
	
	达古村
	切那啦
	11
	31

	
	
	
	岗登组
	22
	69

	
	
	
	新村组
	32
	96

	
	
	
	街需组
	6
	18

	
	
	雪巴村
	/
	111
	390

	
	
	卡乃村
	莫巴组
	37
	134

	
	
	
	恰麦组
	47
	189

	
	
	
	卡乃组
	57
	195

	
	
	米东村
	米东组
	21
	64

	
	
	
	达木那组
	27
	176

	
	
	达杰村
	普玛果
	19
	76

	
	
	
	县牧场
	14
	56

	
	
	
	贡贡玛
	9
	35

	
	
	
	军区牧场
	11
	36

	
	
	支巴村
	西支巴
	43
	190

	
	
	
	东支巴
	45
	137

	
	
	
	旦乃组
	39
	193

	
	
	帮贡村
	一组
	29
	122

	
	
	
	二组  
	31
	126

	
	
	
	三组
	25
	102

	
	
	岗布村
	扎热塘
	9
	39

	
	
	
	令布塘
	5
	21

	
	
	
	屯布多
	15
	85

	
	
	
	热布东嘎组
	28
	130

	
	
	增期村
	一组
	46
	148

	
	
	
	二组
	50
	164

	
	
	
	三组
	64
	217

	
	
	
	四组
	66
	215

	
	
	
	五组
	29
	99

	
	
	真措村
	德姆塘组
	12
	56

	
	
	
	欧如塘组
	17
	96

	
	
	
	真措组组
	8
	36

	
	
	
	铁塔组
	10
	33

	
	
	梦琼村
	那列卡组
	6
	24

	
	
	
	梦琼组
	16
	56

	
	
	
	次玛列卡组
	17
	63

	8
	合计
	4096
	15323


[bookmark: _Toc8777]2.2.3 经济发展
根据资料收集，桑日县生产总值2022年完成222527.0万元，其中第一产业6245.3万元，第二产业133644.5万元，第三产业82457.2万元，增速分别为5.2%、2.8%、1.7%。全年固定投资完成170329万元，同比下降28.18%；完成社会消费品零售总额16745.5万元、同比下降6.7%。2022年全年财政收入完成6313万元，财政支出91189万元，税收收入完成9869.43万元。全县全年农村居民人均可支配收入21403元，同比增长7.5%。
2022年，桑日县农作物总播种面积1674.51公顷，其粮食作物面积1272.46公顷，其中青稞、小麦、豆类、油菜籽、蔬菜、青饲料面积分别为854.48公顷、386.63公顷、32.36公顷、129.45公顷、150.72公顷、121.88公顷。桑日县粮食总产量9968.48吨，同比增长4.1%，其中小麦产量3557.47吨，增长10.6%；青稞产量6351.88吨，减少0.04%；油菜籽产量328.23吨，减少2.3%；蔬菜产量3002.5吨，减少26%。2022年末牲畜存栏投书83751头（只、匹），其中牛、羊、猪分别为67283头、14702只、1312头。2022年全年总出栏头数17205头（只），其中牛、羊、猪分别出栏11441头、5070只、694头，出栏率21%。肉类产量1707.42吨、减少35%，奶类产量5339.74吨、减少1.2%。
2.2.4 旅游住宿体系规划
[bookmark: _Toc40740352][bookmark: _Toc40541377]根据《桑日县全域旅游发展规划》（2021-2040年）：
1、规划目标 
以“提升住宿接待设施档次，优化住宿接待服务水平，满足游客多元住宿体验”为要求，打造“中端舒适型为主、高端精致型和低端实用性为辅”的橄榄型住宿产业结构，构建“酒店宾馆+民宿客栈+自驾车特色住宿+其他非标住宿”的住宿产业体系。规划至2040年，需要床位总数48550张。
表2-3  2021-2040年住宿床位数预测一览表
	预测年度(年）
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	需要床位总数
	578
	1036
	1783
	2018
	2937
	3478
	3918
	10922
	10256
	12779

	预测年度(年）
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	需要床位总数
	17060
	18940
	20948
	21455
	35465
	38834
	45210
	48600
	45503
	48550


2、规划要点 
（1）加快“产业+”：在现有产业发展基础上，构建以主题文化酒店为引领，以高端精品民宿为特色，以自驾车营地为配套的桑日县全域旅游住宿产业体系，引导住宿产业多元化发展，丰富旅游接待设施类型。 
（2）推动“文化+”：将桑日县悠久的历史文化、丰富的地方民俗等作为素材，运用到酒店和民宿的建筑设计、室内装饰和客房服务等方面，进行主题化打造，提升现有住宿品质。 
（3）鼓励“科技+”：利用互联网与物联网等技术，实现住宿设施智能化打造。在酒店和民宿的房间内安装全天候弥散式供氧系统，通过大型中央制氧机产出氧气，保持客房全天候人性化供氧，同时安装智能安防、智慧客控等应用系统，为游客提供高质量服务。 
（4）夯实“品质+”：依据《文化主题旅游饭店基本要求与评价》、《旅游民宿基本要求与评价》（LB/T065-2017）、《自驾车旅居地营地质量等级划分》（LBT077-2019）等国家标准，对现有的旅游住宿接待设施从硬件和软件上提档升级，全面提升全域旅游服务接待质量。 
3、规划体系 
（1）酒店宾馆：主题文化酒店包括帕竹行宫—主题式全氧温泉度假酒店、全氧温泉度假别墅、卡乃田园温泉村——温泉民宿、帕竹葡萄小镇休闲度假酒店等；经济型酒店/宾馆/招待所包括县城、各乡镇的经济型酒店、宾馆、招待所等。 
（2）民宿客栈：高端精品民宿包括帕竹葡萄小镇乡野民宿、达古峡谷高端民宿、思金拉措休闲山庄等；地方特色客栈包括民俗乡村、景区景点的农牧特色客栈、民族特色客栈等；家庭旅馆/农家乐包括贡德林草原牧民之家等；生态牧居包括贡德林草原、星空民宿、里龙沟野奢木屋等。 
（3）自驾车特色住宿：自驾车营地包括达古峡谷汽车营地、思金拉措汽车营地等；汽车旅馆包括县域内交通要道汽车旅馆。 
（4）其他非标住宿：露营地包括达古峡谷星空露营地等；驿站包括部分景区自行车、徒步驿站等。
[bookmark: _Toc3929]2.3生态环境保护状况
[bookmark: _Toc1315]2.3.1 生态保护红线
将生态功能极重要、生态极脆弱以及具有潜在重要生态价值的区域纳入生态保护红线，包括整合优化后的自然保护地。至2035年，桑日县划定生态保护红线 392.95平方千米。主要分布在增期乡和绒乡，包括西藏马鹿自然保护区、西藏曲松下洛国家级湿地自然公园和桑日县水源涵养和水土保持生态保护红线，其中西藏马鹿自然保护区面积 391.14平方千米，占生态保护红线总面积 99.54%；西藏曲松下洛国家级湿地自然公园面积1.33平方千米公顷，生态保护红线总面积 0.34%，桑日县水源涵养和水土保持生态保护红线0.48平方千米，占生态保护红线总面积 0.12%，主要以生物多样性维护和水源涵养为主。生态保护红线一经划定，未经批准，严禁擅自调整。自然保护地边界发生调整的，依据相关批准文件，对生态保护红线做相应调整。
管控要求
生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能 定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等需要调整的，由省级政府组织论证，提出调整方案，经环境保护部、国家发展和改革委员会同有关部门提出审核意见后，报国务院批准。
功能不降低。生态保护红线内的自然生态系统结构保持相对稳定，退化生态 系统功能不断改善，质量不断提升。
面积不减少。生态保护红线边界保持相对固定，生态保护红线面积只能增加，不能减少。
性质不改变。严格实施生态保护红线国土空间用途管制，严禁随意改变用地性质。
[image: ]
图2-3  桑日县生态红线划分图
[bookmark: _Toc31751]2.3.2耕地和永久基本农田
根据《桑日县国土空间规划》（2021-2035）：现状耕地应划尽划、应保尽保，优先确定耕地保护目标，将可以长期稳定利用耕地优先划入永久基本农田实行特殊保护，并落实到具体地块和图斑，形成可靠的耕地和永久基本农田保护红线。至2035年，全县划定不低于3548.29公顷（5.3224万亩）的耕地保护目标和不低于2612.09公顷（3.9181万亩）的永久基本农田面积。主要分布在绒乡、增期乡和桑日镇。其中绒乡永久基本农田面积1121.32公顷（1.6820万亩），增期乡永久基本农田面积641.08公顷（0.9616万亩），桑日镇永久基本农田面积559.02公顷（0.8385万亩），白堆乡面积永久基本农田290.67公顷（0.4360万亩）。耕地保护目标和永久基本农田一经划定，未经批准不得擅自调整。严格实施耕地用途管制，落实耕地占补平衡和进出平衡。优先保护中心城区周边永久基本农田和优质耕地，稳妥有序恢复流向其他农用地的耕地。
耕地保护目标和永久基本农田一经划定，未经批准不得擅自调整。严格实施耕地用途管制，落实耕地占补平衡和进出平衡。优先保护中心城区周边永久基本农田和优质耕地，稳妥有序恢复流向其他农用地的耕地。
管理要求：
耕地：
1. 确保国土空间规划确定的本行政区域内耕地总量不减少、质量不降低。 严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地。
2. 严格落实耕地占补平衡，非农业建设经批准占用耕地的，按照“占多少，垦多少”的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占耕地的数量相等、质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照有关规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。
3. 实施耕地年度进出平衡，严格控制耕地转化为其他农用地及农业设施建 设用地，即除国家安排退耕还林还草、自然灾害损毁难以复耕、河湖水面自然 扩大造成耕地永久淹没外，耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设 施建设用地的，应当通过统筹林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地整治为耕地等方式，补足同等数量、质量的可以长期稳定利用的耕地。
4. 非农建设必须节约使用土地，可以利用荒地的，不得占用耕地；可以利 用劣地的，不得占用好地。禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、 挖砂、采石、采矿、取土等。
5. 禁止任何单位和个人闲置、荒芜耕地。已经办理审批手续的非农建设占用耕地，一年内不用而又可以耕种并收获的，应当由原耕种该幅耕地的集体或者个人恢复耕种，也可以由用地单位组织耕种；一年以上未动工建设的，应当按照有关规定缴纳闲置费；连续两年未使用的，经原批准机关批准，由县级以上人民政府无偿收回用地单位的土地使用权；该幅土地原为农民集体有的，应当交由原农村集体经济组织恢复耕种。
基本农田
1. 永久基本农田不得转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地。严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼；严禁占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物；严禁占用永久基本农田挖湖造景、建设绿化带；严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。
2. 严格永久基本农田占用与补划。永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经国务院批准。 
3. 非农建设依法占用永久基本农田的，建设单位应当将所占用耕地耕作层的土壤用于新开垦的耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良。
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图2-4 桑日县耕地保护利用规划图
2.3.3城镇开发边界
在优先确定耕地和永久基本农田、生态保护红线的基础上，顺应自然地理格局，根据人口变化趋势和存量建设用地状况，合理划定城镇开发边界，管控城镇建设用地总量，引导形成集约紧凑的城镇空间格局。至2035年，全县划定城镇开发边界规模 283.41 公顷，占全县 国土面积的 0.11%。主要分布在集中连片、规模较大、形态规整的城镇集中建设区域，主要包括桑日县中心城区、绿色建材园区，均为集中建设区。其中，中心城区划定144.85公顷；绿色建材园区划定138.56公顷。
城镇开发边界一经划定，原则上不得调整。因国家重大战略调整、 国家重大项目建设、行政区划调整等确需调整的，按国土空间规划修改 程序进行。积极推进城镇发展向内涵式提升转变，促进城镇空间与农业 空间、生态空间有机融合。
基本管理原则
强化城镇开发边界对开发建设行为的刚性约束作用，实行建设用地总量与强度双控， 框定总量，限定容量，防止城镇盲目扩张和无序蔓延。城镇建设和发展应避让地质灾害风 险区、蓄滞洪区等不适宜建设区域，不得违法违规侵占河道、湖面、滩地。 城镇开发边界内，各类建设活动严格实行用途管制，按照规划用途依法办理有关手 续，并加强与水体保护线、绿地系统线、基础设施建设控制线、历史文化保护线等协同管 控。严格城镇开发边界外的空间准入，原则上除特殊用地外，只能用于农业生产、乡村振 兴、生态保护和交通等基础设施建设，不得进行城镇集中建设，不得设立各类开发区。 集中建设区用于布局城市、建制镇和新区、开发区等各类城镇集中建设用地。


[bookmark: _Toc8454][image: ]
图2-5 桑日县城镇开发边界分区管控图
[bookmark: _Toc7609]2.3.4生态功能区划
根据《西藏自治区生态功能区划》（2006.6），桑日县境位于IV1-12——泽当—曲松宽谷灌溉农业重点发展与防洪和小气候调节生态功能区。
IV1-12  泽当—曲松宽谷灌溉农业重点发展与防洪和小气候调节生态功能区
位于雅鲁藏布江乃东、琼结、桑日、曲松段，面积7717.22km2。主要生态系统类型有灌溉农田、旱地、人工林、温性灌丛草原、高寒草甸等。属沙化相当敏感区，山地区土壤保持极为重要，以农业为主，兼有牧业。旅游业基础好，经济发展对自然生态系统的压力不容忽视。
生态功能定位为宽谷灌溉农业重点发展与防洪和小气候调节区。加大天然植被的保护力度。建议在确保农、牧、林业高效发展的前提下发展乡村旅游业，促进区域经济发展，在保护优先的前提下，合理开发利用矿产资源。
[bookmark: _Toc2686]2.3.3 饮用水水源保护区
集中式饮用水水源保护区
桑日县有集中式水源地4个，分别为桑日县桑日镇比巴河水源地（备用）、桑日县县城供水工程水源地、增期乡增期村水源地、绒乡巴朗村水源地。
根据桑日县2020-2023年四个季度环境质量检测报告及桑日县农村饮用水检测报告：
地表水水源地水质：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物和粪大肠菌群共22项均能够满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1地表水环境质量标准基本项目II类标准限值要求；硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁和锰共5项均能够满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值要求。三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并(a)芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒和铊共33项均能够满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值要求。
地下水水质：色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性和总β放射性共39项均能够满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表1地下水质量常规指标Ш类标准限值要求。
桑日县集中式饮用水水源地保护区划分情况详见表2-4及附图5。
表2-4 桑日县集中式饮用水水源保护区划分表
	序号
	水源地名称
	水源类型
	级别
	划分范围
	备注

	1
	桑日县桑日镇比巴河水源地
	河流型
	县级
	一级保护区：从取水点起算，上游1000m的水域及其河岸两侧200m以内的陆域。
至下游100m
二级保护区：从一级保护区上界起上溯2000m的水域及其河岸两侧200m以内的陆域
准保护区：从二级保护区上界起上溯5000m的水域及其河岸两侧200m以内的陆域。
	

	2
	桑日县县城供水工程水源地
	地下水
	县级
	一级保护区：以取水口为中心，半径30m范围内划定为一级保护区。
二级保护区：以取水口为中心，半径30m至60m的影响半径内划定为二级保护区
准保护区：根据地下水的补给径流条件确定，在二级保护区以外半径100m范围内，该准保护区位于1#、2#、3#井地下水补给上游的二级保护区以外100m范围内。
	

	3
	增期乡增期村水源地
	地下水
	农村
	以地下叔水口为中心点，半径为4m范围的圆为一级保护区；一级保护区以外扩展26m范围、但不超过302县道为二级保护区；不设准保地护区。
	

	4
	绒乡巴朗村水源地
	地表水
	农村
	一级保护区水域范围为取水口上游120m处至取水口下游100m处,共长220m的水域；一级保护区陆域范围为一级保护区水域沿岸两侧纵深50m的陆域。
二级保护区水域范围为一级保护区水域上游边界向上游延伸长约1000m的水域范围；二级保护区陆域范围为二级保护区水域沿岸两侧纵深50m的陆域。不设准保护区。
	


分散式水源保护区
据统计，2023年桑日县分散式饮用水水源92个，目前未划定水源地保护区。按照《分散式饮用水水源地环境保护指南（试行）》相关要求进行：
地表水水源保护范围：河流型水源地取水口上游不小于1000米，下游不小于100米，两岸纵深不小于50米，但不超过集雨范围； 
湖库型水源保护范围：取水口半径200米范围的区域，但不超过集雨范 
围； 
水窖水源保护范围：集水场地区域。 
地下水水源保护范围：取水口周边30米－50米范围。
[bookmark: _Toc27075]2.3.4 地表水环境质量状况
（1）水环境功能
[bookmark: _Toc12449][bookmark: _Toc5875][bookmark: _Toc12036][bookmark: _Toc15704]流经桑日县的水系为雅鲁藏布江水系，根据《山南市水环境功能区划》（2021.9），桑日县地表水环境功能划分情况详见表2-7。



表2-7  山南市水环境功能区划桑日县部分
	功能区编号
	区划范围
	长度（km）
	划定功能
	水质功能（2030年）

	雅鲁藏布江流域
	雅鲁藏布江
	1
	乃东区雅鲁藏布江娘果大桥下游 1km至绒乡上游巴朗村
	20.5
	农业用水区
	Ⅱ

	
	
	2
	绒乡上游巴朗村至桑日县桑日镇下游1km
	4.9
	农业用水区、
景观娱乐用水区
	Ш

	
	
	3
	桑日县桑日镇下游 1km 至白堆乡
	11.6
	农业用水区
	Ⅱ

	
	
	4
	白堆乡至增久曲汇口
	8.4
	工业用水区、农业用 水区、景观娱乐用水区
	Ш

	
	
	5
	增久曲汇口至达龙曲汇口
	54.4
	农业用水区、
景观娱乐用水区
	Ⅱ

	
	比巴河
	6
	源头至洛康西卡下游1.5km 
	27 
	保留区 
	II 

	
	
	7
	洛康西卡下游1.5km至桑日县桑日镇上游500m 
	3.5 
	饮用水保护区 
	II 

	
	
	8
	桑日县桑日镇上游500m至比巴河河口 
	2.5 
	农业用水区、
景观娱乐用水区 
	III 

	
	增久曲
	9
	源头至增久曲河口 
	57 
	保留区 
	II 



（2）地表水环境质量现状
本次规划收集了桑日县2020至2023年的地表水常规监测报告，雅江干流河由东向西流经桑日县境内，全县共设置段面4处，分别是桑日县桑日镇比巴河上游500m、桑日县桑日镇比巴河下游距雅鲁藏布江汇口10m、雅鲁藏布江段桑日县上游500m（桑日大桥）和桑日县雅鲁藏布江段下游1000m（洛村），涉及25项监测项目中（浊度、电导率、水温、总氮）不参与评价，其余：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂和硫化物共21项均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1地表水环境质量标准基本项目II类标准限值要求。
[bookmark: _Toc28085][bookmark: _Toc27542]2.4相关规划解读
[bookmark: _Toc8064][bookmark: _Toc614]2.4.1乡村振兴战略规划（2018-2022年）
《乡村振兴战略规划》（2018-2022年）以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为指导，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，对实施乡村振兴战略作出阶段性谋划，分别明确至2020年全面建成小康社会和2022年召开党的二十大时的目标任务，细化实化工作重点和政策措施，部署重大工程、重大计划、重大行动，确保乡村振兴战略落实落地，是指导各地区各部门分类有序推进乡村振兴的重要依据。
（1）总体要求
按照到2020年实现全面建成小康社会和分两个阶段实现第二个百年奋斗目标的战略部署，2018年至2022年这5年间，既要在农村实现全面小康，又要为基本实现农业农村现代化开好局、起好步、打好基础。
（2）规划目标
到2020年，乡村振兴的制度框架和政策体系基本形成，各地区各部门乡村振兴的思路举措得以确立，全面建成小康社会的目标如期实现。到2022年，乡村振兴的制度框架和政策体系初步健全。国家粮食安全保障水平进一步提高，现代农业体系初步构建，农业绿色发展全面推进；农村一二三产业融合发展格局初步形成，乡村产业加快发展，农民收入水平进一步提高，脱贫攻坚成果得到进一步巩固；农村基础设施条件持续改善，城乡统一的社会保障制度体系基本建立；农村人居环境显著改善，生态宜居的美丽乡村建设扎实推进；城乡融合发展体制机制初步建立，农村基本公共服务水平进一步提升；乡村优秀传统文化得以传承和发展，农民精神文化生活需求基本得到满足；以党组织为核心的农村基层组织建设明显加强，乡村治理能力进一步提升，现代乡村治理体系初步构建。探索形成一批各具特色的乡村振兴模式和经验，乡村振兴取得阶段性成果。
（3）建设生态宜居的美丽农村
①推进农业绿色发展
以生态环境友好和资源永续利用为导向，推动形成农业绿色生产方式，实现投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化，提高农业可持续发展能力。
②持续改善农村人居环境
以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，开展农村人居环境整治行动，全面提升农村人居环境质量。
③加强乡村生态保护与修复
大力实施乡村生态保护与修复重大工程，完善重要生态系统保护制度，促进乡村生产生活环境稳步改善，自然生态系统功能和稳定性全面提升，生态产品供给能力进一步增强。
[bookmark: _Toc32750][bookmark: _Toc7610]2.4.2《桑日县国土空间规划》（2021-2035年）
根据《桑日县国土空间规划》（2021-2035）中给、排水规划：
第114条 城乡给水工程规划 
实现全域集中供水，2035年桑日县域实现集中供水普及率100%。全面建成水质达标、城乡统筹、服务均等的一网供水系统。
1.需水量预测 
到 2035年桑日县域生活、生产高日用水量为0.97万立方米/天。 
2.水源规划 
中心城区近期以比巴河附近地下水，远期以比巴河地表水为水源；工业区以多朗沟天然地表水为水源，县域乡镇以临近地表水为水源。 
3.给水设施规划 
加快推进城乡一体化供水建设，通过中心城区水厂管网延伸，建设净化设施设备和消毒设备，实现中心城区和桑日镇统一供水，规划保留现状城区外围水厂，供水规模0.3万立方米/天。新建工业区水厂，规模0.6万立方米/天；推动规模化的农村供水网络，规划保留增期集中 供水工程，新建绒乡、白堆集中供水工程。 
第115条 城乡排水工程规划 
1.排水体制 
桑日排水体制为雨污完全分流制。 
2.污水量预测 
到2035年桑日污水总量为0.71万立方米/天。 
3.污水系统规划 
规划远期扩容现状城区污水处理厂，规划规模0.25万立方米/天，处理中心城区及周边村庄污水；规划在工业区北侧新建一座污水处理厂，远期规模0.4万立方米/天，园区各企业均设预处理设施，将废水统一处理满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后方可进入污水处理厂；其他乡镇及农村，根据现状地形条件排入集中污水处理厂或单村、联村建设一体化污水处理设施。 
4. 尾水排放标准 
污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 －2002）一级标准的A标准。 
5. 污水处理厂防护距离 
污水处理厂应设置卫生防护距离，污水处理厂卫生防护距离不小于150米，卫生防护距离内宜种植高大乔木，不得安排住宅、学校、医院等敏感性用途的建设用地。 
6. 雨水系统规划 
中心城区以及部分有条件乡镇建设雨水管网，雨水管网应充分结合地形，就近排放，部分乡镇乡村建设暗渠排水，雨水就近排入附近水 体中。 
 
[bookmark: _Toc40740353][bookmark: _Toc40541378][bookmark: _Toc18424]
第三章  供排水现状
[bookmark: _Toc40541380][bookmark: _Toc40740355][bookmark: _Toc31553]3.1县域供水现状
据现场调查走访和资料分析结果显示，桑日县农村居民生活供水方式主要有集中供水和分散用水两种，供水来源主要为河水、井水和泉水。
集中供水：目前桑日县集中式饮用水源地4处，分别桑日县桑日镇比巴河水源地（备用）、桑日县县城供水工程水源地、增期乡增期村水源地、绒乡巴朗村水源地。其中桑日镇比巴河水源地为地表水源，为县城供水备用水源；桑日县县城供水工程水源地为地下水水源地，供给县城规划范围，现有水井3口，设计供水为3000m3/d；增期乡增期村水源地为地下水水源地，供水范围为增期村；绒乡巴朗村水源地为地表水水源地，供水范围为巴朗村。
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	农村厨房典型给水体系
	盥洗室典型给水体系
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	农村典型给水系统1
	农村典型给水系统2


分散供水：根据资料收集，2023年，桑日县共有分散式饮用水水源地92处，水源为井水、河水及地下水，由于水源地无相关计流设施，无法估算其取水量。
居民用水方式及规律：根据走访调查，我县村庄居民用水主要是洗漱、洗衣服、洗浴、家庭清洁、冲厕用水及厨房用水。用水规律，间歇性，白天用水量较大，夜间用水量较小。
[bookmark: _Toc40740356][bookmark: _Toc40541381][bookmark: _Toc5967]3.2县域排水现状
[bookmark: _Toc32152]3.2.1农村排水现状
1、农村排水系统建设现状及存在问题
根据走访调查及资料收集，桑日县各行政村距离较远，单个行政村下自然村村民较为聚集。目前已建、在建及拟建管网的村庄包括：仁青岗村、赤康村、颇章村、拉隆村、扎巴村、江塘村和比巴村、扎嘎搬迁点、雪巴社区、奴卡社区，其余大部分村庄管网未建或建设不全。目前全县农村已建污水处理设施：程巴村污水处理设施；雪巴村污水处理设施；卓吉村污水处理设施、大古水电站污水处理站（达古村新村所在地）。
表3-1  桑日县村庄污水处理设施现状一览表
	序号
	乡镇
	名称
	处理
规模（m3/d）
	执行标准
	处理工艺
	尾水去向
	运行
情况
	存在
问题

	1
	绒乡
	卓吉村污水处理设施
	50
	一级
A标
	厌氧+人工湿地
	排至雅鲁藏布江
	故障
	污水处理设施基础沉陷，未正常运行。

	2
	
	程巴村污水处理设施
	300
	一级
A标
	厌氧+缺氧+好氧（MBBR）+消毒
	排至雅鲁藏布江
	在建
	禁排区

	3
	增期乡
	大古水电站污水处理站
	50
	一级
B标
	一体化设备
	用于周边草地灌溉
	正常
	无

	4
	
	雪巴村污水处理设施
	120
	一级
A标
	2座一体化设备（A2/O，每套50m3/d），2座人工湿地氧化塘
（每套10m3/d）
	排至
增期曲
	已建
	禁排区
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	卓吉村污水处理站现状
	雪巴村污水处理站1（A2/O）
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	雪巴村污水处理站2（A2/O）
	雪巴村污水处理站3（人工湿地氧化塘）
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	雪巴村污水处理站4（人工湿地氧化塘）
	



经走访调查及资料收集，桑日县县域各村庄排水系统建设现状及存在问题情况详见表3-2。
表3-2 桑日县村庄排水系统现状一览表
	序号
	乡镇名称
	行政村
	自然组
	污水管网建设情况
	排水体制
	污水情况及排水去向
	排水系统
存在问题

	1
	桑日镇
	雪巴社区居
委会
	雪巴组
	已建 
	雨污分流
	排至桑日县污水处理厂处理后，排至雅鲁藏布江
	无

	
	
	
	格热组
	拟建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排
	污水收集系统未建，污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	吉康组
	已建 
	雨污分流
	排至桑日县污水处理厂处理后，排至雅鲁藏布江
	无

	
	
	
	吉秀组
	拟建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排
	污水收集系统未建，污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	奴卡社区居
委会
	奴卡组和吉扎林组
	拟建
	/
	建冲厕的居民，生活污水经化粪池收集处置后，就近排放。建旱厕的居民，黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建，污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	比巴村
	一组
	已建 
	雨污分流
	建冲厕的居民，生活污水排入管网经化粪池收集处置后，就近排放。建旱厕的居民，黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥，灰水排至管网经化粪池收集处置后，就近排放。
	群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	二组  
	已建 
	雨污分流
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水排至化粪池收集处置后，就近排放。
	群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	三组
	已建 
	雨污分流
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水排至化粪池收集处置后，就近排放。
	群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	洛村
	/
	未建
	/
	建冲厕的居民，生活污水经化粪池收集处置后，就近排放。建旱厕的居民黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建，污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	拉隆村
	/
	已建 
	雨污分流
	建冲厕的居民，生活污水排入管网经化粪池收集处置后，就近排放。建旱厕的居民，黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥，灰水排至管网经化粪池收集处置后，就近排放。
	群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	赤康村
	赤康组
	已建 
	雨污分流
	建冲厕的居民，生活污水排入管网经化粪池收集处置后，就近排放。建旱厕的居民，黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥，灰水排至管网经化粪池收集处置后，就近排放。
	污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	尼杰组
	已建 
	雨污分流
	建冲厕的居民，生活污水排入管网经化粪池收集处置后，就近排放。建旱厕的居民，黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥，灰水排至管网经化粪池收集处置后，就近排放。
	污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	托嘎组
	已建 
	雨污分流
	建冲厕的居民，生活污水排入管网经化粪池收集处置后，就近排放。建旱厕的居民，黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥，灰水排至管网经化粪池收集处置后，就近排放。
	污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	颇章村
	奴林组
	已建 
	雨污分流
	建冲厕的居民，生活污水排入管网经化粪池收集处置后，就近排放。建旱厕的居民黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥，灰水排至管网经化粪池收集处置后，就近排放。
	污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	颇章组
	已建 
	雨污分流
	建冲厕的居民，生活污水排入管网经化粪池收集处置后，就近排放。建旱厕的居民，黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥，灰水排至管网经化粪池收集处置后，就近排放。
	污污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	新村组
	已建 
	雨污分流
	建冲厕的居民，生活污水排入管网经化粪池收集处置后，就近排放。建旱厕的居民黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥，灰水排至管网经化粪池收集处置后，就近排放。
	污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	塔木村
	日岗组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排
	污水收集系统未建；污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	塔木组
	未建
	/
	建冲厕的居民，生活污水就近排放至林地。建旱厕的居民，黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥，灰水散排
	污水收集系统未建；污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	羌组
	未建
	/
	建冲厕的居民，生活污水，就近排放至林地。建旱厕的居民，黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥，灰水散排。
	污水收集系统未建；污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	2
	绒乡
	吉荣村
	1组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排
	污水收集系统未建；污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	2组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排
	污水收集系统未建；污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	3组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排
	污水收集系统未建；污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	冲达村
	/
	未建 
	/
	建冲厕的居民，生活污水，就近排放至林地。建旱厕的居民，黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥，灰水散排。
	污水收集系统未建；污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	江塘村
	江塘村
	已建 
	雨污分流
	建冲厕的居民，生活污水排入管网经化粪池收集处置后，就近排放。建旱厕的居民，黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥，灰水排至管网经化粪池收集处置后，就近排放。
	污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	江塘
村新村
	已建 
	雨污分流
	建冲厕的居民，生活污水排入管网经化粪池收集处置后，就近排放。建旱厕的居民，黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥，灰水排至管网经化粪池收集处置后，就近排放。
	污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	扎巴村
	屯巴组
	在建
	雨污分流
	建冲厕的居民，生活污水排入管网经化粪池收集处置后，就近排放。建旱厕的居民，黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥，灰水排至管网经化粪池收集处置后，就近排放。
	污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	扎巴组
	在建
	雨污分流
	建冲厕的居民，生活污水排入管网经化粪池收集处置后，就近排放。建旱厕的居民，黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥，灰水排至管网经化粪池收集处置后，就近排放。
	污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	程巴村
	一组、
二组
	已建 
	雨污分流
	建冲厕的居民，生活污水排入管网经化粪池+污水处理设施处理后，达标排放。建旱厕的居民，黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水排至管网经经化粪池+污水处理设施处理后，达标排放
	无

	
	
	
	三组、
四组
	未建
	/
	建冲厕的居民，生活污水，就近排放至林地。建旱厕的居民，黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥，灰水散排。
	污水收集系统未建；污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	吉隆村
	加仓组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	乃东组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	布洛组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	吉隆组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	多那村
	多那组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	龙旦组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	巴朗村
	一组
	未建
	合流
	建冲厕的居民，生活污水排入管网经化粪池收集处置后，就近排放。建旱厕的居民，黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥，灰水排至管网经化粪池收集处置后，就近排放。
	污水收集系统未建；污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	二组
	未建 
	合流
	建冲厕的居民，生活污水排入管网经化粪池收集处置后，就近排放。建旱厕的居民，黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥，灰水排至管网经化粪池收集处置后，就近排放。
	污水收集系统未建；污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	三组
	未建 
	合流
	建冲厕的居民，生活污水排入管网经化粪池收集处置后，就近排放。建旱厕的居民，黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥，灰水排至管网经化粪池收集处置后，就近排放。
	污水收集系统未建；污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	四组
	未建 
	合流
	建冲厕的居民，生活污水排入管网经化粪池收集处置后，就近排放。建旱厕的居民，黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥，灰水排至管网经化粪池收集处置后，就近排放。
	污水收集系统未建；污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	卓吉村
	/
	已建 
	雨污分流
	居民生活污水排入管网经化粪池+污水处理设施处理后，排放
	污水处理设施故障，污水排放不达标。

	
	
	平琼村
	扎嘎沟搬迁点
	拟建
	雨污分流
	根据设计资料，污水经化粪池收集处置后，就近排放
	未设计建设污水处理设施。

	
	
	普巴村
	
	
	
	
	

	
	
	巴资村
	
	
	
	
	

	
	
	叶琼村
	
	
	
	
	

	
	
	达嘎村
	
	
	
	
	

	3
	白堆乡
	白堆村
	/
	已建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排
	污水排放不规范；群众环保
意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	曲果
萨村
	/
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排
	污水收集系统未建，污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	许木村
	/
	未建
	/
	搬迁村，已设计管网、化粪池+三级沉淀。
	/

	
	
	达西村
	/
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排
	污水收集系统未建，污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	里龙
	/
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排
	群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	仁青
岗村
	/
	已建 
	雨污分流
	建冲厕的居民，生活污水经化粪池收集处置后，就近排放。建旱厕的居民，黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排
	污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	藏嘎村
	/
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排
	污水收集系统未建，污水排放不规范；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	夏间村
	新东组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排
	污水收集系统未建，污水排放不达标

	
	
	
	日布组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排
	群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	破布组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排
	群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	玉龙组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排
	群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	措扎组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排
	群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	4
	增期乡
	白金村
	/
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	措巴村
	/
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	达古村
	切那啦
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排
	群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	岗登组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排
	群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	新村组
	未建
	/
	排入大古水电站污水处理设施处置。
	群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	街需组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排
	群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	雪巴村
	/
	已建 
	雨污分流
	建冲厕的居民生活污水排入管网经化粪池+污水处理设施处理后，达标排放。建旱厕的居民黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水排至管网经经化粪池+污水处理设施处理后，达标排放
	无

	
	
	卡乃村
	莫巴组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	恰麦组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	卡乃组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	米东村
	米东组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	达木
那组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	达杰村
	普玛果
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	县牧场
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	贡贡玛
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	军区
牧场
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	支巴村
	西支巴
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	东支巴
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	旦乃组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	帮贡村
	一组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	二组  
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	三组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	岗布村
	扎热塘
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	令布塘
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	屯布多
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	热布
东嘎组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	增期村
	一组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	二组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	三组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	四组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	五组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	真措村
	德姆
塘组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	欧如
塘组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	真措
组组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	铁塔组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	梦琼村
	那列
卡组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	梦琼组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。

	
	
	
	次玛
列卡组
	未建
	/
	黑水通过旱厕收集后，定期外运施肥；灰水散排。
	污水收集系统未建；群众环保意识低，污水废水存在收集不完全情况。



[bookmark: _Toc40740357][bookmark: _Toc40541382]2、排水体系特点及规律
排水体制：
根据现场调查，目前桑日县农村排水体制分为三类：
1）合流制。主要为没有建设管网或只建了雨水沟的村子，污水就近直排村民房前屋后雨水沟，下雨后，雨水及污水混合流向区域地表水。
2）完全分流制。主要为基础设施管网建设较好的村子，雨水、污水管网均有建设，雨水经雨水管网收集后，就近排放；污水经污水管网收集后，进入化粪池预处理或污水处理设施处理后排放。
3）不完全分流制。只建有污水管网、未建雨水管网的村子，污水排入污水管网中，雨水沿着地面、道路边沟和明渠泄入水体。
桑日县农村生活污水的水质主要特征是：
（1） 农村生活污水含有氮、磷，氨氮含量偏高，水质浓度低、波动大，可生化性强；
（2） 农村生活污水一般情况下不含重金属和有毒有害物质；
（3） 厕所排放的污水浓度高、水质差，但可进入化粪池用作肥料。
 水量特点：
（1） 规模小。除小城镇外，一般村庄人口居住比较分散，用水量较少，产生的生活污水量也比较少；
（2） 变化系数大。农村居民日作息时间有规律且比较接近，生活污水的排放在早晨、中午、下午都有一个高峰段。夜间排水量小，甚至断流，水量变化明显。
[bookmark: _Toc30554]3、排水体系存在问题
根据走访调查及资料收集，由于桑日县农村生活污水治理项目基本依赖于小康村建设或人居环境综合政治工作，其投资规模较小，排水体系建设标准低，排水体系存在以下问题：
第1， 桑日县县域共43个行政村，目前大部分村庄未配套建设管网。
第2， 桑日县目前主要处置方式为就近/就地排放，对区域土壤及水质环境会造成一定程度上的不利影响。从总体来看全县村庄污水处理设施建设覆盖率偏低，专业规划编制滞后，缺乏统筹安排。
第3， 由于生活习惯的原因，部分村庄村民仍保持到河流、池塘洗刷及生活污水就地随意排放习惯，污水纳管困难；已接管农户存在化粪池漏损或无化粪池、厨房洗涤水未接入等情况，导致实际污水收集率偏低；另外由于村庄住户布局分散，污水管道敷设时现场施工难度大、投资大资金难以保障，管网系统建设不完善。
第4， 运行维护资金没有保障，重建设轻运维。农村排水体系项目的建设主要依靠人居环境整治工程，其资金投入有限，多数只保证了建设资金而不保证运维资金。由于缺少运维资金，村民缺乏污水设施管理的专业知识，很多污水处理设施处于零维护状态，管道堵塞及杂草丛生、管道破损、下水道瘫痪等现象屡见不鲜。农村污水处理设施建设与运营管理维护缺乏可靠的资金来源，这是农村水污染治理重经常存在的一大难题。
第5， 存在四水漏接现象。部分农户存在错接漏接现象，部分四水未全部接入，厕所污水、厨房污水、洗浴废水、洗涤废水未做到应收尽收。
[bookmark: _Toc40541383][bookmark: _Toc40740358][bookmark: _Toc18129]3.2.2城镇排水现状
1、 管网现状及存在问题
现状：根据资料收集，目前我县4乡镇所在地，桑日镇已建管网、白堆乡已建管网。增期乡及绒乡未建管网。
 存在问题：根据现场调查及资料收集，桑日县4乡镇排水管网现状主要存在以下问题：
第1， 增期及绒乡乡镇所在地未建管网。已建管网城镇管网沿主要道路铺设，管线、管网建设不完全，部分村民生活污水未接入排水管网中。
第2， 管网建设存在漏损率高；管网施工质量参差不齐，管道管径选择不合适、管道铺设回填质量差路面下陷、检查井或清扫井选型较不便淸掏；管网存在堵塞及渗漏。
第3， 四水漏接。部分居民存在错接漏接现象，部分四水未全部接入，厕所污水、厨房污水、洗浴废水、洗涤废水未做到应纳尽纳。
2、 [bookmark: _Toc4323]城镇污水处理设施及存在问题
（1）已建污水处理设施及存在问题
根据现场调查，桑日县已建污水处理设施2处，分别为桑日县县城污水处理厂、白堆乡污水处理厂。根据我单位技术人员现场调查及资料收集，目前2个污水处理设施设施运行良好，污水处理水质达标。
表3-3 桑日县现有污水处理设施基本情况表
	序号
	名称
	地址
	经纬度
	纳污范围
	运行状况
	处理
规模（m3/d）
	处理工艺
	排放
标准
	达标情况
	出水去向

	1
	白堆乡污水处理设施
	白堆乡白堆村
	E92°11′45.03″，N29°18′26.42″
	白堆乡+白堆村
	正常
	50
	厌氧+缺氧+好氧（MBBR）+消毒
	GB18918-2002中一级A标
	达标
	达西姆曲

	2
	桑日县污水处理厂
	桑日县奴卡村
	E92°1′19.96″，
N29°15′13.51″
	县城规划范围
	正常
	1500
	混凝沉淀+人工湿地+消毒
	GB18918-2002中一级B标
	达标
	比巴河



	[image: 2a26776160edbb61faf7120a0beae7e]
	[image: c3cb777d973251f6c4d4b030e1e83a1]

	白堆乡污水处理站（整体）
	白堆乡污水处理站（厌氧+好氧设施）

	[image: e4e9cbfd99e1bae156b88c5c904425d]
	[image: ada3c28b9c5f7f1520138411c989a7a]

	白堆乡污水处理站（MBBR设备）
	桑日县污水处理厂

	[image: 7c7f5881bef349ee4aee4bc4a4b4546]
	[image: 21114faaf4983f975009dffa2c60949]

	桑日县污水处理厂（混凝沉淀一体化设备）
	桑日县污水处理厂（人工湿地）


[bookmark: _Toc13466]3.2.3农村厕所改厕现状及改厕规划
[bookmark: _Toc40740359][bookmark: _Toc40541384]根据各乡镇提供数据，截止2023年12月，已完成厕所改造的户数为3200户，农户卫生厕所普及率达78.13%，后期需完成厕所21.87%。
表3-4  桑日县农村厕所改厕情况
	序号
	乡镇名称
	行政村
	自然组
	常住居民户数（户）
	完成改厕户数（户）
	需完成户数

	
	
	
	
	
	小计
	旱厕
	水冲
	

	1
	桑日镇
	雪巴
社区居委会
	雪巴组
	79
	197
	72
	125
	65

	
	
	
	格热组
	77
	
	
	
	

	
	
	
	吉康组
	67
	
	
	
	

	
	
	
	吉秀组
	39
	
	
	
	

	
	
	奴卡
社区居委会
	奴卡组和吉扎林组
	155
	92
	77
	15
	63

	
	
	比巴村
	一组
	96
	87
	85
	2
	98

	
	
	
	二组  
	48
	
	
	
	

	
	
	
	三组
	41
	
	
	
	

	
	
	洛村
	/
	51
	26
	21
	5
	25

	
	
	拉隆村
	/
	51
	44
	0
	44
	7

	
	
	赤康村
	赤康组
	13
	98
	96
	2
	29

	
	
	
	
	43
	
	
	
	

	
	
	
	尼杰组
	31
	
	
	
	

	
	
	
	
	13
	
	
	
	

	
	
	
	托嘎组
	13
	
	
	
	

	
	
	
	
	14
	
	
	
	

	
	
	颇章村
	奴林组
	27
	52
	47
	5
	30

	
	
	
	颇章组
	27
	
	
	
	

	
	
	
	新村组
	28
	
	
	
	

	
	
	塔木村
	日岗组
	16
	54
	34
	20
	8

	
	
	
	塔木组
	34
	
	
	
	

	
	
	
	羌组
	12
	
	
	
	

	2
	绒乡
	吉荣村
	1组
	83
	80
	80
	0
	3

	
	
	
	2组
	48
	47
	42
	5
	1

	
	
	
	3组
	69
	68
	68
	0
	1

	
	
	冲达村
	/
	174
	160
	130
	30
	14

	
	
	江塘村
	江塘村
	34
	63
	60
	3
	0

	
	
	
	江塘村新村
	29
	
	
	
	

	
	
	扎巴村
	屯巴组
	11
	109
	109
	0
	7

	
	
	
	扎巴组
	105
	
	
	
	

	
	
	程巴村
	一组、二组
	100
	180
	150
	30
	8

	
	
	
	三组、四组
	88
	
	
	
	

	
	
	吉隆村
	加仓组
	27
	22
	22
	0
	5

	
	
	
	乃东组
	10
	9
	9
	0
	1

	
	
	
	布洛组
	8
	6
	6
	0
	2

	
	
	
	吉隆组
	15
	15
	15
	0
	0

	
	
	多那村
	多那组
	59
	33
	33
	0
	26

	
	
	
	龙旦组
	18
	15
	15
	0
	3

	
	
	巴朗村
	一组
	63
	51
	47
	4
	12

	
	
	
	二组
	63
	56
	53
	3
	7

	
	
	
	三组
	61
	54
	54
	0
	7

	
	
	
	四组
	62
	51
	51
	0
	11

	
	
	卓吉村
	/
	105
	105
	0
	105
	0

	
	
	平琼村
	扎嘎沟搬迁点
	200
	200
	0
	200
	0

	
	
	普巴村
	
	
	
	
	
	

	
	
	巴资村
	
	
	
	
	
	

	
	
	叶琼村
	
	
	
	
	
	

	
	
	达嘎村
	
	
	
	
	
	

	3
	白堆乡
	白堆村
	/
	68
	50
	49
	1
	18

	
	
	曲果萨村
	/
	94
	82
	82
	0
	12

	
	
	许木村
	
	49
	44
	44
	0
	5

	
	
	达西村
	/
	30
	25
	25
	0
	5

	
	
	里龙村
	
	111
	107
	107
	0
	4

	
	
	仁青岗村
	
	69
	59
	58
	1
	10

	
	
	藏嘎村
	
	68
	64
	45
	19
	4

	
	
	夏间村
	新东组
	8
	8
	8
	0
	0

	
	
	
	日布组
	9
	9
	9
	0
	0

	
	
	
	破布组
	10
	10
	10
	0
	0

	
	
	
	玉龙组
	20
	20
	20
	0
	0

	
	
	
	措扎组
	7
	7
	7
	0
	0

	4
	增期乡
	白金村
	/
	77
	67
	67
	0
	10

	
	
	措巴村
	/
	35
	27
	27
	0
	8

	
	
	达古村
	切那啦
	11
	3
	3
	0
	8

	
	
	
	岗登组
	22
	12
	12
	0
	10

	
	
	
	新村组
	32
	32
	0
	32
	0

	
	
	
	街需组
	6
	6
	6
	0
	0

	
	
	雪巴村
	/
	111
	103
	88
	15
	8

	
	
	卡乃村
	莫巴组
	37
	33
	33
	0
	4

	
	
	
	恰麦组
	47
	39
	39
	0
	8

	
	
	
	卡乃组
	57
	57
	57
	0
	0

	
	
	米东村
	米东组
	21
	1
	1
	0
	20

	
	
	
	达木那组
	27
	0
	0
	0
	27

	
	
	达杰村
	普玛果
	19
	4
	4
	0
	49

	
	
	
	县牧场
	14
	
	
	
	

	
	
	
	贡贡玛
	9
	
	
	
	

	
	
	
	军区牧场
	11
	
	
	
	

	
	
	支巴村
	西支巴
	43
	120
	120
	0
	7

	
	
	
	东支巴
	45
	
	
	
	

	
	
	
	旦乃组
	39
	
	
	
	

	
	
	帮贡村
	一组
	29
	64
	64
	0
	21

	
	
	
	二组  
	31
	
	
	
	

	
	
	
	三组
	25
	
	
	
	

	
	
	岗布村
	扎热塘
	9
	19
	19
	0
	38

	
	
	
	令布塘
	5
	
	
	
	

	
	
	
	屯布多
	15
	
	
	
	

	
	
	
	热布东嘎组
	28
	
	
	
	

	
	
	增期村
	一组
	46
	75
	75
	0
	180

	
	
	
	二组
	50
	
	
	
	

	
	
	
	三组
	64
	
	
	
	

	
	
	
	四组
	66
	
	
	
	

	
	
	
	五组
	29
	
	
	
	

	
	
	真措村
	德姆塘组
	12
	47
	47
	0
	0

	
	
	
	欧如塘组
	17
	
	
	
	

	
	
	
	真措组组
	8
	
	
	
	

	
	
	
	铁塔组
	10
	
	
	
	

	
	
	梦琼村
	那列卡组
	6
	32
	32
	0
	7

	
	
	
	梦琼组
	16
	
	
	
	

	
	
	
	次玛列卡组
	17
	
	
	
	

	5
	合计
	4096
	3200
	2534
	666
	896
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[bookmark: _Toc5585]第四章  污染源负荷量预测
[bookmark: _Toc7591]4.1用水量预测
根据国家《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004），本项目涉及村庄居民生活用水量采用定额法进行预测。计算公式如下：
W=Pq/1000
式中：W——居民生活用水量，m3/d；
P ——设计用水人口数，人；
q ——最高日居民生活用水定额，L/人·d；
（1）用水定额
农村居民生活用水量受生活条件、排水系统、水资源利用方式、生活习惯等因素的直接影响。由于桑日县农村地区未安装水表，无法进行用水量调查统计，故本次规划中，用水量根据《农村生活饮用水质量卫生标准》（GB11730-1989）、《农村给水设计规范》（CECS82:96）以及《西藏自治区用水定额（2019年修订版）》（西藏自治区水利厅）、《西藏自治区农村生活污水治理技术指南》（试行）（藏环发﹝2023﹞13号），结合调查当地居民的用水现状、给水规划、经济条件、发展潜力等情况的基础上，以及村民生活条件的改善，厨卫设施的改造、生活习惯的改变等因素，确定桑日县县域农村居民平均用水量。
表4-1  农村居民生活用水量参考取值表
	分区
	农村居民类型
	用水量（L/人·d）

	农区和半农半牧区
	全日供水②，户内给排水设施完善，用水设施③齐全；旅游村；城乡结合部
	30~80

	
	全日供水，户内给排水设施基本完善，用水设施基本齐全
	25~70

	
	定时供水，用水设施基本齐全
	20~50

	
	集中供水点取水，无用水设施
	5~30

	牧区①
	全日供水，户内给排水设施完善，用水设施齐全；旅游村；城乡结合部
	25~60

	
	全日供水，户内给排水设施基本完善，用水设施基本齐全
	15~50

	
	定时供水，用水设施基本齐全
	10~40

	
	集中供水点取水，无用水设施
	5~25

	注：①牧区包括当雄县、仲巴县、萨嘎县、色尼区、嘉黎县、聂荣县、安多县、申扎县、班戈县、巴青县、尼玛县、双湖县、革吉县、改则县、措勤县；牧区以外的区县为农区和半农半牧区。②全日供水是指供水时间在12h以上。③用水设施是指水冲式厕所、淋浴设备、盥洗设备、洗衣机等。



根据走访调查及资料收集：
第1， 桑日县完成厕所改造户数78.13%，21.87%村民未完成厕所改造。
第2， 县域村民家家户户基本均配设洗衣机；给水条件基本良好。
第3， 村民淋浴设施建设配套不足，仅15%居民家庭建有淋浴设施。
综上，综合各村落经济条件、卫生设施等情况，结合《西藏自治区农村生活污水治理技术指南》（试行）（藏环发﹝2023﹞13号），本次规划居民用水定额确定如下：县城所在村（居）按120L/（人·d）；乡镇所在村（居）按100L/（人·d）；其他村（居）中农区和半农半牧区村庄按80L/（人·d），牧区村庄50L/（人·d。
（2）人口预测
根据国家《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004），人口预测计算公式如下：
P=P0（1+γ）n+P1
式中：P ——设计用水人口数，人。
P0——供水范围内的现状常住人口数，其中包含无当地户籍的常住人口，人。
γ ——设计年限内人口自然增长率；根据桑日县第七次全国人口普查主要数据公报，桑日县人口自然增长率4.4‰，故本次规划人口增长率取值4.4‰。
n ——工程设计年限，年；近期为5年，远期为7年。
P1——设计年限内人口的机械增长总数，人；可根据各村镇的人口规划以及近年来流动人口和户籍迁移人口的变化情况按平均增长法确定，桑日县近年来流动人口和户籍迁移人口基本持平。
桑日县县域人口预测详见表4-2。
表4-2 桑日县县域人口预测表
	序号
	乡镇名称
	行政村
	自然组/组团
	户数
	人口
	规划人口

	
	
	
	
	
	
	现状
2023年
	近期
2028年
	远期
2030年

	1 
	桑日镇
	雪巴社区居委会
	雪巴组
	79 
	229 
	229 
	234 
	236 

	
	
	
	格热组
	77 
	273 
	273 
	279 
	282 

	
	
	
	吉康组
	67 
	209 
	209 
	214 
	216 

	
	
	
	吉秀组
	39 
	151 
	151 
	154 
	156 

	
	
	奴卡社区居委会
	奴卡组和吉扎林组
	155 
	539 
	539 
	551 
	556 

	
	
	比巴村
	一组
	96 
	358 
	358 
	366 
	369 

	
	
	
	二组  
	48 
	181 
	181 
	185 
	187 

	
	
	
	三组
	41 
	147 
	147 
	150 
	152 

	
	
	洛村
	/
	51 
	209 
	209 
	214 
	216 

	
	
	拉隆村
	/
	51 
	166 
	166 
	170 
	171 

	
	
	赤康村
	赤康组
	若旦
	13 
	43 
	43 
	44 
	44 

	
	
	
	
	赤康
	43 
	178 
	178 
	182 
	184 

	
	
	
	尼杰组
	尼杰
	31 
	123 
	123 
	126 
	127 

	
	
	
	
	若旦
	13 
	48 
	48 
	49 
	49 

	
	
	
	托嘎组
	擦荣
	13 
	49 
	49 
	50 
	51 

	
	
	
	
	唐堆
	14 
	47 
	47 
	48 
	48 

	
	
	颇章村
	奴林组
	27 
	105 
	105 
	107 
	108 

	
	
	
	颇章组
	27 
	115 
	115 
	118 
	119 

	
	
	
	新村组
	28 
	100 
	100 
	102 
	103 

	
	
	塔木村
	日岗组
	16 
	70 
	70 
	72 
	72 

	
	
	
	塔木组
	34 
	130 
	130 
	133 
	134 

	
	
	
	羌组
	12 
	50 
	50 
	51 
	52 

	2
	绒乡
	吉荣村
	1组
	83 
	313 
	313 
	320 
	323 

	
	
	
	2组
	48 
	152 
	152 
	155 
	157 

	
	
	
	3组
	69 
	260 
	260 
	266 
	268 

	
	
	冲达村
	/
	174 
	662 
	662 
	677 
	683 

	
	
	江塘村
	江塘村
	34 
	143 
	143 
	146 
	147 

	
	
	
	江塘村新村
	29 
	123 
	123 
	126 
	127 

	
	
	程巴村
	一组、二组
	100 
	488 
	488 
	499 
	503 

	
	
	
	三组、四组
	88 
	363 
	363 
	371 
	374 

	
	
	吉隆村
	加仓组
	27 
	91 
	91 
	93 
	94 

	
	
	
	乃东组
	10 
	50 
	50 
	51 
	52 

	
	
	
	布洛组
	8 
	34 
	34 
	35 
	35 

	
	
	
	吉隆组
	15 
	66 
	66 
	67 
	68 

	
	
	多那村
	多那组
	59 
	214 
	214 
	219 
	221 

	
	
	
	龙旦组
	18 
	95 
	95 
	97 
	98 

	
	
	扎巴村
	屯巴组
	11 
	48 
	48 
	49 
	49 

	
	
	
	扎巴组
	105 
	364 
	364 
	372 
	375 

	
	
	巴朗村
	一组
	63 
	232 
	232 
	237 
	239 

	
	
	
	二组
	63 
	225 
	225 
	230 
	232 

	
	
	
	三组
	61 
	205 
	205 
	210 
	211 

	
	
	
	四组
	62 
	226 
	226 
	231 
	233 

	
	
	卓吉村
	/
	105 
	430 
	430 
	440 
	443 

	
	
	平琼村
	扎嘎沟搬迁点
	200 
	764 
	764 
	781 
	788 

	
	
	普巴村
	
	
	
	
	
	

	
	
	巴资村
	
	
	
	
	
	

	
	
	叶琼村
	
	
	
	
	
	

	
	
	达嘎村
	
	
	
	
	
	

	3
	白堆乡
	白堆村
	/
	68 
	222 
	222 
	227 
	229 

	
	
	曲果萨村
	/
	94 
	314 
	314 
	321 
	324 

	
	
	许木村
	
	49 
	165 
	165 
	169 
	170 

	
	
	达西村
	/
	30 
	106 
	106 
	108 
	109 

	
	
	里龙村
	/
	111 
	392 
	392 
	401 
	404 

	
	
	仁青岗村
	/
	69 
	227 
	227 
	232 
	234 

	
	
	藏嘎村
	/
	68 
	247 
	247 
	252 
	255 

	
	
	夏间村
	新东组
	8 
	40 
	40 
	41 
	41 

	
	
	
	日布组
	9 
	40 
	40 
	41 
	41 

	
	
	
	破布组
	10 
	40 
	40 
	41 
	41 

	
	
	
	玉龙组
	20 
	73 
	73 
	75 
	75 

	
	
	
	措扎组
	7 
	24 
	24 
	25 
	25 

	4
	增期乡
	白金村
	/
	77 
	311 
	311 
	318 
	321 

	
	
	措巴村
	/
	35 
	137 
	137 
	140 
	141 

	
	
	达古村
	切那啦
	11 
	31 
	31 
	32 
	32 

	
	
	
	岗登组
	22 
	69 
	69 
	71 
	71 

	
	
	
	新村组
	32 
	96 
	96 
	98 
	99 

	
	
	
	街需组
	6 
	18 
	18 
	18 
	19 

	
	
	雪巴村
	/
	111 
	390 
	390 
	399 
	402 

	
	
	卡乃村
	莫巴组
	37 
	134 
	134 
	137 
	138 

	
	
	
	恰麦组
	47 
	189 
	189 
	193 
	195 

	
	
	
	卡乃组
	57 
	195 
	195 
	199 
	201 

	
	
	米东村
	米东组
	21 
	64 
	64 
	65 
	66 

	
	
	
	达木那组
	27 
	176 
	176 
	180 
	181 

	
	
	达杰村
	普玛果
	19 
	76 
	76 
	78 
	78 

	
	
	
	县牧场
	14 
	56 
	56 
	57 
	58 

	
	
	
	贡贡玛
	9 
	35 
	35 
	36 
	36 

	
	
	
	军区牧场
	11 
	36 
	36 
	37 
	37 

	
	
	支巴村
	西支巴
	43 
	190 
	190 
	194 
	196 

	
	
	
	东支巴
	45 
	137 
	137 
	140 
	141 

	
	
	
	旦乃组
	39 
	193 
	193 
	197 
	199 

	
	
	帮贡村
	一组
	29 
	122 
	122 
	125 
	126 

	
	
	
	二组  
	31 
	126 
	126 
	129 
	130 

	
	
	
	三组
	25 
	102 
	102 
	104 
	105 

	
	
	岗布村
	扎热塘
	9 
	39 
	39 
	40 
	40 

	
	
	
	令布塘
	5 
	21 
	21 
	21 
	22 

	
	
	
	屯布多
	15 
	85 
	85 
	87 
	88 

	
	
	
	热布东嘎组
	28 
	130 
	130 
	133 
	134 

	
	
	增期村
	一组
	46 
	148 
	148 
	151 
	153 

	
	
	
	二组
	50 
	164 
	164 
	168 
	169 

	
	
	
	三组
	64 
	217 
	217 
	222 
	224 

	
	
	
	四组
	66 
	215 
	215 
	220 
	222 

	
	
	
	五组
	29 
	99 
	99 
	101 
	102 

	
	
	真措村
	德姆塘组
	12 
	56 
	56 
	57 
	58 

	
	
	
	欧如塘组
	17 
	96 
	96 
	98 
	99 

	
	
	
	真措组组
	8 
	36 
	36 
	37 
	37 

	
	
	
	铁塔组
	10 
	33 
	33 
	34 
	34 

	
	
	梦琼村
	那列卡组
	6 
	24 
	24 
	25 
	25 

	
	
	
	梦琼组
	16 
	56 
	56 
	57 
	58 

	
	
	
	次玛列卡组
	17 
	63 
	63 
	64 
	65 

	5
	合计
	4096 
	15323 
	15323 
	15663 
	15801 



（3）用水量预测结果
根据用水人口及用水定额计算用水量，计算公式：用水量=总人口数×用水定额，桑日县农村生活用水量预测详见表4-3。
表4-3 桑日县农村生活用水量预测结果
	序号
	乡镇名称
	行政村
	自然组/组团
	村庄类型
	规划人口
	用水量（m³/d）

	
	
	
	
	
	现状
2023年
	近期
2028年
	远期
2030年
	用水定额
	现状
2023年
	近期
2028年
	远期
2030年

	1 
	桑日镇
	雪巴社区居委会
	雪巴组
	县城所在村居
	229 
	234 
	236 
	120
	27.48
	28.09 
	28.34 

	
	
	
	格热组
	县城所在村居
	273 
	279 
	282 
	120
	32.76
	33.49 
	33.78 

	
	
	
	吉康组
	县城所在村居
	209 
	214 
	216 
	120
	25.08
	25.64 
	25.86 

	
	
	
	吉秀组
	县城所在村居
	151 
	154 
	156 
	120
	18.12
	18.52 
	18.69 

	
	
	奴卡社区居委会
	奴卡组和吉扎林组
	县城所在村居
	539 
	551 
	556 
	120
	64.68
	66.12 
	66.70 

	
	
	比巴村
	一组
	半农半牧区
	358 
	366 
	369 
	80
	28.64
	29.28 
	29.53 

	
	
	
	二组  
	半农半牧区
	181 
	185 
	187 
	80
	14.48
	14.80 
	14.93 

	
	
	
	三组
	半农半牧区
	147 
	150 
	152 
	80
	11.76
	12.02 
	12.13 

	
	
	洛村
	/
	半农半牧区
	209 
	214 
	216 
	80
	16.72
	17.09 
	17.24 

	
	
	拉隆村
	/
	半农半牧区
	166 
	170 
	171 
	80
	13.28
	13.57 
	13.69 

	
	
	赤康村
	赤康组
	若旦
	半农半牧区
	43 
	44 
	44 
	80
	3.44
	3.52 
	3.55 

	
	
	
	
	赤康
	半农半牧区
	178 
	182 
	184 
	80
	14.24
	14.56 
	14.68 

	
	
	
	尼杰组
	尼杰
	半农半牧区
	123 
	126 
	127 
	80
	9.84
	10.06 
	10.15 

	
	
	
	
	若旦
	半农半牧区
	48 
	49 
	49 
	80
	3.84
	3.93 
	3.96 

	
	
	
	托嘎组
	擦荣
	半农半牧区
	49 
	50 
	51 
	80
	3.92
	4.01 
	4.04 

	
	
	
	
	唐堆
	半农半牧区
	47 
	48 
	48 
	80
	3.76
	3.84 
	3.88 

	
	
	颇章村
	奴林组
	半农半牧区
	105 
	107 
	108 
	80
	8.4
	8.59 
	8.66 

	
	
	
	颇章组
	半农半牧区
	115 
	118 
	119 
	80
	9.2
	9.40 
	9.49 

	
	
	
	新村组
	半农半牧区
	100 
	102 
	103 
	80
	8
	8.18 
	8.25 

	
	
	塔木村
	日岗组
	半农半牧区
	70 
	72 
	72 
	80
	5.6
	5.72 
	5.77 

	
	
	
	塔木组
	半农半牧区
	130 
	133 
	134 
	80
	10.4
	10.63 
	10.72 

	
	
	
	羌组
	半农半牧区
	50 
	51 
	52 
	80
	4
	4.09 
	4.12 

	2 
	绒乡
	吉荣村
	1组
	半农半牧区
	313 
	320 
	323 
	80
	25.04
	25.60 
	25.82 

	
	
	
	2组
	半农半牧区
	152 
	155 
	157 
	80
	12.16
	12.43 
	12.54 

	
	
	
	3组
	半农半牧区
	260 
	266 
	268 
	80
	20.8
	21.26 
	21.45 

	
	
	冲达村
	/
	半农半牧区
	662 
	677 
	683 
	80
	52.96
	54.14 
	54.61 

	
	
	江塘村
	江塘村
	半农半牧区
	143 
	146 
	147 
	80
	11.44
	11.69 
	11.80 

	
	
	
	江塘村新村
	半农半牧区
	123 
	126 
	127 
	80
	9.84
	10.06 
	10.15 

	
	
	程巴村
	一组、二组
	半农半牧区
	488 
	499 
	503 
	80
	39.04
	39.91 
	40.26 

	
	
	
	三组、四组
	半农半牧区
	363 
	371 
	374 
	80
	29.04
	29.68 
	29.95 

	
	
	吉隆村
	加仓组
	半农半牧区
	91 
	93 
	94 
	80
	7.28
	7.44 
	7.51 

	
	
	
	乃东组
	半农半牧区
	50 
	51 
	52 
	80
	4
	4.09 
	4.12 

	
	
	
	布洛组
	半农半牧区
	34 
	35 
	35 
	80
	2.72
	2.78 
	2.80 

	
	
	
	吉隆组
	半农半牧区
	66 
	67 
	68 
	80
	5.28
	5.40 
	5.44 

	
	
	多那村
	多那组
	半农半牧区
	214 
	219 
	221 
	80
	17.12
	17.50 
	17.65 

	
	
	
	龙旦组
	半农半牧区
	95 
	97 
	98 
	80
	7.6
	7.77 
	7.84 

	
	
	扎巴村
	屯巴组
	半农半牧区
	48 
	49 
	49 
	80
	3.84
	3.93 
	3.96 

	
	
	
	扎巴组
	半农半牧区
	364 
	372 
	375 
	80
	29.12
	29.77 
	30.03 

	
	
	巴朗村
	一组
	乡镇所在村庄
	232 
	237 
	239 
	100
	23.2
	23.71 
	23.92 

	
	
	
	二组
	乡镇所在村庄
	225 
	230 
	232 
	100
	22.5
	23.00 
	23.20 

	
	
	
	三组
	乡镇所在村庄
	205 
	210 
	211 
	100
	20.5
	20.95 
	21.14 

	
	
	
	四组
	乡镇所在村庄
	226 
	231 
	233 
	100
	22.6
	23.10 
	23.31 

	
	
	卓吉村
	/
	乡镇所在村庄
	430 
	440 
	443 
	80
	34.4
	35.16 
	35.47 

	
	
	平琼村
	扎嘎沟搬迁点
	异地搬迁村居
	764 
	781 
	788 
	80
	91.68
	93.71 
	94.54 

	
	
	普巴村
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	巴资村
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	叶琼村
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	达嘎村
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	白堆乡
	白堆村
	/
	乡镇所在村庄
	222 
	227 
	229 
	100
	22.2
	22.69 
	22.89 

	
	
	曲果萨村
	/
	农区
	314 
	321 
	324 
	80
	25.12
	25.68 
	25.90 

	
	
	许木村
	
	农区
	165 
	169 
	170 
	80
	13.2
	13.49 
	13.61 

	
	
	达西村
	/
	农区
	106 
	108 
	109 
	80
	8.48
	8.67 
	8.74 

	
	
	里龙村
	/
	牧区
	392 
	401 
	404 
	80
	31.36
	32.06 
	32.34 

	
	
	仁青岗村
	/
	半农半牧区
	227 
	232 
	234 
	80
	18.16
	18.56 
	18.73 

	
	
	藏嘎村
	/
	半农半牧区
	247 
	252 
	255 
	80
	19.76
	20.20 
	20.38 

	
	
	夏间村
	新东组
	牧区
	40 
	41 
	41 
	50
	2
	2.04 
	2.06 

	
	
	
	日布组
	牧区
	40 
	41 
	41 
	50
	2
	2.04 
	2.06 

	
	
	
	破布组
	牧区
	40 
	41 
	41 
	50
	2
	2.04 
	2.06 

	
	
	
	玉龙组
	牧区
	73 
	75 
	75 
	50
	3.65
	3.73 
	3.76 

	
	
	
	措扎组
	牧区
	24 
	25 
	25 
	50
	1.2
	1.23 
	1.24 

	4 
	增期乡
	白金村
	/
	半农半牧区
	311 
	318 
	321 
	80
	24.88
	25.43 
	25.66 

	
	
	措巴村
	/
	半农半牧区
	137 
	140 
	141 
	80
	10.96
	11.20 
	11.30 

	
	
	达古村
	切那啦
	牧区
	31 
	32 
	32 
	50
	1.55
	1.58 
	1.60 

	
	
	
	岗登组
	半农半牧区
	69 
	71 
	71 
	80
	5.52
	5.64 
	5.69 

	
	
	
	新村组
	半农半牧区
	96 
	98 
	99 
	80
	7.68
	7.85 
	7.92 

	
	
	
	街需组
	半农半牧区
	18 
	18 
	19 
	80
	1.44
	1.47 
	1.48 

	
	
	雪巴村
	/
	半农半牧区
	390 
	399 
	402 
	80
	31.2
	31.89 
	32.17 

	
	
	卡乃村
	莫巴组
	半农半牧区
	134 
	137 
	138 
	80
	10.72
	10.96 
	11.05 

	
	
	
	恰麦组
	半农半牧区
	189 
	193 
	195 
	80
	15.12
	15.46 
	15.59 

	
	
	
	卡乃组
	半农半牧区
	195 
	199 
	201 
	80
	15.6
	15.95 
	16.09 

	
	
	米东村
	米东组
	牧区
	64 
	65 
	66 
	50
	3.2
	3.27 
	3.30 

	
	
	
	达木那组
	牧区
	176 
	180 
	181 
	50
	8.8
	9.00 
	9.07 

	
	
	达杰村
	普玛果
	牧区
	76 
	78 
	78 
	50
	3.8
	3.88 
	3.92 

	
	
	
	县牧场
	牧区
	56 
	57 
	58 
	60
	3.36
	3.43 
	3.46 

	
	
	
	贡贡玛
	牧区
	35 
	36 
	36 
	50
	1.75
	1.79 
	1.80 

	
	
	
	军区牧场
	牧区
	36 
	37 
	37 
	50
	1.8
	1.84 
	1.86 

	
	
	支巴村
	西支巴
	半农半牧区
	190 
	194 
	196 
	80
	15.2
	15.54 
	15.67 

	
	
	
	东支巴
	半农半牧区
	137 
	140 
	141 
	80
	10.96
	11.20 
	11.30 

	
	
	
	旦乃组
	半农半牧区
	193 
	197 
	199 
	80
	15.44
	15.78 
	15.92 

	
	
	帮贡村
	一组
	牧区
	122 
	125 
	126 
	50
	6.1
	6.24 
	6.29 

	
	
	
	二组  
	牧区
	126 
	129 
	130 
	50
	6.3
	6.44 
	6.50 

	
	
	
	三组
	牧区
	102 
	104 
	105 
	50
	5.1
	5.21 
	5.26 

	
	
	岗布村
	扎热塘
	牧区
	39 
	40 
	40 
	60
	2.34
	2.39 
	2.41 

	
	
	
	令布塘
	牧区
	21 
	21 
	22 
	50
	1.05
	1.07 
	1.08 

	
	
	
	屯布多
	牧区
	85 
	87 
	88 
	50
	4.25
	4.34 
	4.38 

	
	
	
	热布东嘎组
	牧区
	130 
	133 
	134 
	50
	6.5
	6.64 
	6.70 

	
	
	增期村
	一组
	乡镇所在村庄
	148 
	151 
	153 
	100
	14.8
	15.13 
	15.26 

	
	
	
	二组
	乡镇所在村庄
	164 
	168 
	169 
	100
	16.4
	16.76 
	16.91 

	
	
	
	三组
	乡镇所在村庄
	217 
	222 
	224 
	100
	21.7
	22.18 
	22.38 

	
	
	
	四组
	乡镇所在村庄
	215 
	220 
	222 
	100
	21.5
	21.98 
	22.17 

	
	
	
	五组
	乡镇所在村庄
	99 
	101 
	102 
	100
	9.9
	10.12 
	10.21 

	
	
	真措村
	德姆塘组
	牧区
	56 
	57 
	58 
	50
	2.8
	2.86 
	2.89 

	
	
	
	欧如塘组
	牧区
	96 
	98 
	99 
	50
	4.8
	4.91 
	4.95 

	
	
	
	真措组组
	牧区
	36 
	37 
	37 
	50
	1.8
	1.84 
	1.86 

	
	
	
	铁塔组
	牧区
	33 
	34 
	34 
	50
	1.65
	1.69 
	1.70 

	
	
	梦琼村
	那列卡组
	牧区
	24 
	25 
	25 
	50
	1.2
	1.23 
	1.24 

	
	
	
	梦琼组
	牧区
	56 
	57 
	58 
	50
	2.8
	2.86 
	2.89 

	
	
	
	次玛
列卡组
	牧区
	63 
	64 
	65 
	50
	3.15
	3.22 
	3.25 

	5 
	合计
	15323 
	15663 
	15801 
	/
	1302.05
	1330.93
	1342.62



[bookmark: _Toc16927][bookmark: _Toc40740362][bookmark: _Toc40541386]4.2 污水排放量预测
农村居民的污水排放量及水质是农村生活污水处理工程规划和设计的基础，应兼顾地域、季节、生活习惯等多方面因素确定合理的水量及水质。
污水排放量取决于生活用水量的大小。农村生活污水排放量应结合农村所在地域、住户卫生设施水平、室内排水系统完善程度等因素。根据《西藏自治区农村生活污水治理技术指南》（试行）（藏环发﹝2023﹞13号），排水系数取值如下：
表4-4  农村居民生活排水系数参考取值表
	排水收集形式
	排水系数

	黑水灰水混合收集进入污水管网
	0.5~0.9

	只收黑水和部分灰水进入污水管网
	0.4~0.6

	只收集灰水进入污水管网
	0.4~0.5

	只收集部分灰水进入污水管网
	0.1-0.4


排水量按照以下公式计算：
桑日县农村生活污水排放量=用水量×排水系数
结合现场调查情况，桑日县污水排放量预测结果如下：
表4-5  桑日县农村生活污水排放量预测结果
	序号
	乡镇名称
	行政村
	自然组/组团
	用水量（m³/d）
	排水量（m³/d）

	
	
	
	
	现状
	近期
	远期
	排水
系数
	现状
	近期
	远期

	
	
	
	
	2023
年
	2028
年
	2030
年
	
	2023年
	2028年
	2030年

	1
	桑日镇
	雪巴社区
居委会
	雪巴组
	27.48
	28.09 
	28.34 
	0.8
	21.98 
	22.47 
	22.67 

	
	
	
	格热组
	32.76
	33.49 
	33.78 
	0.8
	26.21 
	26.79 
	27.03 

	
	
	
	吉康组
	25.08
	25.64 
	25.86 
	0.8
	20.06 
	20.51 
	20.69 

	
	
	
	吉秀组
	18.12
	18.52 
	18.69 
	0.8
	14.50 
	14.82 
	14.95 

	
	
	奴卡社区
居委会
	奴卡组和吉扎林组
	64.68
	66.12 
	66.70 
	0.8
	51.74 
	52.89 
	53.36 

	
	
	比巴村
	一组
	28.64
	29.28 
	29.53 
	0.6
	17.18 
	17.57 
	17.72 

	
	
	
	二组  
	14.48
	14.80 
	14.93 
	0.6
	8.69 
	8.88 
	8.96 

	
	
	
	三组
	11.76
	12.02 
	12.13 
	0.6
	7.06 
	7.21 
	7.28 

	
	
	洛村
	/
	16.72
	17.09 
	17.24 
	0.6
	10.03 
	10.25 
	10.35 

	
	
	拉隆村
	/
	13.28
	13.57 
	13.69 
	0.6
	7.97 
	8.14 
	8.22 

	
	
	赤康村
	赤康组
	若旦
	3.44
	3.52 
	3.55 
	0.6
	2.06 
	2.11 
	2.13 

	
	
	
	
	赤康
	14.24
	14.56 
	14.68 
	0.6
	8.54 
	8.73 
	8.81 

	
	
	
	尼杰组
	尼杰
	9.84
	10.06 
	10.15 
	0.6
	5.90 
	6.04 
	6.09 

	
	
	
	
	若旦
	3.84
	3.93 
	3.96 
	0.6
	2.30 
	2.36 
	2.38 

	
	
	
	托嘎组
	擦荣
	3.92
	4.01 
	4.04 
	0.6
	2.35 
	2.40 
	2.43 

	
	
	
	
	唐堆
	3.76
	3.84 
	3.88 
	0.6
	2.26 
	2.31 
	2.33 

	
	
	颇章村
	奴林组
	8.4
	8.59 
	8.66 
	0.6
	5.04 
	5.15 
	5.20 

	
	
	
	颇章组
	9.2
	9.40 
	9.49 
	0.6
	5.52 
	5.64 
	5.69 

	
	
	
	新村组
	8
	8.18 
	8.25 
	0.6
	4.80 
	4.91 
	4.95 

	
	
	塔木村
	日岗组
	5.6
	5.72 
	5.77 
	0.6
	3.36 
	3.43 
	3.46 

	
	
	
	塔木组
	10.4
	10.63 
	10.72 
	0.6
	6.24 
	6.38 
	6.43 

	
	
	
	羌组
	4
	4.09 
	4.12 
	0.6
	2.40 
	2.45 
	2.47 

	2
	绒乡
	吉荣村
	1组
	25.04
	25.60 
	25.82 
	0.6
	15.02 
	15.36 
	15.49 

	
	
	
	2组
	12.16
	12.43 
	12.54 
	0.6
	7.30 
	7.46 
	7.52 

	
	
	
	3组
	20.8
	21.26 
	21.45 
	0.6
	12.48 
	12.76 
	12.87 

	
	
	冲达村
	/
	52.96
	54.14 
	54.61 
	0.6
	31.78 
	32.48 
	32.77 

	
	
	江塘村
	江塘村
	11.44
	11.69 
	11.80 
	0.6
	6.86 
	7.02 
	7.08 

	
	
	
	江塘村新村
	9.84
	10.06 
	10.15 
	0.6
	5.90 
	6.04 
	6.09 

	
	
	程巴村
	一组、二组
	39.04
	39.91 
	40.26 
	0.6
	23.42 
	23.94 
	24.16 

	
	
	
	三组、四组
	29.04
	29.68 
	29.95 
	0.6
	17.42 
	17.81 
	17.97 

	
	
	吉隆村
	加仓组
	7.28
	7.44 
	7.51 
	0.6
	4.37 
	4.46 
	4.50 

	
	
	
	乃东组
	4
	4.09 
	4.12 
	0.6
	2.40 
	2.45 
	2.47 

	
	
	
	布洛组
	2.72
	2.78 
	2.80 
	0.6
	1.63 
	1.67 
	1.68 

	
	
	
	吉隆组
	5.28
	5.40 
	5.44 
	0.6
	3.17 
	3.24 
	3.27 

	
	
	多那村
	多那组
	17.12
	17.50 
	17.65 
	0.6
	10.27 
	10.50 
	10.59 

	
	
	
	龙旦组
	7.6
	7.77 
	7.84 
	0.6
	4.56 
	4.66 
	4.70 

	
	
	扎巴村
	屯巴组
	3.84
	3.93 
	3.96 
	0.6
	2.30 
	2.36 
	2.38 

	
	
	
	扎巴组
	29.12
	29.77 
	30.03 
	0.6
	17.47 
	17.86 
	18.02 

	
	
	巴朗村
	一组
	23.2
	23.71 
	23.92 
	0.8
	18.56 
	18.97 
	19.14 

	
	
	
	二组
	22.5
	23.00 
	23.20 
	0.8
	18.00 
	18.40 
	18.56 

	
	
	
	三组
	20.5
	20.95 
	21.14 
	0.8
	16.40 
	16.76 
	16.91 

	
	
	
	四组
	22.6
	23.10 
	23.31 
	0.8
	18.08 
	18.48 
	18.64 

	
	
	卓吉村
	/
	34.4
	35.16 
	35.47 
	0.8
	27.52 
	28.13 
	28.38 

	
	
	平琼村
	扎嘎沟
搬迁点
	91.68
	93.71 
	94.54 
	0.8
	73.34 
	74.97 
	75.63 

	
	
	普巴村
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	巴资村
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	叶琼村
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	达嘎村
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	白堆乡
	白堆村
	/
	22.2
	22.69 
	22.89 
	0.8
	17.76 
	18.15 
	18.31 

	
	
	曲果萨村
	/
	25.12
	25.68 
	25.90 
	0.6
	15.07 
	15.41 
	15.54 

	
	
	许木村
	
	13.2
	13.49 
	13.61 
	0.6
	7.92 
	8.10 
	8.17 

	
	
	达西村
	/
	8.48
	8.67 
	8.74 
	0.6
	5.09 
	5.20 
	5.25 

	
	
	里龙村
	/
	31.36
	32.06 
	32.34 
	0.6
	18.82 
	19.23 
	19.40 

	
	
	仁青岗村
	/
	18.16
	18.56 
	18.73 
	0.6
	10.90 
	11.14 
	11.24 

	
	
	藏嘎村
	/
	19.76
	20.20 
	20.38 
	0.6
	11.86 
	12.12 
	12.23 

	
	
	夏间村
	新东组
	2
	2.04 
	2.06 
	0.4
	0.80 
	0.82 
	0.82 

	
	
	
	日布组
	2
	2.04 
	2.06 
	0.4
	0.80 
	0.82 
	0.82 

	
	
	
	破布组
	2
	2.04 
	2.06 
	0.4
	0.80 
	0.82 
	0.82 

	
	
	
	玉龙组
	3.65
	3.73 
	3.76 
	0.4
	1.46 
	1.49 
	1.51 

	
	
	
	措扎组
	1.2
	1.23 
	1.24 
	0.4
	0.48 
	0.49 
	0.49 

	4
	增期乡
	白金村
	/
	24.88
	25.43 
	25.66 
	0.6
	14.93 
	15.26 
	15.39 

	
	
	措巴村
	/
	10.96
	11.20 
	11.30 
	0.6
	6.58 
	6.72 
	6.78 

	
	
	达古村
	切那啦
	1.55
	1.58 
	1.60 
	0.4
	0.62 
	0.63 
	0.64 

	
	
	
	岗登组
	5.52
	5.64 
	5.69 
	0.6
	3.31 
	3.39 
	3.42 

	
	
	
	新村组
	7.68
	7.85 
	7.92 
	0.6
	4.61 
	4.71 
	4.75 

	
	
	
	街需组
	1.44
	1.47 
	1.48 
	0.6
	0.86 
	0.88 
	0.89 

	
	
	雪巴村
	/
	31.2
	31.89 
	32.17 
	0.6
	18.72 
	19.14 
	19.30 

	
	
	卡乃村
	莫巴组
	10.72
	10.96 
	11.05 
	0.6
	6.43 
	6.57 
	6.63 

	
	
	
	恰麦组
	15.12
	15.46 
	15.59 
	0.6
	9.07 
	9.27 
	9.36 

	
	
	
	卡乃组
	15.6
	15.95 
	16.09 
	0.6
	9.36 
	9.57 
	9.65 

	
	
	米东村
	米东组
	3.2
	3.27 
	3.30 
	0.4
	1.28 
	1.31 
	1.32 

	
	
	
	达木那组
	8.8
	9.00 
	9.07 
	0.4
	3.52 
	3.60 
	3.63 

	
	
	达杰村
	普玛果
	3.8
	3.88 
	3.92 
	0.4
	1.52 
	1.55 
	1.57 

	
	
	
	县牧场
	3.36
	3.43 
	3.46 
	0.4
	1.34 
	1.37 
	1.39 

	
	
	
	贡贡玛
	1.75
	1.79 
	1.80 
	0.4
	0.70 
	0.72 
	0.72 

	
	
	
	军区牧场
	1.8
	1.84 
	1.86 
	0.4
	0.72 
	0.74 
	0.74 

	
	
	支巴村
	西支巴
	15.2
	15.54 
	15.67 
	0.6
	9.12 
	9.32 
	9.40 

	
	
	
	东支巴
	10.96
	11.20 
	11.30 
	0.6
	6.58 
	6.72 
	6.78 

	
	
	
	旦乃组
	15.44
	15.78 
	15.92 
	0.6
	9.26 
	9.47 
	9.55 

	
	
	帮贡村
	一组
	6.1
	6.24 
	6.29 
	0.4
	2.44 
	2.49 
	2.52 

	
	
	
	二组  
	6.3
	6.44 
	6.50 
	0.4
	2.52 
	2.58 
	2.60 

	
	
	
	三组
	5.1
	5.21 
	5.26 
	0.4
	2.04 
	2.09 
	2.10 

	
	
	岗布村
	扎热塘
	2.34
	2.39 
	2.41 
	0.4
	0.94 
	0.96 
	0.97 

	
	
	
	令布塘
	1.05
	1.07 
	1.08 
	0.4
	0.42 
	0.43 
	0.43 

	
	
	
	屯布多
	4.25
	4.34 
	4.38 
	0.4
	1.70 
	1.74 
	1.75 

	
	
	
	热布东嘎组
	6.5
	6.64 
	6.70 
	0.4
	2.60 
	2.66 
	2.68 

	
	
	增期村
	一组
	14.8
	15.13 
	15.26 
	0.6
	8.88 
	9.08 
	9.16 

	
	
	
	二组
	16.4
	16.76 
	16.91 
	0.6
	9.84 
	10.06 
	10.15 

	
	
	
	三组
	21.7
	22.18 
	22.38 
	0.6
	13.02 
	13.31 
	13.43 

	
	
	
	四组
	21.5
	21.98 
	22.17 
	0.6
	12.90 
	13.19 
	13.30 

	
	
	
	五组
	9.9
	10.12 
	10.21 
	0.6
	5.94 
	6.07 
	6.13 

	
	
	真措村
	德姆塘组
	2.8
	2.86 
	2.89 
	0.4
	1.12 
	1.14 
	1.15 

	
	
	
	欧如塘组
	4.8
	4.91 
	4.95 
	0.4
	1.92 
	1.96 
	1.98 

	
	
	
	真措组组
	1.8
	1.84 
	1.86 
	0.4
	0.72 
	0.74 
	0.74 

	
	
	
	铁塔组
	1.65
	1.69 
	1.70 
	0.4
	0.66 
	0.67 
	0.68 

	
	
	梦琼村
	那列卡组
	1.2
	1.23 
	1.24 
	0.4
	0.48 
	0.49 
	0.49 

	
	
	
	梦琼组
	2.8
	2.86 
	2.89 
	0.4
	1.12 
	1.14 
	1.15 

	
	
	
	次玛列卡组
	3.15
	3.22 
	3.25 
	0.4
	1.26 
	1.29 
	1.30 

	5
	合计
	1302.05
	1330.93
	1342.62
	/
	845.25
	864.04
	871.64


[bookmark: _Toc9596]4.3污水处理规模
以远期规划2030年各村庄常住人口生活污水排放量为基数，综合考虑地下水埋深、流动人口及村民用水习惯等，本次规模综合调整系数取值1.1～1.2，并向上取整。各村处理规模详见表4-6。
表4-6  桑日县农村污水处理设施日处理能力
	序号
	乡镇名称
	行政村
	自然组/组团
	远期污水量（m³/d）
	综合调整系数
	调整后污水量（m³/d）
	污水处理规模（m³/d）

	1
	桑日镇
	雪巴
社区居委会
	雪巴组
	22.67 
	2
	45.34 
	46

	
	
	
	格热组
	27.03 
	2
	54.05 
	55

	
	
	
	吉康组
	20.69 
	2
	41.38 
	42

	
	
	
	吉秀组
	14.95 
	2
	29.90 
	30

	
	
	奴卡
社区居委会
	奴卡组和吉扎林组
	53.36 
	2
	106.72 
	107

	
	
	比巴村
	一组
	17.72 
	1.3
	23.04 
	24

	
	
	
	二组  
	8.96 
	1.2
	10.75 
	11

	
	
	
	三组
	7.28 
	1.2
	8.73 
	9

	
	
	洛村
	/
	10.35 
	1.3
	13.45 
	14

	
	
	拉隆村
	/
	8.22 
	1.5
	12.33 
	13

	
	
	赤康村
	赤康组
	若旦
	2.13 
	1.2
	2.55 
	3

	
	
	
	
	赤康
	8.81 
	1.2
	10.57 
	11

	
	
	
	尼杰组
	尼杰
	6.09 
	1.2
	7.31 
	8

	
	
	
	
	若旦
	2.38 
	1.2
	2.85 
	3

	
	
	
	托嘎组
	擦荣
	2.43 
	1.2
	2.91 
	3

	
	
	
	
	唐堆
	2.33 
	1.2
	2.79 
	3

	
	
	颇章村
	奴林组
	5.20 
	1.2
	6.24 
	7

	
	
	
	颇章组
	5.69 
	1.2
	6.83 
	7

	
	
	
	新村组
	4.95 
	1.2
	5.94 
	6

	
	
	塔木村
	日岗组
	3.46 
	2
	6.93 
	7

	
	
	
	塔木组
	6.43 
	1.2
	7.72 
	8

	
	
	
	羌组
	2.47 
	1.2
	2.97 
	3

	2
	绒乡
	吉荣村
	1组
	15.49 
	1.3
	20.14 
	21

	
	
	
	2组
	7.52 
	1.3
	9.78 
	10

	
	
	
	3组
	12.87 
	1.3
	16.73 
	17

	
	
	冲达村
	/
	32.77 
	1.3
	42.60 
	43

	
	
	江塘村
	江塘村
	7.08 
	1.3
	9.20 
	10

	
	
	
	江塘村新村
	6.09 
	1.3
	7.91 
	8

	
	
	程巴村
	一组、二组
	24.16 
	2
	48.31 
	49

	
	
	
	三组、四组
	17.97 
	1.5
	26.95 
	27

	
	
	吉隆村
	加仓组
	4.50 
	1.2
	5.41 
	6

	
	
	
	乃东组
	2.47 
	1.2
	2.97 
	3

	
	
	
	布洛组
	1.68 
	1.2
	2.02 
	3

	
	
	
	吉隆组
	3.27 
	1.2
	3.92 
	4

	
	
	多那村
	多那组
	10.59 
	1.2
	12.71 
	13

	
	
	
	龙旦组
	4.70 
	1.2
	5.64 
	6

	
	
	扎巴村
	屯巴组
	2.38 
	1.2
	2.85 
	3

	
	
	
	扎巴组
	18.02 
	1.2
	21.62 
	22

	
	
	巴朗村
	一组
	19.14 
	1.5
	28.71 
	29

	
	
	
	二组
	18.56 
	1.5
	27.84 
	28

	
	
	
	三组
	16.91 
	1.5
	25.37 
	26

	
	
	
	四组
	18.64 
	1.5
	27.97 
	28

	
	
	卓吉村
	/
	28.38 
	1.5
	42.57 
	43

	
	
	平琼村
	扎嘎沟
搬迁点
	75.63 
	1.5
	113.45 
	114

	
	
	普巴村
	
	
	
	
	

	
	
	巴资村
	
	
	
	
	

	
	
	叶琼村
	
	
	
	
	

	
	
	达嘎村
	
	
	
	
	

	3
	白堆乡
	白堆村
	/
	18.31 
	2
	36.63 
	37

	
	
	曲果萨村
	/
	15.54 
	1.2
	18.65 
	19

	
	
	许木村
	
	8.17 
	1.2
	9.80 
	10

	
	
	达西村
	/
	5.25 
	1.1
	5.77 
	6

	
	
	里龙村
	/
	19.40 
	2
	38.81 
	39

	
	
	仁青岗村
	/
	11.24 
	1.2
	13.48 
	14

	
	
	藏嘎村
	/
	12.23 
	1.1
	13.45 
	14

	
	
	夏间村
	新东组
	0.82 
	1.1
	0.91 
	1

	
	
	
	日布组
	0.82 
	1.1
	0.91 
	1

	
	
	
	破布组
	0.82 
	1.1
	0.91 
	1

	
	
	
	玉龙组
	1.51 
	1.1
	1.66 
	2

	
	
	
	措扎组
	0.49 
	1.1
	0.54 
	1

	4
	增期乡
	白金村
	/
	15.39 
	1.2
	18.47 
	19

	
	
	措巴村
	/
	6.78 
	1.2
	8.14 
	9

	
	
	达古村
	切那啦
	0.64 
	1.1
	0.70 
	1

	
	
	
	岗登组
	3.42 
	1.1
	3.76 
	4

	
	
	
	新村组
	4.75 
	1.1
	5.23 
	6

	
	
	
	街需组
	0.89 
	2
	1.78 
	2

	
	
	雪巴村
	/
	19.30 
	6
	115.83 
	116

	
	
	卡乃村
	莫巴组
	6.63 
	1.1
	7.30 
	8

	
	
	
	恰麦组
	9.36 
	1.1
	10.29 
	11

	
	
	
	卡乃组
	9.65 
	1.1
	10.62 
	11

	
	
	米东村
	米东组
	1.32 
	1.1
	1.45 
	2

	
	
	
	达木那组
	3.63 
	1.1
	3.99 
	4

	
	
	达杰村
	普玛果
	1.57 
	1.1
	1.72 
	2

	
	
	
	县牧场
	1.39 
	1.1
	1.52 
	2

	
	
	
	贡贡玛
	0.72 
	1.1
	0.79 
	1

	
	
	
	军区牧场
	0.74 
	1.1
	0.82 
	1

	
	
	支巴村
	西支巴
	9.40 
	1.1
	10.35 
	11

	
	
	
	东支巴
	6.78 
	1.1
	7.46 
	8

	
	
	
	旦乃组
	9.55 
	1.1
	10.51 
	11

	
	
	帮贡村
	一组
	2.52 
	1.1
	2.77 
	3

	
	
	
	二组  
	2.60 
	1.1
	2.86 
	3

	
	
	
	三组
	2.10 
	1.1
	2.31 
	3

	
	
	岗布村
	扎热塘
	0.97 
	1.1
	1.06 
	2

	
	
	
	令布塘
	0.43 
	1.1
	0.48 
	1

	
	
	
	屯布多
	1.75 
	1.1
	1.93 
	2

	
	
	
	热布东嘎组
	2.68 
	1.1
	2.95 
	3

	
	
	增期村
	一组
	9.16 
	2
	18.31 
	19

	
	
	
	二组
	10.15 
	2
	20.29 
	21

	
	
	
	三组
	13.43 
	2
	26.85 
	27

	
	
	
	四组
	13.30 
	2
	26.61 
	27

	
	
	
	五组
	6.13 
	2
	12.25 
	13

	
	
	真措村
	德姆塘组
	1.15 
	1.1
	1.27 
	2

	
	
	
	欧如塘组
	1.98 
	1.1
	2.18 
	3

	
	
	
	真措组组
	0.74 
	1.1
	0.82 
	1

	
	
	
	铁塔组
	0.68 
	1.1
	0.75 
	1

	
	
	梦琼村
	那列卡组
	0.49 
	1.1
	0.54 
	1

	
	
	
	梦琼组
	1.15 
	1.1
	1.27 
	2

	
	
	
	次玛列卡组
	1.30 
	1.1
	1.43 
	2

	5
	合计
	871.64
	/
	1405.15
	1443


[bookmark: _Toc15113]4.4 污染物负荷量预测
1.桑日县居民生活污水水质
本次规划污染物负荷浓度，参照《西藏自治区农村生活污水治理技术指南》（试行）（藏环发﹝2023﹞13号）中给出的生活污水浓度，桑日县居民生活污水水质取值详见下表：


表4-7  桑日县居民生活污水水质一览表
	污染物
	PH
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	生化需氧量
	悬浮物

	浓度（mg/L）
	6.5-8.5
	260
	40
	4
	100
	120


2.桑日县居民生活污水污染负荷量
桑日县居民生活污水污染负荷量按以下公式计算：
桑日县居民生活污水污染负荷量=Q排×Ci
Q排——污染物排放量
Ci——第i中污染物浓度
根据农村生活污水排放量预测结果和农村居民生活污水水质预测结果，，计算得到桑日县农村居民生活污水污染物负荷量（详见表4-7）：
化学需氧量：现状80217.07kg/a、近期81997.45kg/a、远期82720.61kg/a；
氨氮：现状12341.09kg/a、近期12614.99 kg/a、远期12726.25kg/a；
总磷：现状1234.11kg/a、近期1261.50 kg/a、远期1272.62 kg/a；
生化需氧量：现状30852.72kg/a、近期31537.48kg/a、远期31815.62kg/a；
悬浮物：现状37023.26kg/a、近期37844.98kg/a、远期38178.74kg/a。

表4-8   桑日县农村居民生活污水污染负荷量预测一览表    （单位：kg/a）
	序号
	乡镇名称
	行政村
	自然组
/组团
	排水量（m3/d）
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	生化需氧量
	悬浮物

	
	
	
	
	现状
	近期
	远期
	现状
	近期
	远期
	现状
	近期
	远期
	现状
	近期
	远期
	现状
	近期
	远期
	现状
	近期
	远期

	
	
	
	
	2023年
	2028年
	2030年
	2023年
	2028年
	2030年
	2023年
	2028年
	2030年
	2023年
	2028年
	2030年
	2023年
	2028年
	2030年
	2023年
	2028年
	2030年

	1 
	桑日镇
	雪巴社区居委会
	雪巴组
	21.98 
	22.47 
	22.67 
	2086.28 
	2132.59 
	2151.39 
	320.97 
	328.09 
	330.98 
	32.10 
	32.81 
	33.10 
	802.42 
	820.23 
	827.46 
	962.90 
	984.27 
	992.95 

	
	
	
	格热组
	26.21 
	26.79 
	27.03 
	2487.14 
	2542.34 
	2564.76 
	382.64 
	391.13 
	394.58 
	38.26 
	39.11 
	39.46 
	956.59 
	977.82 
	986.45 
	1147.91 
	1173.39 
	1183.74 

	
	
	
	吉康组
	20.06 
	20.51 
	20.69 
	1904.07 
	1946.33 
	1963.50 
	292.93 
	299.44 
	302.08 
	29.29 
	29.94 
	30.21 
	732.34 
	748.59 
	755.19 
	878.80 
	898.31 
	906.23 

	
	
	
	吉秀组
	14.50 
	14.82 
	14.95 
	1375.67 
	1406.20 
	1418.60 
	211.64 
	216.34 
	218.25 
	21.16 
	21.63 
	21.82 
	529.10 
	540.85 
	545.62 
	634.92 
	649.02 
	654.74 

	
	
	奴卡社区居委会
	奴卡组和吉扎林组
	51.74 
	52.89 
	53.36 
	4910.51 
	5019.49 
	5063.76 
	755.46 
	772.23 
	779.04 
	75.55 
	77.22 
	77.90 
	1888.66 
	1930.57 
	1947.60 
	2266.39 
	2316.69 
	2337.12 

	
	
	比巴村
	一组
	17.18 
	17.57 
	17.72 
	1630.76 
	1666.96 
	1681.66 
	250.89 
	256.45 
	258.72 
	25.09 
	25.65 
	25.87 
	627.22 
	641.14 
	646.79 
	752.66 
	769.36 
	776.15 

	
	
	
	二组  
	8.69 
	8.88 
	8.96 
	824.49 
	842.79 
	850.22 
	126.84 
	129.66 
	130.80 
	12.68 
	12.97 
	13.08 
	317.11 
	324.15 
	327.01 
	380.53 
	388.98 
	392.41 

	
	
	
	三组
	7.06 
	7.21 
	7.28 
	669.61 
	684.48 
	690.51 
	103.02 
	105.30 
	106.23 
	10.30 
	10.53 
	10.62 
	257.54 
	263.26 
	265.58 
	309.05 
	315.91 
	318.70 

	
	
	洛村
	/
	10.03 
	10.25 
	10.35 
	952.04 
	973.17 
	981.75 
	146.47 
	149.72 
	151.04 
	14.65 
	14.97 
	15.10 
	366.17 
	374.29 
	377.60 
	439.40 
	449.15 
	453.12 

	
	
	拉隆村
	/
	7.97 
	8.14 
	8.22 
	756.16 
	772.95 
	779.76 
	116.33 
	118.91 
	119.96 
	11.63 
	11.89 
	12.00 
	290.83 
	297.29 
	299.91 
	349.00 
	356.74 
	359.89 

	
	
	赤康村
	赤康组
	若旦
	2.06 
	2.11 
	2.13 
	195.87 
	200.22 
	201.99 
	30.13 
	30.80 
	31.07 
	3.01 
	3.08 
	3.11 
	75.34 
	77.01 
	77.69 
	90.40 
	92.41 
	93.22 

	
	
	
	
	赤康
	8.54 
	8.73 
	8.81 
	810.83 
	828.82 
	836.13 
	124.74 
	127.51 
	128.64 
	12.47 
	12.75 
	12.86 
	311.86 
	318.78 
	321.59 
	374.23 
	382.53 
	385.91 

	
	
	
	尼杰组
	尼杰
	5.90 
	6.04 
	6.09 
	560.29 
	572.72 
	577.78 
	86.20 
	88.11 
	88.89 
	8.62 
	8.81 
	8.89 
	215.50 
	220.28 
	222.22 
	258.60 
	264.33 
	266.67 

	
	
	
	
	若旦
	2.30 
	2.36 
	2.38 
	218.65 
	223.50 
	225.47 
	33.64 
	34.38 
	34.69 
	3.36 
	3.44 
	3.47 
	84.10 
	85.96 
	86.72 
	100.92 
	103.15 
	104.06 

	
	
	
	托嘎组
	擦荣
	2.35 
	2.40 
	2.43 
	223.20 
	228.16 
	230.17 
	34.34 
	35.10 
	35.41 
	3.43 
	3.51 
	3.54 
	85.85 
	87.75 
	88.53 
	103.02 
	105.30 
	106.23 

	
	
	
	
	唐堆
	2.26 
	2.31 
	2.33 
	214.09 
	218.85 
	220.78 
	32.94 
	33.67 
	33.97 
	3.29 
	3.37 
	3.40 
	82.34 
	84.17 
	84.91 
	98.81 
	101.01 
	101.90 

	
	
	颇章村
	奴林组
	5.04 
	5.15 
	5.20 
	478.30 
	488.91 
	493.22 
	73.58 
	75.22 
	75.88 
	7.36 
	7.52 
	7.59 
	183.96 
	188.04 
	189.70 
	220.75 
	225.65 
	227.64 

	
	
	
	颇章组
	5.52 
	5.64 
	5.69 
	523.85 
	535.47 
	540.20 
	80.59 
	82.38 
	83.11 
	8.06 
	8.24 
	8.31 
	201.48 
	205.95 
	207.77 
	241.78 
	247.14 
	249.32 

	
	
	
	新村组
	4.80 
	4.91 
	4.95 
	455.52 
	465.63 
	469.74 
	70.08 
	71.64 
	72.27 
	7.01 
	7.16 
	7.23 
	175.20 
	179.09 
	180.67 
	210.24 
	214.91 
	216.80 

	
	
	塔木村
	日岗组
	3.36 
	3.43 
	3.46 
	592.18 
	605.32 
	610.66 
	91.10 
	93.13 
	93.95 
	9.11 
	9.31 
	9.39 
	227.76 
	232.82 
	234.87 
	273.31 
	279.38 
	281.84 

	
	
	
	塔木组
	6.24 
	6.38 
	6.43 
	318.86 
	325.94 
	328.82 
	49.06 
	50.14 
	50.59 
	4.91 
	5.01 
	5.06 
	122.64 
	125.36 
	126.47 
	147.17 
	150.43 
	151.76 

	
	
	
	羌组
	2.40 
	2.45 
	2.47 
	227.76 
	232.82 
	234.87 
	35.04 
	35.82 
	36.13 
	3.50 
	3.58 
	3.61 
	87.60 
	89.54 
	90.33 
	105.12 
	107.45 
	108.40 

	2 
	绒乡
	吉荣村
	1组
	15.02 
	15.36 
	15.49 
	1425.78 
	1457.42 
	1470.28 
	219.35 
	224.22 
	226.20 
	21.94 
	22.42 
	22.62 
	548.38 
	560.55 
	565.49 
	658.05 
	672.66 
	678.59 

	
	
	
	2组
	7.30 
	7.46 
	7.52 
	692.39 
	707.76 
	714.00 
	106.52 
	108.89 
	109.85 
	10.65 
	10.89 
	10.98 
	266.30 
	272.21 
	274.62 
	319.56 
	326.66 
	329.54 

	
	
	
	3组
	12.48 
	12.76 
	12.87 
	1184.35 
	1210.64 
	1221.32 
	182.21 
	186.25 
	187.89 
	18.22 
	18.63 
	18.79 
	455.52 
	465.63 
	469.74 
	546.62 
	558.76 
	563.68 

	
	
	冲达村
	/
	31.78 
	32.48 
	32.77 
	3015.54 
	3082.47 
	3109.66 
	463.93 
	474.23 
	478.41 
	46.39 
	47.42 
	47.84 
	1159.82 
	1185.57 
	1196.02 
	1391.79 
	1422.68 
	1435.23 

	
	
	江塘村
	江塘村
	6.86 
	7.02 
	7.08 
	651.39 
	665.85 
	671.72 
	100.21 
	102.44 
	103.34 
	10.02 
	10.24 
	10.33 
	250.54 
	256.10 
	258.36 
	300.64 
	307.32 
	310.03 

	
	
	
	江塘村新村
	5.90 
	6.04 
	6.09 
	560.29 
	572.72 
	577.78 
	86.20 
	88.11 
	88.89 
	8.62 
	8.81 
	8.89 
	215.50 
	220.28 
	222.22 
	258.60 
	264.33 
	266.67 

	
	
	程巴村
	一组、二组
	23.42 
	23.94 
	24.16 
	2222.94 
	2272.27 
	2292.31 
	341.99 
	349.58 
	352.66 
	34.20 
	34.96 
	35.27 
	854.98 
	873.95 
	881.66 
	1025.97 
	1048.74 
	1057.99 

	
	
	
	三组、四组
	17.42 
	17.81 
	17.97 
	1653.54 
	1690.24 
	1705.14 
	254.39 
	260.04 
	262.33 
	25.44 
	26.00 
	26.23 
	635.98 
	650.09 
	655.82 
	763.17 
	780.11 
	786.99 

	
	
	吉隆村
	加仓组
	4.37 
	4.46 
	4.50 
	414.52 
	423.72 
	427.46 
	63.77 
	65.19 
	65.76 
	6.38 
	6.52 
	6.58 
	159.43 
	162.97 
	164.41 
	191.32 
	195.56 
	197.29 

	
	
	
	乃东组
	2.40 
	2.45 
	2.47 
	227.76 
	232.82 
	234.87 
	35.04 
	35.82 
	36.13 
	3.50 
	3.58 
	3.61 
	87.60 
	89.54 
	90.33 
	105.12 
	107.45 
	108.40 

	
	
	
	布洛组
	1.63 
	1.67 
	1.68 
	154.88 
	158.31 
	159.71 
	23.83 
	24.36 
	24.57 
	2.38 
	2.44 
	2.46 
	59.57 
	60.89 
	61.43 
	71.48 
	73.07 
	73.71 

	
	
	
	吉隆组
	3.17 
	3.24 
	3.27 
	300.64 
	307.32 
	310.03 
	46.25 
	47.28 
	47.70 
	4.63 
	4.73 
	4.77 
	115.63 
	118.20 
	119.24 
	138.76 
	141.84 
	143.09 

	
	
	多那村
	多那组
	10.27 
	10.50 
	10.59 
	974.81 
	996.45 
	1005.24 
	149.97 
	153.30 
	154.65 
	15.00 
	15.33 
	15.47 
	374.93 
	383.25 
	386.63 
	449.91 
	459.90 
	463.96 

	
	
	
	龙旦组
	4.56 
	4.66 
	4.70 
	432.74 
	442.35 
	446.25 
	66.58 
	68.05 
	68.65 
	6.66 
	6.81 
	6.87 
	166.44 
	170.13 
	171.63 
	199.73 
	204.16 
	205.96 

	
	
	扎巴村
	屯巴组
	2.30 
	2.36 
	2.38 
	218.65 
	223.50 
	225.47 
	33.64 
	34.38 
	34.69 
	3.36 
	3.44 
	3.47 
	84.10 
	85.96 
	86.72 
	100.92 
	103.15 
	104.06 

	
	
	
	扎巴组
	17.47 
	17.86 
	18.02 
	1658.09 
	1694.89 
	1709.84 
	255.09 
	260.75 
	263.05 
	25.51 
	26.08 
	26.31 
	637.73 
	651.88 
	657.63 
	765.27 
	782.26 
	789.16 

	
	
	巴朗村
	一组
	18.56 
	18.97 
	19.14 
	1761.34 
	1800.44 
	1816.31 
	270.98 
	276.99 
	279.43 
	27.10 
	27.70 
	27.94 
	677.44 
	692.48 
	698.58 
	812.93 
	830.97 
	838.30 

	
	
	
	二组
	18.00 
	18.40 
	18.56 
	1708.20 
	1746.11 
	1761.51 
	262.80 
	268.63 
	271.00 
	26.28 
	26.86 
	27.10 
	657.00 
	671.58 
	677.50 
	788.40 
	805.90 
	813.01 

	
	
	
	三组
	16.40 
	16.76 
	16.91 
	1556.36 
	1590.90 
	1604.93 
	239.44 
	244.75 
	246.91 
	23.94 
	24.48 
	24.69 
	598.60 
	611.89 
	617.28 
	718.32 
	734.26 
	740.74 

	
	
	
	四组
	18.08 
	18.48 
	18.64 
	1715.79 
	1753.87 
	1769.34 
	263.97 
	269.83 
	272.21 
	26.40 
	26.98 
	27.22 
	659.92 
	674.57 
	680.52 
	791.90 
	809.48 
	816.62 

	
	
	卓吉村
	/
	27.52 
	28.13 
	28.38 
	2611.65 
	2669.61 
	2693.16 
	401.79 
	410.71 
	414.33 
	40.18 
	41.07 
	41.43 
	1004.48 
	1026.77 
	1035.83 
	1205.38 
	1232.13 
	1243.00 

	
	
	平琼村
	扎嘎沟
搬迁点
	73.34 
	74.97 
	75.63 
	6960.35 
	7114.83 
	7177.57 
	1070.82 
	1094.59 
	1104.24 
	107.08 
	109.46 
	110.42 
	2677.06 
	2736.47 
	2760.61 
	3212.47 
	3283.77 
	3312.73 

	
	
	普巴村
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	巴资村
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	叶琼村
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	达嘎村
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	白堆乡
	白堆村
	/
	17.76 
	18.15 
	18.31 
	1685.42 
	1722.83 
	1738.03 
	259.30 
	265.05 
	267.39 
	25.93 
	26.51 
	26.74 
	648.24 
	662.63 
	668.47 
	777.89 
	795.15 
	802.17 

	
	
	曲果萨村
	/
	15.07 
	15.41 
	15.54 
	1430.33 
	1462.08 
	1474.97 
	220.05 
	224.94 
	226.92 
	22.01 
	22.49 
	22.69 
	550.13 
	562.34 
	567.30 
	660.15 
	674.81 
	680.76 

	
	
	许木村
	
	7.92 
	8.10 
	8.17 
	751.61 
	768.29 
	775.07 
	115.63 
	118.20 
	119.24 
	11.56 
	11.82 
	11.92 
	289.08 
	295.50 
	298.10 
	346.90 
	354.60 
	357.72 

	
	
	达西村
	/
	5.09 
	5.20 
	5.25 
	482.85 
	493.57 
	497.92 
	74.28 
	75.93 
	76.60 
	7.43 
	7.59 
	7.66 
	185.71 
	189.83 
	191.51 
	222.85 
	227.80 
	229.81 

	
	
	里龙村
	/
	18.82 
	19.23 
	19.40 
	1785.64 
	1825.27 
	1841.37 
	274.71 
	280.81 
	283.29 
	27.47 
	28.08 
	28.33 
	686.78 
	702.03 
	708.22 
	824.14 
	842.43 
	849.86 

	
	
	仁青岗村
	/
	10.90 
	11.14 
	11.24 
	1034.03 
	1056.98 
	1066.30 
	159.08 
	162.61 
	164.05 
	15.91 
	16.26 
	16.40 
	397.70 
	406.53 
	410.12 
	477.24 
	487.84 
	492.14 

	
	
	藏嘎村
	/
	11.86 
	12.12 
	12.23 
	1125.13 
	1150.11 
	1160.25 
	173.10 
	176.94 
	178.50 
	17.31 
	17.69 
	17.85 
	432.74 
	442.35 
	446.25 
	519.29 
	530.82 
	535.50 

	
	
	夏间村
	新东组
	0.80 
	0.82 
	0.82 
	75.92 
	77.61 
	78.29 
	11.68 
	11.94 
	12.04 
	1.17 
	1.19 
	1.20 
	29.20 
	29.85 
	30.11 
	35.04 
	35.82 
	36.13 

	
	
	
	日布组
	0.80 
	0.82 
	0.82 
	75.92 
	77.61 
	78.29 
	11.68 
	11.94 
	12.04 
	1.17 
	1.19 
	1.20 
	29.20 
	29.85 
	30.11 
	35.04 
	35.82 
	36.13 

	
	
	
	破布组
	0.80 
	0.82 
	0.82 
	75.92 
	77.61 
	78.29 
	11.68 
	11.94 
	12.04 
	1.17 
	1.19 
	1.20 
	29.20 
	29.85 
	30.11 
	35.04 
	35.82 
	36.13 

	
	
	
	玉龙组
	1.46 
	1.49 
	1.51 
	138.55 
	141.63 
	142.88 
	21.32 
	21.79 
	21.98 
	2.13 
	2.18 
	2.20 
	53.29 
	54.47 
	54.95 
	63.95 
	65.37 
	65.94 

	
	
	
	措扎组
	0.48 
	0.49 
	0.49 
	45.55 
	46.56 
	46.97 
	7.01 
	7.16 
	7.23 
	0.70 
	0.72 
	0.72 
	17.52 
	17.91 
	18.07 
	21.02 
	21.49 
	21.68 

	4 
	增期乡
	白金村
	/
	14.93 
	15.26 
	15.39 
	1416.67 
	1448.11 
	1460.88 
	217.95 
	222.79 
	224.75 
	21.79 
	22.28 
	22.48 
	544.87 
	556.97 
	561.88 
	653.85 
	668.36 
	674.25 

	
	
	措巴村
	/
	6.58 
	6.72 
	6.78 
	624.06 
	637.91 
	643.54 
	96.01 
	98.14 
	99.01 
	9.60 
	9.81 
	9.90 
	240.02 
	245.35 
	247.52 
	288.03 
	294.42 
	297.02 

	
	
	达古村
	切那啦
	0.62 
	0.63 
	0.64 
	58.84 
	60.14 
	60.67 
	9.05 
	9.25 
	9.33 
	0.91 
	0.93 
	0.93 
	22.63 
	23.13 
	23.34 
	27.16 
	27.76 
	28.00 

	
	
	
	岗登组
	3.31 
	3.39 
	3.42 
	314.31 
	321.28 
	324.12 
	48.36 
	49.43 
	49.86 
	4.84 
	4.94 
	4.99 
	120.89 
	123.57 
	124.66 
	145.07 
	148.29 
	149.59 

	
	
	
	新村组
	4.61 
	4.71 
	4.75 
	437.30 
	447.00 
	450.95 
	67.28 
	68.77 
	69.38 
	6.73 
	6.88 
	6.94 
	168.19 
	171.92 
	173.44 
	201.83 
	206.31 
	208.13 

	
	
	
	街需组
	0.86 
	0.88 
	0.89 
	81.99 
	83.81 
	84.55 
	12.61 
	12.89 
	13.01 
	1.26 
	1.29 
	1.30 
	31.54 
	32.24 
	32.52 
	37.84 
	38.68 
	39.02 

	
	
	雪巴村
	/
	18.72 
	19.14 
	19.30 
	1776.53 
	1815.96 
	1831.97 
	273.31 
	279.38 
	281.84 
	27.33 
	27.94 
	28.18 
	683.28 
	698.45 
	704.60 
	819.94 
	838.13 
	845.53 

	
	
	卡乃村
	莫巴组
	6.43 
	6.57 
	6.63 
	610.40 
	623.94 
	629.45 
	93.91 
	95.99 
	96.84 
	9.39 
	9.60 
	9.68 
	234.77 
	239.98 
	242.10 
	281.72 
	287.97 
	290.51 

	
	
	
	恰麦组
	9.07 
	9.27 
	9.36 
	860.93 
	880.04 
	887.80 
	132.45 
	135.39 
	136.58 
	13.25 
	13.54 
	13.66 
	331.13 
	338.48 
	341.46 
	397.35 
	406.17 
	409.75 

	
	
	
	卡乃组
	9.36 
	9.57 
	9.65 
	888.26 
	907.98 
	915.99 
	136.66 
	139.69 
	140.92 
	13.67 
	13.97 
	14.09 
	341.64 
	349.22 
	352.30 
	409.97 
	419.07 
	422.76 

	
	
	米东村
	米东组
	1.28 
	1.31 
	1.32 
	121.47 
	124.17 
	125.26 
	18.69 
	19.10 
	19.27 
	1.87 
	1.91 
	1.93 
	46.72 
	47.76 
	48.18 
	56.06 
	57.31 
	57.81 

	
	
	
	达木那组
	3.52 
	3.60 
	3.63 
	334.05 
	341.46 
	344.47 
	51.39 
	52.53 
	53.00 
	5.14 
	5.25 
	5.30 
	128.48 
	131.33 
	132.49 
	154.18 
	157.60 
	158.99 

	
	
	达杰村
	普玛果
	1.52 
	1.55 
	1.57 
	144.25 
	147.45 
	148.75 
	22.19 
	22.68 
	22.88 
	2.22 
	2.27 
	2.29 
	55.48 
	56.71 
	57.21 
	66.58 
	68.05 
	68.65 

	
	
	
	县牧场
	1.34 
	1.37 
	1.39 
	127.55 
	130.38 
	131.53 
	19.62 
	20.06 
	20.23 
	1.96 
	2.01 
	2.02 
	49.06 
	50.14 
	50.59 
	58.87 
	60.17 
	60.70 

	
	
	
	贡贡玛
	0.70 
	0.72 
	0.72 
	66.43 
	67.90 
	68.50 
	10.22 
	10.45 
	10.54 
	1.02 
	1.04 
	1.05 
	25.55 
	26.12 
	26.35 
	30.66 
	31.34 
	31.62 

	
	
	
	军区牧场
	0.72 
	0.74 
	0.74 
	68.33 
	69.84 
	70.46 
	10.51 
	10.75 
	10.84 
	1.05 
	1.07 
	1.08 
	26.28 
	26.86 
	27.10 
	31.54 
	32.24 
	32.52 

	
	
	支巴村
	西支巴
	9.12 
	9.32 
	9.40 
	865.49 
	884.70 
	892.50 
	133.15 
	136.11 
	137.31 
	13.32 
	13.61 
	13.73 
	332.88 
	340.27 
	343.27 
	399.46 
	408.32 
	411.92 

	
	
	
	东支巴
	6.58 
	6.72 
	6.78 
	624.06 
	637.91 
	643.54 
	96.01 
	98.14 
	99.01 
	9.60 
	9.81 
	9.90 
	240.02 
	245.35 
	247.52 
	288.03 
	294.42 
	297.02 

	
	
	
	旦乃组
	9.26 
	9.47 
	9.55 
	879.15 
	898.67 
	906.59 
	135.25 
	138.26 
	139.48 
	13.53 
	13.83 
	13.95 
	338.14 
	345.64 
	348.69 
	405.76 
	414.77 
	418.43 

	
	
	帮贡村
	一组
	2.44 
	2.49 
	2.52 
	231.56 
	236.70 
	238.78 
	35.62 
	36.41 
	36.74 
	3.56 
	3.64 
	3.67 
	89.06 
	91.04 
	91.84 
	106.87 
	109.24 
	110.21 

	
	
	
	二组  
	2.52 
	2.58 
	2.60 
	239.15 
	244.46 
	246.61 
	36.79 
	37.61 
	37.94 
	3.68 
	3.76 
	3.79 
	91.98 
	94.02 
	94.85 
	110.38 
	112.83 
	113.82 

	
	
	
	三组
	2.04 
	2.09 
	2.10 
	193.60 
	197.89 
	199.64 
	29.78 
	30.45 
	30.71 
	2.98 
	3.04 
	3.07 
	74.46 
	76.11 
	76.78 
	89.35 
	91.34 
	92.14 

	
	
	岗布村
	扎热塘
	0.94 
	0.96 
	0.97 
	88.83 
	90.80 
	91.60 
	13.67 
	13.97 
	14.09 
	1.37 
	1.40 
	1.41 
	34.16 
	34.92 
	35.23 
	41.00 
	41.91 
	42.28 

	
	
	
	令布塘
	0.42 
	0.43 
	0.43 
	39.86 
	40.74 
	41.10 
	6.13 
	6.27 
	6.32 
	0.61 
	0.63 
	0.63 
	15.33 
	15.67 
	15.81 
	18.40 
	18.80 
	18.97 

	
	
	
	屯布多
	1.70 
	1.74 
	1.75 
	161.33 
	164.91 
	166.37 
	24.82 
	25.37 
	25.59 
	2.48 
	2.54 
	2.56 
	62.05 
	63.43 
	63.99 
	74.46 
	76.11 
	76.78 

	
	
	
	热布东嘎组
	2.60 
	2.66 
	2.68 
	246.74 
	252.22 
	254.44 
	37.96 
	38.80 
	39.14 
	3.80 
	3.88 
	3.91 
	94.90 
	97.01 
	97.86 
	113.88 
	116.41 
	117.43 

	
	
	增期村
	一组
	8.88 
	9.08 
	9.16 
	842.71 
	861.42 
	869.01 
	129.65 
	132.53 
	133.69 
	12.96 
	13.25 
	13.37 
	324.12 
	331.31 
	334.24 
	388.94 
	397.58 
	401.08 

	
	
	
	二组
	9.84 
	10.06 
	10.15 
	933.82 
	954.54 
	962.96 
	143.66 
	146.85 
	148.15 
	14.37 
	14.69 
	14.81 
	359.16 
	367.13 
	370.37 
	430.99 
	440.56 
	444.44 

	
	
	
	三组
	13.02 
	13.31 
	13.43 
	1235.60 
	1263.02 
	1274.16 
	190.09 
	194.31 
	196.02 
	19.01 
	19.43 
	19.60 
	475.23 
	485.78 
	490.06 
	570.28 
	582.93 
	588.07 

	
	
	
	四组
	12.90 
	13.19 
	13.30 
	1224.21 
	1251.38 
	1262.42 
	188.34 
	192.52 
	194.22 
	18.83 
	19.25 
	19.42 
	470.85 
	481.30 
	485.55 
	565.02 
	577.56 
	582.65 

	
	
	
	五组
	5.94 
	6.07 
	6.13 
	563.71 
	576.22 
	581.30 
	86.72 
	88.65 
	89.43 
	8.67 
	8.86 
	8.94 
	216.81 
	221.62 
	223.58 
	260.17 
	265.95 
	268.29 

	
	
	真措村
	德姆塘组
	1.12 
	1.14 
	1.15 
	106.29 
	108.65 
	109.61 
	16.35 
	16.71 
	16.86 
	1.64 
	1.67 
	1.69 
	40.88 
	41.79 
	42.16 
	49.06 
	50.14 
	50.59 

	
	
	
	欧如塘组
	1.92 
	1.96 
	1.98 
	182.21 
	186.25 
	187.89 
	28.03 
	28.65 
	28.91 
	2.80 
	2.87 
	2.89 
	70.08 
	71.64 
	72.27 
	84.10 
	85.96 
	86.72 

	
	
	
	真措组组
	0.72 
	0.74 
	0.74 
	68.33 
	69.84 
	70.46 
	10.51 
	10.75 
	10.84 
	1.05 
	1.07 
	1.08 
	26.28 
	26.86 
	27.10 
	31.54 
	32.24 
	32.52 

	
	
	
	铁塔组
	0.66 
	0.67 
	0.68 
	62.63 
	64.02 
	64.59 
	9.64 
	9.85 
	9.94 
	0.96 
	0.98 
	0.99 
	24.09 
	24.62 
	24.84 
	28.91 
	29.55 
	29.81 

	
	
	梦琼村
	那列卡组
	0.48 
	0.49 
	0.49 
	45.55 
	46.56 
	46.97 
	7.01 
	7.16 
	7.23 
	0.70 
	0.72 
	0.72 
	17.52 
	17.91 
	18.07 
	21.02 
	21.49 
	21.68 

	
	
	
	梦琼组
	1.12 
	1.14 
	1.15 
	106.29 
	108.65 
	109.61 
	16.35 
	16.71 
	16.86 
	1.64 
	1.67 
	1.69 
	40.88 
	41.79 
	42.16 
	49.06 
	50.14 
	50.59 

	
	
	
	次玛列卡组
	1.26 
	1.29 
	1.30 
	119.57 
	122.23 
	123.31 
	18.40 
	18.80 
	18.97 
	1.84 
	1.88 
	1.90 
	45.99 
	47.01 
	47.43 
	55.19 
	56.41 
	56.91 

	5
	合计
	845.25 
	864.04 
	871.64 
	80217.07 
	81997.45 
	82720.61 
	12341.09 
	12614.99 
	12726.25 
	1234.11 
	1261.50 
	1272.62 
	30852.72 
	31537.48 
	31815.62 
	37023.26 
	37844.98 
	38178.74 



[bookmark: _Toc40541387][bookmark: _Toc40740363]
[bookmark: _Toc26019]第五章  污水处理设施建设规划
[bookmark: _Toc25985][bookmark: _Toc40740364][bookmark: _Toc40541388]5.1污水收集处理模式
[bookmark: _Toc25238]5.1.1污水处理模式介绍
农村生活污水处理终端模式的分类、特点及适用条件各不相同，主要由包括纳管处理、集中处理、分散处理三类。
（1）纳管处理模式
该模式适用于靠近城镇的村庄或者靠近城镇污水管网的村庄，此类村庄内生活污水收集后，接入城镇市政污水管网系统，由城镇污水处理厂集中处理。
[image: ]
图5-1生活污水纳管处理处理模式
适用范围：适用于距离城镇市政污水管网较近，符合接入要求的集居小区、农民安置新村等新建村庄和城中村、镇中村等村庄；也适用于靠近城市或城镇、经济基础较好，具备实现农村生活污水处理由“分散治污”向“集中治污、集中控制”转变条件的农村地区采用。
特点：纳管后污水交由城镇污水处理厂一并处理，具有良好的污水处理效果以及运行管理保障。
（2）集中收集处理模式
该模式适用于农村生活污水无法接入城镇污水干管，需要自行建设污水处理设施的一种治理模式。
适用范围：适用于布局集中、管网收集条件好但距离城镇市政管网较远的中心村、安置区等。
特点：该模式具有施工简便、易于维护、便于管理等特点。但由于村落相对比较集中，农村用地往往比较紧缺，在管网辅设、终端设施处理选址等上相对比较困难。
[image: IMG_256]
图5-2 集中收集处理模式
（3） 分散（分户）收集处理
[image: IMG_256]
图5-3  分散污水收集处理模式
适用范围：适用于村民居住分散且距离较远、地形条件复杂、不具备户外污水收集管网或集中式污水处理设施建设和运行条件、且有大量可利用土地的村庄。
分散收集处理模式特点：该处理模式具有布局灵活、管网建设简单、适用性广。
[bookmark: _Toc16957]5.1.2污水处理模式确定原则
根据5.1.1分析可知，各种处理模式各有其特点，农村生活污水处理模式的选择根据农村区位条件、自然村点布局以及农民住宅分布等不同条件进行分别选择。通常来说，为了保证污染物减排和环境保护的需要，有条件的农村生活污水仍应尽量纳入城镇污水管网进行集中处理，但对于收集管网建设难度较大、受地形条件限制需要提升的农村生活污水，则应结合污染负荷、环境要求和尾水排放条件等，综合考虑设置村级处理设施的可行性。
本次规划的桑日县农村生活污水处理模式确定原则如下：
第一，根据村庄地理区位、生态环境敏感程度、污水产排现状、经济发展水平等，科学确定农村生活污水治理方式。
第二，对于人口集聚、无法纳入城镇污水管网，且有一定基础设施或具备一定发展潜力，住宅建设相对集中、整齐、以平房为主的集镇或村庄，选择以村域为单位的集中处理模式。
第三，对于位置偏远、居住分散或地形地貌复杂的村庄，可采取生活污水分散处理方式。鼓励人口较少、污水产生量较少的地区，以卫生厕所改造为重点推进农村生活污水治理，在杜绝化粪池出水直排的基础上，就地就近实现资源化利用。
[bookmark: _Toc30666]5.1.3污水处理模式选取建议
根据桑日县农村村庄分布情况，综合考虑社会经济条件，结合相关规划及农村污水治理要求，本次桑日县县域农村污水治理模式分析建议如下：
1、纳管处理模式
结合桑日县各村庄布置情况，将具有纳厂条件的村庄或一定区域内产生的生活污水进行收集，接入城市污水处理管道系统中，具有处理规模大，水质、水量稳定，单位基建投资和运行费用低，易于集中管理等优点。适用于距离市政管网近，具备施工条件（平坦地区、人口集中度高）且附近污水处理厂有接纳能力的村庄。
根据现场调查及资料收集，建议采取纳管处理模式的村庄：桑日镇雪巴社区居委会、奴卡社区居委会；绒乡巴朗村；白堆乡白堆村；增期乡增期村增期组。
2、集中处理模式
根据村庄分布及地形地貌，对村庄或一定区域内产生的生活污水进行收集并建处理设施集中处理的方式。统一建设污水处理设施，水质相对稳定，运行稳定，抗负荷冲击能力强，出水水质好。适用于居住相对密集、管网施工难度不大的村庄。根据现场调查，绒乡扎嘎沟搬迁点（平琼村、普巴村、巴资村、叶琼村、达嘎村）、颇章村及赤康村（赤康组、尼杰组的若旦、托嘎组的唐堆）。
3、分散收集处理
适用于村民生活污水产生量小、居住分散且距离较远、地形条件复杂、不具备户外污水收集管网或集中式污水处理设施建设和运行条件、且有大量可利用土地的村庄。
建议采取分散收集处理模式的村庄：比巴村、 洛村、拉隆村、赤康村尼杰组的尼杰和托嘎组的擦荣、颇章村、塔木村、吉荣村、冲达村、江塘村、程巴村、吉隆村、多那村、扎巴村、卓吉村、曲果萨村、许木村、达西村、里龙村、仁青岗村、藏嘎村、夏间村、白金村、措巴村、达古村、雪巴村、卡乃村、米东村、达杰村、支巴村、帮贡村、岗布村、增期村（久脱岗组、卡日组、比日那组和加巴组）、真措村、梦琼村。其他距离村民聚集地较远的散户亦建议采取分散收集处理模式，就近资源化利用。
表5-1 桑日县县域农村污水处理模式建议一览表
	序号
	乡镇名称
	行政村
	自然组/组团
	处理模式

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1 
	桑日镇
	雪巴社区居委会
	雪巴组
	纳管模式

	
	
	
	格热组
	纳管模式

	
	
	
	吉康组
	纳管模式

	
	
	
	吉秀组
	纳管模式

	
	
	奴卡社区居委会
	奴卡组和吉扎林组
	纳管模式

	
	
	比巴村
	一组
	分散模式

	
	
	
	二组  
	分散模式

	
	
	
	三组
	分散模式

	
	
	洛村
	/
	分散模式

	
	
	拉隆村
	/
	分散模式

	
	
	赤康村
	赤康组
	若旦
	集中模式

	
	
	
	
	赤康
	集中模式

	
	
	
	尼杰组
	尼杰
	分散模式

	
	
	
	
	若旦
	集中模式

	
	
	
	托嘎组
	擦荣
	分散模式

	
	
	
	
	唐堆
	集中模式

	
	
	颇章村
	奴林组
	集中模式

	
	
	
	颇章组
	集中模式

	
	
	
	新村组
	集中模式

	
	
	塔木村
	日岗组
	分散模式

	
	
	
	塔木组
	分散模式

	
	
	
	羌组
	分散模式

	2 
	绒乡
	吉荣村
	1组
	分散模式

	
	
	
	2组
	分散模式

	
	
	
	3组
	分散模式

	
	
	冲达村
	/
	分散模式

	
	
	江塘村
	江塘村
	分散模式

	
	
	
	江塘村新村
	分散模式

	
	
	程巴村
	一组、二组
	分散模式

	
	
	
	三组、四组
	分散模式

	
	
	吉隆村
	加仓组
	分散模式

	
	
	
	乃东组
	分散模式

	
	
	
	布洛组
	分散模式

	
	
	
	吉隆组
	分散模式

	
	
	多那村
	多那组
	分散模式

	
	
	
	龙旦组
	分散模式

	
	
	扎巴村
	屯巴组
	分散模式

	
	
	
	扎巴组
	分散模式

	
	
	巴朗村
	一组
	纳管模式

	
	
	
	二组
	

	
	
	
	三组
	

	
	
	
	四组
	

	
	
	卓吉村
	/
	分散模式

	
	
	平琼村
	扎嘎沟搬迁点
	集中模式

	
	
	普巴村
	
	

	
	
	巴资村
	
	

	
	
	叶琼村
	
	

	
	
	达嘎村
	
	

	3 
	白堆乡
	白堆村
	/
	纳管模式

	
	
	曲果萨村
	/
	分散模式

	
	
	许木村
	
	分散模式

	
	
	达西村
	/
	分散模式

	
	
	里龙村
	/
	分散模式

	
	
	仁青岗村
	/
	分散模式

	
	
	藏嘎村
	/
	分散模式

	
	
	夏间村
	新东组
	分散模式

	
	
	
	日布组
	分散模式

	
	
	
	破布组
	分散模式

	
	
	
	玉龙组
	分散模式

	
	
	
	措扎组
	分散模式

	4 
	增期乡
	白金村
	/
	分散模式

	
	
	措巴村
	/
	分散模式

	
	
	达古村
	切那啦
	分散模式

	
	
	
	岗登组
	分散模式

	
	
	
	新村组
	分散模式

	
	
	
	街需组
	分散模式

	
	
	雪巴村
	/
	分散模式

	
	
	卡乃村
	莫巴组
	分散模式

	
	
	
	恰麦组
	分散模式

	
	
	
	卡乃组
	分散模式

	
	
	米东村
	米东组
	分散模式

	
	
	
	达木那组
	分散模式

	
	
	达杰村
	普玛果
	分散模式

	
	
	
	县牧场
	分散模式

	
	
	
	贡贡玛
	分散模式

	
	
	
	军区牧场
	分散模式

	
	
	支巴村
	西支巴
	分散模式

	
	
	
	东支巴
	分散模式

	
	
	
	旦乃组
	分散模式

	
	
	帮贡村
	一组
	分散模式

	
	
	
	二组  
	分散模式

	
	
	
	三组
	分散模式

	
	
	岗布村
	扎热塘
	分散模式

	
	
	
	令布塘
	分散模式

	
	
	
	屯布多
	分散模式

	
	
	
	热布东嘎组
	分散模式

	
	
	增期村
	增期组
	纳管模式

	
	
	
	久脱岗组
	分散模式

	
	
	
	卡日组
	分散模式

	
	
	
	比日那组
	分散模式

	
	
	
	加巴组
	分散模式

	
	
	真措村
	德姆塘组
	分散模式

	
	
	
	欧如塘组
	分散模式

	
	
	
	真措组
	分散模式

	
	
	
	铁塔组
	分散模式

	
	
	梦琼村
	那列卡组
	分散模式

	
	
	
	梦琼组
	分散模式

	
	
	
	次玛列卡组
	分散模式



[bookmark: _Toc3596]5.2设施布局选址
[bookmark: _Toc18747]5.2.1设施布局选址原则
桑日县农村生活污水处理设施建设布局选址遵循以下原则：
（1）就近原则∶污水处理设施选址布置应靠近村庄周边附近，以减少污水收集管网，减少投资。
（2）顺坡就势原则∶污水处理设施的布置应在污水收集管网的下游，污水管网的布置尽量利用地势实现自流收集，尽量避免污水提升，以减少运行能耗与建设投资。
（3）符规原则：污水处理设施的选择应符合国土空间规划、乡镇总体规划、村庄建设规划；符合生态保护红线、饮用水源地保护规划、水功能区划、水环境功能区划和近岸海域环境功能区划等要求；符合自然保护区、风景名胜区等生态环境敏感区的有关规定；符合国家和地方关于用地、供电、防洪、防雷、防灾等方面的要求。
（4）已建设施符合选址要求并能够正常运行的，应纳入《规划》统筹考虑并充分利用，避免设施重复建设；对不能正常运行的农村生活污水处理设施，应尽量修缮改造后使用。
（5）污水处理站选址应尽量不占或少占耕地，禁止占用农田。
（6）满足环境保护的要求。污水处理设施和排放口的位置应能满足水源卫生防护的要求，对居民区和工业区的影响应能满足环境保护的要求。
（7）尽量避免污水提升或减少提升次数，节省工程投资、降低运行费用。同时有利污水处理厂（站）的管理，保障长期稳定运行。
[bookmark: _Toc30142]5.2.2设施布局选址要求
（1）选址充分考虑污水处理站处理后的尾水排放的出路。结合污水的出路，地址应尽可能与处理后污水的主要用户靠近，考虑污水回用于农业的可能。
（2）新建污水处理设施的选址不宜设置在低洼易涝区，选址时应查寻相关洪水位或询间当地村民选址地洪涝情况，以免污水处理设施被淹损坏。
（3）新建污水处理设施不宜在饮用水源上游，以免污染饮用水源。
（4）新建污水处理设施位于地震及其他特殊区域（如湿陷性黄土地区）时，应符合相关建设标准的规定。
（5）新建污水处理设施选址地势应相对平整，以减少施工场地平整、减少工程量；
（6）近远期规划与分期建设相结合。根据村庄规划，对有可能发生较大人口变动的片区，污水处理设施的建设一般可按远期规划预留用地，按近期规划设计实施。
[bookmark: _Toc3634]5.3污水收集系统建设
[bookmark: _Toc586]5.3.1排水体制
排水体制的选择是排水系统规划中的首要问题。它影响排水系统的设计、施工、维护和管理，对规划区和环境保护也影响深远，同时也影响排水系统工程的总投资、初期投资和运行管理费用。一般应根据总体规划、环境保护的要求、原有排水设施、水环境容量、地形、气候条件，从全局出发综合考虑。
排水体制是指生活污水及降水所采取的排污方式。根据污水与雨水的分流及合流的不同，可以分为雨污分流制和雨污合流制两种。
雨污合流制：将生活污水、工业废水和雨水混合在一个管渠内的排除系统称为合流制。合流制又分为直排式合流制和截流式合流制两种。前者是混合污水不经任何处理和利用就直接排放水体，不设置污水处理设施。后者在前者的基础上，修建截流干管（一般是沿着河流或其他受纳水体），在截流处设置溢流井，并设污水处理理厂，下雨初期和旱季污水全部流入污水处理厂，雨量增加时混合污水溢流到水体排除。合流制对水体污染严重，不符合当前国家环保政策，一般不予采用。
雨污分流制：将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管区内排出的系统。分流制分为不完全分流制和完全分流制。不完全分流制是建立完整的污水系统，而雨水采用地表漫流的方式进入不成系统的明沟或小河，一般适用于发展中地区，可以分期建设节约近期投资。完全分流制将工业废水、生活污水送至处理厂处理后排放或利用，雨水和部分工业较洁净废水就近排放。该体制卫生条件好，新建的城市、工业区和开发区，一般采用该体制。
由于分流制相对于合流制具有卫生条件较好、能够处理全部污水而不会在雨水上花费不必要的费用、污水处理设施进水水质水量相对固定、便于运行管理等优点，且通过加强规划管理可以克服分流制中雨污管道容易混接的缺点，因此，在国内外得到了广泛的应用。本规划确定桑日县县域各乡镇的排水体制原则上采用雨污分流制，但对于不同区域可根据现状条件的不同作适当的区别处理，其中新建污水收集系统必须为完全分流制。采用分流制排水系统的村庄，应敷设独立的污水收集管网，雨水收集可根据各地实际采用沟渠、管道收集或就地自然排放。雨水收集应充分利用地形以自流方式及时就近排入池塘、河流等水体。
[bookmark: _Toc26458]5.3.2农村生活污水收集原则
①雨污分流。污水收集原则上宜采用分流制，宜通过管道收集。新建污水收集系统必须为完全分流制。已建成合流制污水收集系统的地方，应依据自身条件尽快改造为分流制；目前确实无法改造的，宜采用截流式合流制。已采用分流制排水系统的村庄，其雨水收集可根据各地实际采用沟渠、管道收集或就地自然排放。
②应收尽收。村庄生活污水包括冲厕污水、洗浴污水、厨房污水和其他洗涤污水，洗浴污水、厨房污水和其他洗涤污水可直接接入污水收集管网；厕所污水须经化粪池预处理后接入污水收集管道；接入污水收集管道前应设沉砂井。庭院污水应纳入排水系统，通过管道进入污水收集管网。
③因村制宜。村庄人口密度低，生活污水排放面广，因此不能直接套用城市污水集中收集模式。有条件且位于城镇污水处理厂服务范围内的村庄，应建设和完善污水收集系统，将污水纳入到城镇污水处理厂集中处理；其他村庄应根据农村实际，结合当地的地形条件、村庄分布，因地制宜地从分散收集和集中收集两种模式中选取，并配套建设独立污水处理设施。
④经济合理。收集系统应与当地经济条件、村庄的地形、地貌及周边的人文自然环境相协调，在自然条件下能够依靠重力收集的，优先选择重力收集系统；特殊情况下，可以选择压力收集系统或真空收集系统。
⑤安全可靠。重力收集系统应保证施工质量，尽可能使用成品检查井和优质管材，加强施工质量监管，减少管道和检查井渗漏。压力收集系统及真空收集系统的设计、施工及验收须严格按相关标准、规范或规程执行，要保证污水收集管道安全可靠运行。此外，污水收集系统须配套突发事件防范和应急设施，泵房及集水池应按有关规定做应急设计。
[bookmark: _Toc18195]5.3.3 污水收集体系建设原则
（1）参照《室外排水设计规范》（GB50014）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015）等规范设计污水收集系统，有条件的地区应尽可能实现雨污分流。污水收集管网须布置于河道管理范围以外，并与河道之间按规定留足安全距离；因特殊原因确需在河道堤防上，进行破堤开口、埋设管道或暗涵，并修建排水工程等，须事先报经河道主管机关审查批准，并按要求及时修复堤防；新建设施须经河道主管机关验收合格后方可启用，并服从河道主管机关的安全管理。
（2）优先采用顺坡就势、沟底铺管（在现有排水沟底铺设污水管道）等建设成本低、施工速度快的管道布设方式。结合村庄规划、地形标高、排水流向，按照接管短、埋深合理、尽可能利用重力自流的原则布置污水管道。对不能利用重力自流排水的地区，根据服务范围和处理设施位置确定提升设施的位置。
（3）统筹卫生改厕与污水收集处理。推行“厕所分户改造、污水集中处理”与单户粪污分散处理相结合的方式。采用水冲厕的村庄，充分利用现有污水收集管网及设施，对不满足收集要求的管网及设施进行改造。对化粪池出水进行收集处理或利用，避免污水直排；采用旱厕的农户，结合实际，做好粪污利用和定期清理，避免粪污下渗和直排。
[bookmark: _Toc16991]5.3.4污水收集系统
按照村庄居民生活习惯和自然村落的基本情况和工程应用实际情况，生活污水收集系统可分为农户庭院收集系统和村落收集系统。
（1）农户庭院收集系统
对使用旱厕的农户庭院，排水主要为厨房排水和洗漱排水，典型的污水排放系统如图5-4所示。
[image: ]
图5-4 使用旱厕的农户排水示意图
针对采用了水冲厕所的农户，厕所排水需经化粪池处理后排入排水管道。化粪池可单户设置，也可集中设置，典型的庭院生活污水排水系统宜采用图5-5。
[image: ]
图5-5 使用冲厕的农户排水示意图
（2）村落收集
村落收集系统包括户管、支管、干管、检查井和提升泵站等。农户庭院污水经接户管进入支管再汇入干管，通过自排或提升泵送至村庄污水处理设施。村落收集系统应立足现状，按照 20 年时限进行科学规划，一次到位;实施阶段宜分期实施，杜绝同一路段反复开挖，重复建设。
村落收集系统在农户收集的基础上，可将多户污水集中收集至村污水处理站集中处理。农户冲厕排水经化粪池后可与厨余污水、盥洗废水混合收集。村落排水管渠的布置，根据村落的格局、地形情况等因素确定。便于统一收集的村落，宜采用分流制，通过管道或沟渠收集处理后排放，并应尽量考虑自流排水。
[image: ]
图5-6多户污水统一处理流程
[bookmark: _Toc27522]5.3.5管网规划
（1）桑日县县域地形条件简单，部分乡镇高差较大，主干管的铺设首先应充分利用地形高差条件，尽量减少或避免设置中间提升泵房，并减小管道埋深。同时，污水主干管的铺设应尽量结合道路建设进行铺设，避免对建设用地的破坏和占用。
（2）污水管道的布置，尽量避免穿越河道。当不可避免要穿越河道时，根据污水管的标高，采用倒虹管或直接过河管方式。当穿越河道的污水管的管顶加保护层的标高高于规划河底标高时采用倒虹管方式。反之，当低于河底的规划标高时采用直接过河的方式。
（3）对于村庄内部的污水管道，应结合村庄内部建筑物的布置进行合理布置，管道应尽量沿道路外绿化带铺设，减少对道路的破井与污水管道连接处需作必要处理，以免两者沉降不均，造成损坏。污水检查井内设流槽，以改善水力条件，并方便检修。不同管径污水管道在污水检查井内的连接方式视情况分别采用管顶平接和水面平接，以避免澭水。污水检查井可根据实际采用塑料排水检查井、混凝土检查井和砖砌检查井。减少对道路的破坏和对居民的干扰。对于接户管，原则上应将粪便污水、洗涤废水和厨房废水全部接入污水管道。
（4）原则上农村污水干管以及村庄接入城镇污水管网的污水干管管径不低于DN300，村庄内部收集次干管管径不低于DN200，接户管采用DN100～DN150。具体管径的确定应在工程实施阶段通过水力计算结果确定。管道在转折、变坡、变径及支管的接入处均需设检查井，在直线管段上必须按有关规定每隔一定距离设置检查井。污水检查井与污水管道连接处需作必要处理，以免两者沉降不均，造成损坏。
（5）污水检查井内设流槽，以改善水力条件，并方便检修。不同管径污水管道在污水检查井内的连接方式视情况分别采用管顶平接和水面平接，以避免澭水。污水检查井可根据实际采用塑料排水检查井、混凝土检查井和砖砌检查井。
（6）按照规划污水处理模式的选择，尽量缩短污水管道敷设距离，并提高污水管网的覆盖率，应收尽收，减少污水的排放。
[bookmark: _Toc8112]5.3.6管材选择
[bookmark: _Toc12883]（1）选择标准
管材的选择应满足以下标准：
①必须具有足够的强度，以承受外部的荷载和内部的水压；
②必须具有抵抗污水中杂质的冲刷和磨损作用，也有抗腐蚀的性能，特别对某些腐蚀性的工业废水；
③必须具有严密性，以防止污水渗出或地下水渗入，从而污染地下水或腐蚀其他管线和建筑物基础；
④管材的内壁应整齐光滑，使水流阻力尽量减少；
⑤输水能力好，在相同条件下，输水能力长期保持不变；
⑥工程造价低，技术经济指标合理。
[bookmark: _Toc29461]（2）管材建议选
污水管道属于地下永久性隐蔽工程设施，要求具有很高的安全可靠性，因此，合理选择管材非常重要。污水管材的选择应根据项目建设区域的实际建设条件而定，做到“因地制宜”，在管材选用满足要求的同时，尽量控制工程投资，提高施工便利性，缩短施工周期。
农村生活污水水量相对小，转弯多，需要的排污管径一般不大，且要求管材容易实现多弯曲安装，要求管道有一定柔性。从施工安装方便、快捷、防渗漏性好、管网综合经济性佳等方面考虑，塑料管材相对优势较明显。而且塑料管配套一体化的成品管井，施工方便、快捷。经济和性能方面都比较有优势。
根据以上分析，规划建议污水管道直径为200至500mm 的污水管采用UPVC管、HDPE管，直径在600mm与1200mm之间的污水管采用承插式钢筋砼污水管（橡胶圈接口），直径在1350mm及以上的污水管采用企口式钢筋砼污水管（橡胶圈接口）；污水压力管采用球墨铸铁管（橡胶圈接口）、钢管。交通运输条件较好的区域，建议优先采用钢筋混凝土管，其次为非金属管材。明敷污水管不宜采用非金属管材。
本规划污水收集系统的建设包括管材、管径、管网布置等只给出有关建议，具体应在污水收集系统建设的工程可研、设计阶段，根据排污量、地形条件等详细的踏勘资料和施工的可行性对污水收集系统建设进行进一步细化和论证。
[bookmark: _Toc29754]5.3.7检查井
根据《室外排水设计规范》（GB50014），污水主管在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段隔一定距离设置检查井和跌水井，本规划的检查井按此规范。考虑到桑日县实际情况和农村生活污水管网类型，建议根据不同区域和不同管径选择合适的的塑料检查井和装配式预制钢筋混凝土检查井，检查井设计应符合《室外排水设计规范》（GB50014）的有关规定。
[bookmark: _Toc24124][bookmark: _Toc40740372][bookmark: _Toc40541395]5.4设施出水排放要求
本规划生活污水处理设施水污染物排放标准执行西藏自治区《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T 0182-2019）中规定及限值。
1、一般要求
（1）应根据农村所处区位、人口规模、人口聚集程度、地形地貌、排水特点及排放要求，结合当地经济承受能力等具体情况，采用适宜的污水收集和处理模式进行农村生活污水处理。在污水收集时，原则上应雨污分流。 
（2）对分布在城镇周边、可将生活污水纳入城镇污水管网的农村，应将农村生活污水纳入城镇污水处理厂进行集中处理，执行GB/T 31962。 
（3）农村生活污水处理设施出水禁止直接排入GB 3838中地表水Ⅱ类及以上功能水域和封闭水体。
（4）鼓励优先选择氮磷资源化与尾水利用技术、手段或途径，尾水利用应满足国家或地方相应的标准或要求。其中，用于农田、林地、草地等施肥的，应符合施肥的相关标准和要求，不得造成环境污染；用于农田灌溉的，相关控制指标应满足GB 5084规定；用于渔业的，相关控制指标应满足 GB 11607规定；用于景观环境的，相关控制指标应满足GB/T 18921规定。特定利用情形且没有相应再生利用水水质要求的，可根据尾水利用特点、土壤性质和生态环境保护需求，在排放标准中规定尾水应达到的水质要求和水质监控位置。
2、水污染物排放控制要求
（1）现有农村生活污水处理设施出水按照设计标准执行相关限值要求。
（2）新建、改（扩）建农村生活污水处理设施出水，根据受纳水体的水域功能与排放规模等，分别执行一级标准、二级标准和三级标准，各标准适用情况见表5-2。
（3）同时根据水污染物排放控制要求及排放去向，相关排放指标应执行相应的水质标准，其适用排放标准如下。
①用于农田灌溉的，相关控制指标应满足GB5084规定；
②用于渔业的，相关控制指标应满足GB11607规定；
③用于景观环境的，相关控制指标应满足GB/T18921规定；
④提供餐饮服务农村旅游项目的生活污水应做预处理，达到GB/T31962的要求并符合农村生活污水处理设施的设计进水水质与水量要求后方可纳入处理。
⑤对靠近城镇且满足城镇污水管网接入要求的农村地区，应将农村生活污水纳入城镇污水处理厂进行集中处理，执行GB/T31962。
表5-2  各级标准适用情况
	

受纳水体
排放规模
	新建、改扩建农村污水处理设施排放规模

	
	大于500m3/d（含）
	50m3/d（含）~500m3/d（不含）
	5m3/d（含）~50m3/d（不含）
	小于5m3/d
（不含）

	出水直排入GB3838地表水Ⅲ类功能水域
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）
	一级标准
	二级标准
	三级标准

	其他水体
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）
	二级标准
	三级标准
	



经处理后向环境直接排放的污水出水水质，其中各污染物最高允许排放浓度应执行下表的规定。
表5-3  水污染最高允许排放浓度     单位：mg/L
	序号
	污染物或项目名称
	一级标准
	二级标准
	三级标准

	1
	pH（无量纲）
	6-9

	2
	化学需氧量
	60
	100
	120

	3
	悬浮物
	20
	30
	50

	4
	氨氮
	15（20）
	25（30）
	25（30）

	5
	总磷
	2
	3
	-

	6
	动植物油
	3
	5
	20

	注：①括号外的数值为水温>12℃的控制指标，括号内的数值为<12℃的控制指标。
②仅针对含有提供餐饮服务的农村旅游项目生活污水的设施进行控制。


[bookmark: _Toc28883]5.5污水处理技术工艺选择
[bookmark: _Toc15467]5.5.1选择原则
（1）鼓励优先选择氮磷资源化与尾水利用的技术手段或途径。厕所粪污经过无害化处理后，可通过堆肥等方式，就地就近用于庭院绿化和农牧灌溉等。可通过农田沟渠、塘堰等排灌系统生态化改造，栽种水生植物，建设植物隔离带等，对尾水进一步利用和净化。
（2）应根据村庄自然地理条件、居民分布、污水治理规模、排放标准、经济水平等因素，选择适宜当地的污水处理技术工艺。
（3）尽量采用低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术。有条件的地区，可采用人工湿地、氧化塘等无动力或微动力处理工艺。
（4）藏家乐、民宿等农村餐饮服务点需配备隔油池(器)，对污水进行预处理。
[bookmark: _Toc12283]5.5.2污水处理技术工艺介绍
农村生活污水处理主体工程一般由一级处理、二级处理和三级处理单元组成。一级处理单元主要是设置格栅、隔油池、沉砂池和集水池等。二级处理单元一般指生物处理单元，主要有厌氧生物处理、好氧生物处理等。继二级处理以后的废水处理过程称为三级处理，主要指人工湿地、稳定塘和土地渗滤等。
5.5.2.1集中式污水处理工艺
（1）生物生态组合技术-脉冲生物滤池
原理：生物生态组合技术是生物和生态处理工艺的结合，前段生物处理通过有机物去除有机物和部分营养物质，后续生态处理通过土壤-植物（动物）-微生物复合生态系统进一步脱氮除磷，充分发挥各自优势，提高出水水质和系统运行的稳定性。相较于生物组合技术和生态组合技术，生物+生态组合技术需综合考虑农村地区的经济条件、用地条件等因素。由于人工湿地是应用最普遍的一种后续生态处理技术，目前广泛应用于农村生活污水的生物生态组合技术主要包括生物+人工湿地组合技术和其他生物+生态组合技术。
适用场合：适用于污水处理不仅需要去除COD和悬浮物，还需要对氮、磷进行控制，经济发展程度高、土地面积充裕的地区。
适用范围：1）本技术针对村庄生活污水具有水质、水量变化较大、污水排放分散等特点而设计，适用处理规模为5~200吨/天。2）适用于河网区、平原或地形较为平坦的地区，住户相对集中，户数从十几户至数百户，有排水落差的村庄可利用自然地形落差进入滤池，避免水泵提升。3）适用于村庄、生活小区、中小企业的生活污水处理，也适用于对景观要求较高的村庄的生活污水的处理。
（2）生态处理技术-组合型人工湿地
原理：生态处理法是人工强化的自然净化系统，利用土壤-植物（动物）-微生物复合生态系统的物理、化学、生物学和生物化学特征对污水中的水肥资源加以回收利用，对污水中的污染物进行降解和净化，包括潜流式湿地系统、土地渗滤系统、生态塘等。相对于生物处理技术，生态处理技术一般建设管理费用低、节能耗，具有一定的景观效果，更加注重生态服务价值。目前广泛应用于农村生活污水的生态组合技术包括同种生态技术的组合和不同生态技术的适用场合：经济发展程度一般、可利用土地丰富的地区。
适用范围：组合型生态湿地可用于分布分散或集中村庄的生活污水处理，一般适用于20户以上的村庄，以保证经济性。生态湿地一般可以借用原有地形和高差，同时因湿地景观性好，特别适用于星级村庄、美丽村庄等村庄改造工程，可增加景观和多功能性，减少原有景观投资。
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\b79719ae6d1f11a89452957fb68d426.png]
图5-7   组合型人工湿地技术流程
（3）立体循环一体氧化沟
立体循环一体氧化沟为改良型氧化沟生物反应池，立体循环一体化氧化沟改变了传统氧化沟的平面循环的方式，采用立体循环的方式，占地面积可减少；氧化沟的上层为好氧区，下层为缺氧区，混合液再循环的过程中可完成降解有机物和硝化与反硝化生物脱氮过程，而且缺氧区在底层，不与大气接触，缺氧形成快；沉淀区与氧化沟主沟合建，利用氧化沟内混合液循环流动的流体力学作用，沉淀的污泥可自动回流到氧化沟内，无需污泥回流设备，节省投资和能耗，同时沉淀区对氧化沟内混合液流态无任何影响。
适用范围：处理规模不小于50t/d。
5.5.2.2 A2/O工艺
A2/O（A/A/O）法是既除氮又除磷的工艺，它是厌氧—缺氧—好氧生物脱氮除磷工艺的一种，该工艺具有脱氮除磷的功能，是一种深度二级处理工艺。
该工艺在厌氧—好氧除磷工艺(A2/O)中加一缺氧池，将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端，以达到硝化脱氮的目的。
A2/O法的可同步除磷脱氮机制由两部分组成：一是除磷，污水中的磷在厌氧状态下(DO<0.3mg/L)，释放出聚磷菌，在好氧状况下又将其更多吸收，以剩余污泥的形式排出系统。二是脱氮，缺氧段要控制DO<0.7mg/L，由于兼氧脱氮菌的作用，利用水中BOD作为氢供给体(有机碳源)，将来自好氧池混合液中的硝酸盐及亚硝酸盐还原成氮气逸入大气，达到脱氮的目的。为有效脱氮除磷，对一般的城市污水，COD/TKN为3.5～7.0(完全脱氮COD/TKN>12.5)，BOD/TKN为1.5～3.5，COD/TP为30～60，BOD/TP为16～40(一般应＞20)。
该工艺特点：①污染物去除效率高，运行稳定，有较好的耐冲击负荷；②污泥沉降性能好；③厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合，能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能；④污泥含磷浓度高，具有较高的肥效；⑤运行无需投药，A段仅需轻缓搅拌，运行费用低。
目前采用的A2/O工艺是一种集成化、模块化的污水生物处理系统，适用于出水水质要求高、用地紧张的新型农村社区，以及接入民宿、农家乐等水量大、水质差的生活污水处理系统。
5.5.2.3 A/O工艺
A/O工艺法也叫厌氧好氧工艺法，A（Anoxic）是缺氧段，用于脱氮；O（Oxic）是好氧段，用于去除水中的有机物。缺氧好氧共同作用除磷。
该工艺的特点：①流程简单，无需外加碳源后与曝气池，以原污水为碳源，建设和运行费用较低；②反硝化在前，硝化在后，设内循环，以原污水中的有机底物作为碳源，效果好，反硝化反应充分；③曝气池在后，使反硝化残留物得以进一步去除，提高了处理水水质；O段的前段采用强曝气，后段减少气量，使内循环液的DO含量降低，以保证A段的缺氧状态。④A段搅拌，只起使污泥悬浮，而避免DO的增加。
A/O法脱氮工艺的优点：①系统简单，运行费低，占地小；②以原污水中的含碳有机物和内源代谢产物为碳源，节省了投加外碳源的费用；③好氧池在后，可进一步去除有机物；④缺氧池在先，由于反硝化消耗了部分碳源有机物，可减轻好氧池负荷；⑤反硝化产生的碱度可补偿硝化过程对碱度的消耗。
A/O法脱氮工艺的缺点：①由于没有独立的污泥回流系统，从而不能培养出具有独特功能的污泥，难降解物质的降解率较低；②若要提高脱氮效率，必须加大内循环比，因而加大运行费用；③内循环液来自曝气池，含有一定的DO，使A段难以保持理想的缺氧状态，影响反硝化效果，脱氮率很难达到90%。
目前采用的A/O工艺是一种集成化、模块化的污水生物处理系统，适用于出水水质要求高、用地紧张的新型农村社区，以及接入民宿、农家乐等水量大、水质差的生活污水处理系统。在实际运行中常与人工湿地配合使用，可加强脱氮除磷效果。
5.5.2.4 三维生物转盘
由水槽和部分浸没于污水中的旋转盘体组成的生物处理构筑物。盘体表面上生长的微生物膜反复地接触槽中污水和空气中的氧，使污水获得净化。
将污水排入格栅井内，格栅井内的格栅拦截大量较大颗粒的悬浮物和漂浮物，而污水穿过格栅进入格栅井内，污水经沉淀池初级处理后与生物膜接触，生物膜上的微生物摄取污水中的有机污染物作为营养，使污水得到净化。在气动生物转盘中，微生物代谢所需的溶解氧通过设在生物转盘下侧的曝气管供给。转盘表面覆有空气罩，从曝气管中释放出的压缩空气驱动空气罩使转盘转动，当转盘离开污水时，转盘表面上形成一层薄薄的水层，水层也从空气中吸收溶解氧。
通常三维生物转盘常与人工快渗池结合使用，进一步去除氮磷，提高出水水质。适用于水量不大的农户居住点。
5.5.2.5复合介质生物滤器
复合介质生物滤器的填料由铁、石灰石、生物材料、微生物菌种、碳源缓释材料等，按一定比例混合，并按特定方式排列，形成多个好氧与厌氧微区。污水经厌氧处理后由布水管均匀布入复合介质生物滤器中，污水中的有机物在滤器内经连续厌氧-好氧处理得以分解，污水中的氮经硝化、反硝化去除，磷则与铁、钙共沉淀于复合介质内。
该技术适应水量变化大的场所，断水一周后再启动仍不影响其处理效果，适用于农家乐污水的处理。该技术可与其他工艺如：A/O等组合，进一步提高负荷、节约用地，并可处理浓度较高的食品加工废水及养殖废水等。
复合介质生物滤器处理系统是一个综合的生态系统，具有如下优点：①采用了特殊的结构设计和复合介质滤料，克服了传统的人工湿地占地面积大、运行负荷低、湿地易堵塞以及膜技术在农村生活污水处理中的高运维成本等问题；②极大地提高了反应器的处理效率和稳定性；③工程结构简洁，处理效果好；④处理过程无需动力和药剂，利用物联网技术，实现智慧治水，可无人值守，管理方便。
采用复合介质生物滤器处理农村生活污水项目，不仅节省占地、投资省，而且运维费用极低，一定污水量的单位面积处理是人工湿地的1/4面积，出水水质可达到（DB54/T 0182-2019）一级排放标准。
复合介质生物滤器不需人工曝气，20年不换填料、不需要定期清洗，主要设备为污水提升泵，操作管理十分简便，运行维护费用低。
复合介质生物滤器采用模块化设计，可根据处理水量，选择建站模式或设备模式，组装灵活，工程建设周期短。可设计成单户式成套化设备，也可设计为集中式污水处理系统。
5.5.2.6人工湿地
指用人工构筑成水池或沟槽，底面铺设防渗漏隔水层，充填一定深度的基质层，种植水生植物，利用基质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用使污水得到净化。按照污水流动方式，分为表面流人工湿地、水平流人工湿地和垂直流人工湿地。
人工湿地污水处理系统是一个综合的生态系统，具有如下优点：
①建造和运行费用便宜；②易于维护，技术含量低；③可进行有效可靠的废水处理；④可缓冲对水力和污染负荷的冲击；⑤可提供和间接提供效益，如水产、畜产、造纸原料、建材、绿化、野生动物栖息、娱乐和教育。
但也有不足：①占地面积大；②易受病虫害影响；③生物和水力复杂性加大了对其处理机制、工艺动力学和影响因素的认识理解，设计运行参数不精确，因此常由于设计不当使出水达不到设计要求或不能达标排放，有的人工湿地反而成了污染源。
总的来说，人工湿地污水处理系统是一种较好的废水处理方式，特别是它充分发挥资源的生产潜力，防止环境的再污染，获得污水处理与资源化的最佳效益，因此具有较高的环境效益、经济效益及社会效益，比较适合于处理水量不大、水质变化不很大、运行维护力量不强的城镇污水。在实际运行中常与各类处理工艺配合使用，作为前端处理设施的尾水处理，可加强脱氮除磷效果。
5.5.2.7分散式污水处理工艺
（1）净化槽
净化槽，又称为一体化生物接触氧化槽，是一种人工强化生物处理的小型生活污水处理装置。
主要用在排水管网不能覆盖、污水无法纳入集中处理设施进行统一处理的地区推广使用。净化槽里存在各种类型的微生物（细菌和原生动物），利用这些微生物对污染物质进行分解，达到净化污水的目的。小型净化槽采用FRP材质，在工厂批量生产，现场安装。
适用范围：
1）适用于1户至30户民用住宅粪便、厨房排水、洗衣排水和洗浴排水等生活污水和灰水的处理和净化。适用日处理规模为1m3～10m3。
2）适用于住宅分散，远离城市污水处理厂，污水收集管网铺设困难，前期投资过高的农村、城乡结合带、古建筑保护区、名胜风景区。
3）适用于城市污水收集盲区，如老城区、历史街区。
根据日处理水量的不同，选用的户用净化槽的型号不同。以KJ-5型户用净化槽为例，介绍其主要技术参数。具体见下表：
表5-4   主要参数表
	型号
	KJ-5

	污水处理量（m3/d）
	1.0

	主体尺寸（mm）
	长A
	2190

	
	宽B
	1120

	
	高C
	1580

	检修入口
	Ø600
	2

	进水、出水管径（mm）
	Ø110

	进气管径（mm）
	Ø20

	容量（m3）
	杂物去除池
	0.752

	
	厌氧滤床池
	0.753

	
	填料流动池
	0.469

	
	沉淀池
	0.320

	
	消毒池
	0.021

	
	总容量
	2.315


投资及运维费用：建设成本约20000元/户（不含管网）；运行费用主要为电费、药剂费、风机维护费、网络通讯费、人工费及交通运输费等，运行维护费用约为3元/吨。
（2）均化/厌氧池
均化/厌氧池可采用下图所示结构设计。对于小规模的系统，可采用一体化的罐式或箱式容器，也可与后续的处理设备一体制造装配。
[image: ]
图5-8  均化/厌氧池结构
有效水深1.5~3米。采用生物膜法作为后续处理单元时，有效水力停留时间不低于24小时。池体可埋于地下，不占用土地，其上方覆土种植植物，美化环境。其中填充的填料应选择有利于微生物生长、比表面积大、耐腐蚀、不易堵塞，质量轻，易于安装或悬挂、价格低的材料。池壁、池底应做防渗处理。对池体进行密封，必要时可增加除臭装置，对产生的臭味气体进行除臭。
（3）就地资源化利用
就地资源化利用适用于人口少、污水量产生小于5m3/d、地形复杂、地质条件差、布局分散、污水不易集中收集的村庄。鼓励人口较少、污水产生量较少的地区，以卫生厕所改造为重点推进农村生活污水治理，就地就近实现资源化利用，实现就地消纳无害化处理。


图5-9 就地资源化利用处理工艺流程图
注：采用分散式处理工艺，污水暂存池数量应根据地形条件等单户或多户进行收集暂存，容积根据用水人口、用水定额、排水系数进行确定，本规划不进行细化。
[bookmark: _Toc28915]5.5.3 污水处理技术比选
常用的农村污水处理技术比较详见下表。
表5-5 常用及规划推荐的农村污水处理技术比较参照表
	工艺名称
	适用范围
	投资估算
	处理效率
	优点
	缺点

	生物生态组合技术—脉冲生物滤池
	1） 水质、水量变化较大
2） 适用处理规模为5~200吨/天。
3）适用于河网区、平原或地形较为平坦的地区，住户相对集中，有排水落差的村庄。
4）适用于村庄、小区、中小企业的生活污水处理，也适用于对景观要求较高的村庄生活污水的处理。
	建设成本约为4000～7000元/吨（不含管网），能耗为一台水泵提升所需的电耗，能耗费用小于0.15元/吨。
	常温季节出水主要污染物指标可达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T 0182-2019）一级标准
	1）组合工艺各单元功能分区明确；
2）对氮磷的高效资源化利用；
3）微生物膜维持较高的活性，有机物降解与硝化效率高于传统滤池；
4）自然充氧，设备简单，用电设备仅水泵，能耗低，管理简便；
5）系统具有生物脱臭功能。
	1）与人工湿地组合使用，占地面积大；
2）生物膜易脱落；
3）填料容易堵塞；

	组合型人工湿地
	一般适用于20户以上（水量10t/d以上）的村庄；借用原有地形和高差，同时因湿地景观性好，特别适用于星级村庄、美丽村庄等村庄改造工程，可增加景观和多功能性，减少原有景观投资。
	组合型人工湿地建设成本约为16000～30000元/吨（不含管网），吨水运行费用为0.1~0.3元/吨（仅电费）。
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T 0182-2019）一级标准
	1）低成本：只需配备提升泵，无需曝气装置，用电设备少。
2）易维护：管理类似于干农活，村民即可对湿地进行运维。
3）寿命长：寿命在15年以上。
	①占地面积大；②易受病虫害影响。

	立体循环一体氧化沟
	处理规模不小于50t/d。
	/
	/
	无需污泥回流设备，节省投资和能耗
	占地面积大；污泥易膨胀、上浮

	净化槽
	1）适用于1~30户民用住宅粪便、厨房排水、洗衣排水和洗浴排水等生活污水和灰水的处理和净化。适用日处理规模为1m3～10m3。
2）适用于住宅分散，远离城市污水处理厂，污水收集管网铺设困难。
3）适用于城市污水收集盲区，如老城区、历史街区。
	建设成本约20000元/户（不含管网）；运行费用主要为电费、药剂费、风机维护费、网络通讯费、人工费及交通运输费等，运行维护费用约为3元/吨
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T 0182-2019）一级标准
	建设工期短，占地面积小，出水稳定，一体化设备，随着村庄和住宅的变迁，可挖出重复使用。
	造价高

	厌氧池
	适用于经济条件一般和对氮磷去除有一定要求的村庄中
	户均投资2000~2200元（不含管网），无设备运行费用
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T 0182-2019）三级标准
	投资低，工艺简单，运行费用低
	脱氮除磷效果差，不适用于直接排入水体村庄。

	A2/O+多级生态植物滤床
	适用于饮用水源保护区、主要河流湖库周边、主要旅游景区景点周边，对生态环境特别敏感、对出水要求较高的村庄
	户均投资3000~3200元（不含管网），消耗少量动力费用，吨水处理费用约为0.3~0.5元/吨水
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T 0182-2019）一级标准
	具有同时去除有机物、脱氮除磷的功能，不易发生污泥膨胀，出水水质稳定，运行费用低
	脱氮除磷效果难以兼顾，系统较复杂，需设置排泥、回流系统，对日常运维人员专业性要求较高，人工湿地易堵

	A2/O+人工湿地
	适用于有一定经济条件，对氮磷去除有一定要求，对出水要求较高的村庄
	户均投资2300~3000元（不含管网），需消耗少量动力费用，运行费用主要为水泵、风机及自控系统等的电力消耗，水处理费用约为0.3~0.5元/吨水
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T 0182-2019）一级标准
	具有同时去除有机物、脱氮除磷的功能，不易发生污泥膨胀，出水水质稳定，运行费用低
	

	A/O
	适用于有一定经济条件，对出水要求较高的村庄
	户均投资2300~3000元（不含管网），需消耗少量动力费用，运行费用主要为水泵、风机及自控系统等的电力消耗，水处理费用约为0.3~0.5元/吨水
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T 0182-2019）一级标准
	流程简单，无需外加碳源与后曝气池，以原污水为碳源，建设和运行费用较低；
	难降解物质的降解率较低；脱氮效果较低。

	人工土壤 快渗
	人工快渗是采用渗透性良好的天然材料，掺入一定量的活性矿物质填料，采用干湿交替的运转方式，污水在通过快渗时产生综合的物理、化学和生物反应，使污染物得以去除。

	投资2000~8000元/吨水
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T 0182-2019）三级标准
	运行成本低，操作简单、运行稳定。
	占地较大，易堵塞。

	小型人工湿地
	日处理规模小，适用于集中点建设，其建设面积与服务人口比例约为0.1～4.0m2/人。
	小型人工湿地运行费用低于0.1元/吨水，土地处理运行费用低于0.2元/吨水
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T 0182-2019）三级标准
	管理简便，运行费用低
	小型人工湿地建设内容包括前处理（三格化粪池、沼气池等）、湿地池体、填料、植物和布水系统。


农村生活污水的水量具有呈现间歇式排放、瞬时变化大的特点，并且随时间和季节变化。另外，由于生产生活方式的差异，农区与牧区生活污水的产生量也存在较大差别。结合桑日县当地的村落类型、聚集程度及技术要求、区域土地资源、经济条件以及环境敏感程度、《桑日县城市总体规划》及桑日县现状，参考《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》，桑日县县域各村庄污水处理工艺推荐详见附表。推荐选择路线如下：
（1） 靠近城镇及有条件接入城镇排水管网的村庄，直接接入城镇市政污水管网，由城镇污水处理设施处理。
（2） 桑日县辖区内集镇等人口较为集中，污水产生量≥50m3/d且＜500m3/d的村庄，推荐使用化粪池+厌氧+缺氧+好氧（MBBR）+消毒处理工艺，污水处理站内的构建建筑物应注意保暖。
（3） 桑日县辖区内集镇等人口较为集中，污水产生量≥500m3/d的村庄，推荐使用化粪池+污水处理厂。结合桑日县县域目前已建污水处理设施及西藏自治区境内县域污水设施运行情况，推荐污水处理厂工艺建议使用化粪池+格栅+混凝沉淀+人工湿地+消毒、化粪池+格栅+A2/O+消毒。
（4） 桑日县辖区内集镇等人口相对集中，污水产生量10（含等于）～50m3/d的村庄，推荐使用化粪池+A/O工艺处理后，排至水体或排至灌渠用于林地、草地和耕地灌溉。
（5） 桑日县辖区内人口较少，污水产生量5～10m3/d分布集中区域，有耕地、草地、林地消纳污水村庄，推荐采用化粪池+厌氧池+灌溉；无耕地、林地、林地消纳村庄，推荐采用化粪池+格栅+无动力生物滤池处理工艺。
（6） 桑日县辖区内人口较少，分布较为分散，污水产生量＜5m3/d，推荐采用资源化利用工艺，即旱厕收集黑水按照无害化标准进行处置后，定期清掏作为农肥施用于耕地、草地、农田中；灰水化粪池收集处理后，用于林地、耕地和草地灌溉。化粪池池体容积应根据实际污水产生量及当地农作物种植结构及灌溉制度确定，务必保证其容积满足污水收集要求，防止出现污水外溢情况。
（7） 对远离村庄集中居住地的散住村民，推荐使用资源化利用方式进行处理，即：黑水设旱厕收集，无害化处理后，定期外运作农肥；灰水设小型化粪池收集后，用于区域林地、耕地及草地灌溉。独立于村庄外的农家乐及旅游景点，应自建污水处理设施对污水进行处理达标后排放。位于村庄收纳范围内农家乐及餐饮企业，应配套隔油池对产生废水进行隔油处理后，方可排入管网。
（8） 上述污水处理工艺为根据目前现有污水处理工艺及水平进行推荐。随着时代发展，污水处理技术进步更新，在规划实施过程中，如发现有更适宜的污水处理工艺，在充分论证基础上，可优先采用新的处理工艺组合。
[bookmark: _Toc40740382][bookmark: _Toc40541406][bookmark: _Toc16129]5.6固体废物处理处置
[bookmark: _Toc13857]5.6.1固体废物处置要求
（1）统筹农村生活污水与污泥、粪污、隔油栅渣等固体废物处理处置。参考《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347），对污水处理中产生的污泥等固体废物，采用自然干化、堆肥等方式，也可采用与农村固体有机物协同处理或进入市政系统与市政污泥一并处理。
（2）鼓励对固体废物进行资源化利用。参考《农用污泥污染物控制标准》（GB 4284）、《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486）等相关要求，对满足标准的固体废物，就近利用。
[bookmark: _Toc12372]5.6.2固体废物处置方案
固体废弃物含有大量的有机物和N、P、K等农作物与植物生长所必需的营养元素，对土壤的改良具有非常重要的作用，因此，对固体废弃物进行处理，除了避免其对环境造成污染之外，更重要的是要将这些有机废弃物中的资源进行有效的利用。
污泥处理应遵循以下主要原则：
（1）减量化：一般污泥的含水率在95%以上，体积大，不利于储存、运输和消纳，所以要通过降低污泥含水率以达到降低污泥体积的目的，这个过程称为减量化。
（2）稳定化：污泥的干物质中有机物含量一般60%~70%，会发生厌氧降解，并产生恶臭。因此，需要采用生物厌氧消化工艺，使污泥中的有机组分转化成稳定的终产物。也可以添加化学药剂，终止污泥中微生物的活性来稳定污泥，如投加石灰，提高碱性，同时还能杀灭污泥中的病原微生物。
（3）无害化：生活污水处理产生的污泥中含有大量的病原菌、寄生虫卵及病毒，常常可以造成传染性疾病的传播。有些污泥中还含有多种重金属离子和有毒有害的有机物。因此，必须对污泥进行彻底的无害化处理。
一般来说，污泥最终处置可以考虑采用三种方法：
（1）就地消解处理：污泥经过简单堆沤厌氧发酵，降低有机物，去除病原菌后，可用作农田、花卉、蔬菜等肥料。
（2）纳入生活垃圾：污泥经简单风干脱水处理后，可通过专门的或者是生活垃圾收运系统收集后集中处理。
（3）送至污水处理厂统一处理：当污泥产量大或前两条办法已无法满足时，可送至污水处理厂经专门污泥处理单元进行处理。
桑日县农村生活污水处理设施处理规模不大，产生污泥量不大，推荐采用就地消解方式或经简单风干脱水处理后（含水率小于60%）送桑日县生活垃圾填埋场填埋处置。
[bookmark: _Toc22710][bookmark: _Toc40740383][bookmark: _Toc40541407]5.7尾水出路和资源化利用
农村生活污水经处理设施处理后，其尾水的处置方式有达标排放水体和资源化利用两种。
1、排放水体
当污水处理设施周边有受纳水体时，可采用排放水体处置。处理尾水宜利用村庄周边沟渠、水塘、土地等途径进一步净化后排入受纳水体。排入水体环境的水质，应满足西藏自治区《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T 0182-2019）中相关规定要求。
2、资源化利用
本次规划提倡“生态治理、利用优先”的原则，结合农、林、渔等农村生态产业链，优先考虑将污水无害化处理后资源化利用。鼓励农户利用房前屋后小菜园、小果园、小花园等，实现就地回用。
（1）灌溉
处理尾水用于农田和林业灌溉时，其水质必须符合《农业灌溉水质标准》（GB5084-2005）要求。
（2）城乡杂用
用于冲厕、道路浇洒、绿化浇灌、车辆冲洗等用途时，其水质应符合现行《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》GB/T18920 相关规定；用于景观环境用水时应符合现行《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T18921 相关规定。
结合桑日县各村庄情况，桑日县农村生活污水处理设施排水推荐直排水体和用于灌溉。
[bookmark: _Toc14736]5.8验收移交
农村污水治理设施竣工验收应按照以下流程进行：
（1）资料验收
竣工验收应提供如下主要文件资料：工程项目的立项文件、招投标文件和工程承包合同、竣工验收申请、工程质量监督报告、工程决算报告及批复、工程竣工审计报告、工程调试运行报告、施工过程中的工程变更文件以及主管部门有关审批、修改、调整文件，竣工图纸、设备技术说明书等。
（2）工程实体验收
文件资料审核通过后，建设单位应组织工程项目各参与方，进行现场实体验收。重点审查工程建设内容是否与设计文件相符、施工质量是否达到现行的质量验收标准、机电设备数量、型号、参数及技术要求等是否与设计文件相符、配电与自控系统是否达到相关防护要求，以及工程项目场地的安全防护措施。工程实体验收合格后，方可进行环保验收，验收不合格的应责成施工单位或其它相关单位进行限期整改。
（3）环保验收
施工单位应提交调试和试运行报告，试运行报告中应包括至少连续7日以上的水质监测记录以及具有环境监测资质的单位出具的水质监测报告，出水水质应符合设计出水水质要求。
（4）第三方运维单位验收及运维移交
相关部门根据污水治理设施的建设情况，对已通过综合验收和提交移交报告的项目进行现场查勘，并核查验收资料（竣工图、水质监测报告等建档资料），对核查过程中发现不具备移交条件的项目及时反馈生态环境局和项目建设单位，并由生态环境局督促进行整改，整改到位后再根据“五位一体”管理职责进行移交接收，做到合格一个移交一个，实施逐步逐批交接，确保每个移交项目各环节都能正常运行。
（5）三方面资料的整理和移交
验收资料以乡镇为单位按照“一村一档”要求建立城乡生活污水治理设施验收档案，运维单位及监督管理部门均应有存档。
[bookmark: _Toc40541408][bookmark: _Toc40740384][bookmark: _Toc27699]
第六章  设施运行管理规划
[bookmark: _Toc27425][bookmark: _Toc40541409][bookmark: _Toc40740385]6.1运维管理
[bookmark: _Toc40541410][bookmark: _Toc40740386][bookmark: _Toc9857]6.1.1建立健全组织框架
按照设施运维管理目标，健全管理架构，落实各级管理职责，结合本地实际情况，探索建立以区县级政府为责任主体、乡镇为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体、运维机构为服务主体的农村生活污水处理设施“五位一体”运维管理体系，见图6-1。

















图6-1五位一体运维管理框架图
[bookmark: _Toc5590][bookmark: _Toc40541411][bookmark: _Toc40740387]6.1.2运维管理模式的确定
根据桑日县实际，对城镇建成区周边的村庄，鼓励采用城乡一体化运维管理方式；对距离城市较远的村庄，鼓励第三方运维机构，按片区托管或总承包的方式开展运维管理服务；对布局分散、运维技术水平要求不高的村组，可采用自行运维方式。运维管护的设施应包括终端设施和配套管网系统，不宜拆分管理。
[bookmark: _Toc17838]6.1.3运维管理体系
[bookmark: _Toc40740388][bookmark: _Toc40541412]建立健全运维组织架构，按照运维管理目标，健全完善管理架构，落实各级管理职责，建立以桑日县政府为责任主体、乡镇（街道）为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体、运维机构为服务主体的“五位一体”运维管理体系。参与农村生活污水处理设施运行维护的专业服务机构，应具备相应的专业服务能力。鼓励通过信息化手段提高运维管理效率和管理水平。定期对乡镇、村庄和农户等参与污水处理设施运维管护的人员开展技术管理培训，提高规范化水平。
[bookmark: _Toc50131951]（1）县级层面
统筹建设：桑日县政府作为统筹主体，因地制宜，深入基层开展调研工作，与村镇规划等衔接，制定好新农村生活污水治理规划，实施项目整合、资源整合，做到规划引领、统筹兼顾、协同推进，避免重复建设、资金浪费，提高人、财、物使用效率。进一步推行截污纳管工程，改造好农村厕所，采取多元化农村污水处理模式，如接入市政管网模式、无动力厌氧模式、小户型成套设备处理模式等。
制度保障：桑日县政府应制定出台农村《污水处理站运营维护管理办法》，完善政策层面的组织架构。
监督管理：发改、住建、农办、卫生、国土、农业、旅委、宣传、供电、公安、市场监管等部门要按照各自职责积极协助做好农村污水处理设施运维管理工作，确保政府工程实施绩效。
[bookmark: _Toc50131952]（2）乡镇层面
乡镇办公室负责农村生活污水处理设施运行维护的组织管理工作。
负责辖区内所有农村治污设施的登记造册，相关档案的收集和归档；建立本乡镇辖区内乡镇、村两级农村治污设施监督监管体系，落实具体责任人及工作职责；建立实时接受举报投诉登记管理制度，并督促指导第三方运维单位、村级组织、村巡查员、农户等按各自职责开展日常运行维护管理；制定乡镇对村级组织运维管理的考核办法；定期组织乡镇专管员和村级巡查监督员进行业务培训，提高设施运维监督管理业务能力；通过开展科普宣传等多种形式，提高和普及农村群众有关农村污水处理设施运行维护的认知水平，倡导“农村污水处理设施运行维护从我做起”的良好社会风尚；与第三方专业运维服务机构书面办理农村污水处理设施设备运维移交工作。可统筹镇级月度自查自纠，以检查通报排名为依据，评出迎检奖、备检奖、劳动奖，并给予相应村集体一定的资金奖励。
[bookmark: _Toc50131953]（3）村级层面
村级组织把农村生活污水处理设施运行维护管理纳入《村规民约》，配合引导和督促农户做好设施维护和防盗防破坏等工作，督促第三方运维单位做好污水收集系统和终端处理系统的异常情况检测、维修和设备更换等；组织切实做好接户设施为维护管理工作；落实村级巡查监督员的责任职责；加强对设施运行日常巡查监督，做到“村级不定时自查”、“联村干部周查”、“生态办月查”、“综合巡查组巡查”、“前端、终端运维援互”；宣传、劝导、监督农户做好庭自家化粪池、隔油池、接户管、户用检查井的日常清掏及周边环境卫生；协调建设过程中的政策问题，加强对农户农村生活污水处理知识普及教育，对自家化粪池、水封井、存水弯维护较好的农户给予奖励，树立模范，对私自破坏农村生活污水治理设施、乱接雨水、私占地进行批评、处罚教育。
[bookmark: _Toc50131954]（4）农户层面
农户主动学习新农村生活污水治理知识，充分认识到生活污水治理的必要性和紧迫性，形成“我要治”观念，提升主体意识和积极性；主动检查自家养殖废水、厕所废水、厨房废水、洗涤废水、洗浴废水等五水接入状况；做好自家接户井、化粪池、接户管、隔油池的日常疏通清掏及周边环境卫生；自觉爱护农村生活污水治理设施，及时上报农户自家化粪池、接户管、户用检查井等渗漏、堵塞和破损情况。
[bookmark: _Toc50131955]（5）运维机构层面
参与农村生活污水处理设施运行维护的第三方运维服务机构，应具备相应的专业服务能力。
第三方专业运维服务机构要将服务下沉，在所在片区的乡镇设立了运维工作站，并设立24小时抢修、投诉服务电话，运维工作站则根据区域农户规模，配备服务人员，进行全天候、坐班式服务。
管网设施的运维管理由第三方运维单位负责，主要职责是每周对污水收集管网及其相关构筑物进行一次全面的巡视检查并做好巡查记录，确保污水收集管网完好通畅，运行正常、检查井盖顺利启闭；对污水收集管网中出现的一般的漏、坏、堵、溢等异常现象，尽快处理和修复；对出现的较严重的影响排污系统正常运行的问题，在上报乡镇政府和相关主管部门的同时尽快修复设施。
终端设施的运维管理由第三方运维单位负责。主要职责是建立终端设施运行情况巡查制度，定期对终端设施的进出水水质和水量进行观察记录、按规定对进出水水质进行抽样检测。定期对管道、格栅、调节池、厌氧池等构（建）筑物，进水泵、生物反应池、回流污泥泵、鼓风机、控制柜等机电设备进行检查维护，对出现的异常情况及时上报并进行处理。按照相关规程定期对各种设施、机电设备进行日常维护保养和全面清理维护。做好湿地植物的防寒防冻或防晒措施和日常护理，及时清理湿地杂草、妥善处置湿地堵塞等故障。建立健全运行维护档案资料管理制度，定期向乡镇政府和相关主管部门报送巡查报告。
[bookmark: _Toc22030]6.1.4运维管理制度
[bookmark: _Toc7587][bookmark: _Toc40740392][bookmark: _Toc40541416]6.1.4.1确立农村生活污水处理设施竣工与运维移交准则
（1）严格把关工程设计
农村实施污水处理工程应根据村庄地形、房屋分布、人口数量、经济发展水平等因素，因地制宜、科学规划、分类指导，采用经济有效、简便易行、节约资源、工艺可靠并能够与当地自然环境高度融合的污水处理技术，使生活污水无害化资源化处理、达标排放。如对于撤并村、人口较少、分布较散的村庄，在出水达标情况下，考虑保持原状或单户处理，不纳入截污纳管集中收集工程。
（2）严格把关建材质量
按照农村生活污水治理建材预选库的有关文件，由各镇街负责在管材、塑料检查井、化粪池及一体化处理设备等区级预选供应商库中，各选择确定一家建材供应商作为本镇街指定供应商，不允许由施工单位自行选择采购。用于农村生活污水治理项目的建材应统一管理、规范使用。一般情况下建材的管理分为两类，一是由公开招投标确定的建材供应商将建材配送至业主方指定的建材统一存放仓库，由业主方接收入库，施工单位从业主指定的建材存放仓库领取建材；二是由公开招投标确定的建材供应商将建材直接配送至施工现场，集中存放在施工现场建材仓库，由业主方、施工方接收入库。
（3）严格把关现场施工
施工中，应做好施工记录，对于隐蔽工程的施工过程应留有影像资料备查。隐蔽工程应在验收合格后，方可进行下一道工序的施工。同时应满足以下规定：
①根据所要安装设备的尺寸，开挖相应尺寸的基坑。根据现场具体情况增加地基处理和维护设施或进行施工排水。设备的安装必须在基础完工后进行。
②利用人工或合适的吊装设备将设备吊至预定的位置，并检查其是否水平。回填前向设备内里注满水。
③排水管不能形成逆向反坡，且设备水位应高于受纳水体水位。
农村生活污水处理建、构筑物、设备设施的施工应符合相应的国家标准：
①管道工程的施工，应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）的有关规定。
②混凝土结构工程的施工，应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）的有关规定。
③砌体结构工程的施工，应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203）的有关规定。
（4）严格把关监理监督
监理单位应严格履行监理职责，严把材料设备关，未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。除一般性施工监理外，对于隐蔽工程，监理工程师应实行旁站监督，严把质量关。
（5）严格把关检查验收
竣工验收应按以下流程进行：
①资料验收
竣工验收应提供如下主要文件资料：工程项目的立项文件、招标投标文件和工程承包合同、竣工验收申请、工程质量监督报告、工程决算报告及批复、工程竣工审计报告、工程调试运行报告、施工过程中的工程变更文件以及主管部门有关审批、修改、调整文件，竣工图纸、设备技术说明书等。
②工程实体验收
文件资料审核通过后，建设单位应组织工程项目各参与方，进行现场实体验收。重点审查工程建设内容是否与设计文件相符、施工质量是否达到现行的质量验收标准、机电设备数量、型号、参数及技术要求等是否与设计文件相符、配电与自控系统是否达到相关防护要求，以及工程项目场地的安全防护措施。工程实体验收合格后，方可进行环保验收，验收不合格的应责成施工单位或其他相关单位进行限期整改。
③环保验收
施工单位应提交调试和试运行报告，试运行报告中应包括至少连续7日以上的水质监测记录以及具有环境监测资质的单位出具的水质监测报告。出水水质应符合设计出水水质要求。
④三方面资料的整理和移交
验收资料由各片区分中心按照“一村一档”要求建立城乡生活污水治理设施验收档案。
（6）运维移交
①移交条件
相关部门根据污水治理设施的建设情况，对已通过综合验收和提交移交报告的项目进行现场查勘，并核查验收资料（竣工图、水质监测报告等建档资料），对核查过程中发现不具备移交条件的项目及时反馈环保局和项目建设单位，并由环保局督促进行整改，整改到位后再根据管理职责进行移交接收，做到合格一个移交一个，实施逐步逐批交接，确保每个移交项目各环节都能正常运行。
②移交对象
分散式治理设施运维由乡政府下放至对应行政村，由行政村进行运维管理，对于纳厂管理对象、日处理20t/d以下的农村生活治理设施由乡政府进行运维管理，日处理能力20t/d以上的处理设施对运维要求较高，由乡政府统一委托第三方服务机构进行运维管理。
③档案管理
每户农户污水治理情况建立档案管理，污水治理方式按照进入城镇污水管网的，进入集中式一体化治理设施的，进入联户式污水治理设施的，采用单家单户分散处理的，未进行处理的等几类模式进行分类建档，各档案由对应的运维机构和当地行政村村委会协同建立，汇总至乡镇，再由乡镇上报至乡政府。
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（1）基本安全要求
所有工作以“安全第一，预防为主”为方针，严格遵守安全技术操作规程和各项安全生产规章制度。岗位作业人员应了解安全操作规程，特殊岗位须经专业培训。运行作业人员应持有相应的运营管理和运营操作岗位培训合格证书。特别要严防燃爆、触电、中毒、滑跌、溺水等事故的发生。设备检修后恢复运行前检查设备的润滑、接电等情况，在做好运行准备后方可投入运行。凡在对具有有害或可燃气体的构筑物、容器或管渠进行维修和放空清理时，应先通风换气、检查。为确保安全，抢修必须至少两人一组。
（2）污水处理系统的巡查和维护制度
每周应对污水收集管网系统及其相关构筑物进行一次全面的巡视检查；对管网中出现的一般的漏、坏、堵、溢、露等异常现象，尽快处理和修复；对出现的较严重的影响排水系统正常运行的问题，应及时向所在地乡镇人民政府（街道办事处）和市主管部门报告，尽快修复设施；注意对管网保温、防护材料及设施的检查；做好新建住户污水接入村管网系统的监督工作。禁止违章占压、违章排放、私自接管以及其他影响管道排水的施工情况发生。
（3）做好污水处理终端系统及其配套机电设施的运行维护
①水质管理
每周对终端进出水水质和水量进行观察记录，发现异常情况应及时排查检修，必要时上报主管部门协商解决；
②格栅、清扫口、检查井、提升泵
a.每半个月对格栅、清扫口、检查井等进行一次清理，以免堵塞管井；夏秋季节每月应对清扫口、检查井进行一次杀虫消毒；
b.每周检查回流泵、提升泵、潜水泵、风机运行是否正常，按照设备使用说明的要求进行日常维护，并记录水泵、风机的运行情况；每年应检测电机线圈的绝缘电阻；
c.每半年至少对集水井清淤一次，每年应至少一次吊起潜水泵，检查潜水电机引入电缆；长期不用的水泵应吊出集水池存放；
d.设备出现故障时，应及时进行维护或更换。
③化粪池
a.每周应检查化粪池盖板的完整性、安全性，发现盖板上有垃圾、污物、杂物等应及时清理；
b.视厌化粪池的使用情况，定期清运，防止满溢；
c.每年对化粪池池底进行人工清渣，打捞出的废渣进行无害化处理排放，并运至指定地点处置，禁止随意堆放，杜绝二次污染；
d.日常维护人员要做好安全防护措施。
④人工湿地
a.定期检查植物生长状况，并进行病虫害防治；及时补种和修枝剪叶，清除杂草、杂物、垃圾等，保持植物长势良好；及时进行收割，杜绝有机物及氮磷回流。
b.定期检查过滤系统是否堵塞，如遇堵塞应及时采取措施进行修复，保证出水畅通。
⑤电气设备
a.电气设备日常检查
运行中的电气设备应每月巡视，并填写巡视记录，特殊情况应增加巡视次数。电气设备运行中若发生跳闸，在未查明原因前不得重新合闸运行；
b.电力电缆定期检查与维护
电缆的绝缘必须满足运行要求，电缆终端连接点应保持清洁，相色清晰，无渗漏油，无发热，接地应完好，埋地电缆保护范围内应无打桩、挖掘、种植树木或可能伤及电缆的其他情况。
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乡镇政府考核分为内容“工作举措、工作实效、社会评价、加分内容”四项。各项考核内容均要有备查资料佐证，否则相应项不计分。
1、工作举措（15分）
（1）乡镇人民政府及时更新日常监督检查机制，并以镇政府名义正式行文印发（5分）。
（2）乡镇人民政府应明确污水运维管理机构，确定分管领导，配足管理人员，明确管理职责（3分）。及时报送相关工作信息及材料（1分）。
（3）村级组织把污水设施运维日常管理制度纳入村规民约，设立村级监督投诉电话（2分），配备投诉受理人负责受理、记录投诉信息（2分）。
（4）行政村明确一名村级干部为巡查人员或专管人员（1分）。
（5）乡镇人民政府与各行政村签订工作目标责任书，同时纳入乡镇对行政村村委年度工作考核（1分）。
2、工作实效（85分）
（1）镇、村要加强对新建房屋、开办农家乐同步配套污水管网等设施的建设、监督、管理，落实新建和监管原农户厕所水、厨房水、洗涤水全面接入污水管网；严格要求新开办的农家乐设置隔油池，并要求经营者对隔油池进行定期清理，严禁未经处理的废水排入管网；严禁畜禽养殖生产的废水及排泄物排入农村生活污水治理设施；上述问题发现一处不合格扣0.5分，扣完为止（8分）。
（2）乡镇要开展处理设施巡查工作，每季度不少于1次，巡查全覆盖并有记录（10分）。
（3）乡镇组织参加运维管理协调活动，协调推进工作和解决问题（2分）。
（4）及时报送总结、各类报表、检查和考核情况、工作信息等（5分）。
（5）基础数据采集、复核、上报（10分）。数据丢失、数据质量差的，酌情扣分。
（6）标准化运维任务完成数量和质量（15分）
1）处理设施标准化运维完成任务（5分）。
2）工作质量（10分）。
①实施方案、工作计划（2分）。无实施方案、工作计划扣2分。
②自评、复核（2分）。1个处理设施未进行自评或复核的扣2分，自评、复核质量差的酌情扣分。
③标准化运维公示牌（1分）。无公示牌或未按要求设置公示牌的，1处扣1分。
④处理设施问题与整改（3分）。问题处理程序不规范的扣1分，未整改的扣3分，未及时整改或整改不到位的酌情扣分。
⑤标准化运维评价无评价材料扣2分，必须资料缺失1项扣0.5分，材料质量不符合要求的酌情扣分。
⑥未完成处理设施标准化运维数量任务扣15分。
（7）水质（20分）
运维单位定期对水质进行检测。没有自检能力的，委托有资质的环境检测机构进行检测；要对检测结果进行分析、评价；对出现的问题，要进行整改反馈。出水水质考核按照西藏自治区《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T 0182-2019）实施。按生态环境部门监督性抽测合格率50%、运维主管部门委托检测合格率30%，运维公司自检合格率20%加权平均计算合格率。
（8）运维企业运维工作情况现场检查（10分）
1）运维企业制定规章制度（2分）。未制定相应的管理制度扣1分；管理制度不完善的酌情扣分。
2）有必需的从业人员（2分）。无电工等必需的从业人员扣1分；从业人员、从业时间、业务培训不合理的酌情扣分。
4）实际开展运维（6分）。巡检记录、养护检查、水质取样化验、设施设备使用、易损易耗件更换等进行运维过程进行记录不完整的酌情扣分。
（9）处理设施实际运维情况现场抽查（10分）
处理设施的接户、管网、终端、终端区域环境和进出水水质等方面的运维质量确保符合正常运行要求，承诺出水达标的处理设施应符合出水达标要求。
按以下要求考核评分：每个被考核乡镇随机抽查3个处理设施。
1）处理设施的管网抽查（5分）。检查接户井（无接户井的，检查离农户最近的检查井）不少于3个。1处接户井开裂、无格栅或栅渣不及时清除的，扣0.5分；1处生活污水排放口未接入接户井的或有雨水管接入的，扣1分。其他检查井不少于3个。1处检查井井盖、井体开裂损坏的，扣1分；井内有污泥淤积、垃圾留存的，扣0.5分；未按规定设置防坠网的，扣0.5分；有雨水管接入的，扣0.5分。发现其他异常情况酌情扣分。管道（由运维单位配合）不少于2处，每处不少于20米。发现1处堵塞的，扣1分；1处破损或严重变形的，扣1分。
2）处理设施的终端检查（5分）。运行情况（有无占用，进出水量，人工湿地运行情况，流量计、监控监测、水泵、风机、电表等设备）（2分）。终端用于非处理设施功能的，扣2分；进出水量异常，原因不明的，扣 2分；人工湿地堵塞或植物生长差的，扣2分；其他设备不能正常运转使用的，发现1处扣 1分。
3）进出水水质情况（2分）。正常运行的处理设施，根据进出水浊度、气味、颜色初步判定进出水水质情况，进水清澈、无气味，出水浑浊有气味、颜色偏深、有泡沫的酌情扣分；承诺出水标准的处理设施，抽样检测后，确定分数。
4）终端区域环境（1分）。根据终端区域范围内环境整洁程度，酌情扣分。
3、社会评价
出现下列情况1件扣1分：
（1）有效信访。
（2）省级及以上主管部门通报批评。
（3）省级及以上新闻媒体负面报道。
（4）环保督察中发现问题。
4、加分内容（不超过5分）
对在运维管理体制机制方面有创新、工作成效突出的给予加分。
（1）省级及以上电视台、报纸正面报道（1分）。
（2）省级及以上经验交流发言（1分）。
（3）省级及以上现场会（1分）。
（4）处理设施规模化提标改造、运维机制重大转变、其他运维管理长效机制创新（1分）。
考核等次分优秀、合格、不合格三档。分值在90分（含）以上且排名前四名的为优秀，分值在75分以上（含），90分以下的为合格；分值在75分以下的为不合格。发生死亡等重大安全事故、群体性信访事件取消评优资格。
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1、第三方运维机构的管理
参照《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》及《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）的要求。做到“设施硬件达标”“出水水质达标”和“日常运维达标”，以点带面提升全县农村生活污水治理设施标准化运维管理水平。
第三方运维机构基本条件：
①经合法登记注册的机构。
②具有保证项目正常运维的资金能力。
③具备治理设施运维服务能力，服务能力通过第三方机构评价。
④无违法犯罪和不良信用记录。
第三方运维机构基本要求：
①应注重运维管理的信息化建设，建立运维管理平台。
②应建立完善相应的安全和质量保证体系。
③应配备相应专业知识的运维人员，并经过专业培训后上岗。
④应做好运维资料的建档和管理。
⑤应及时总结运维经验，加强交流，不断提高运维管理水平。
⑥应在运维合同项目所在区域设立服务机构。
⑦应根据项目运维需求配置相应的通讯、交通、维护、检修、抢修、应急等设 备及工具。
8）建立具备化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮等农村生活污水常规污染物检测能力的化验室。
（1）管理制度与应急处理（10 分）
明确各岗位工作职责、制定运行维护手册、设备的技术（包括安全）操作规程和工作制度等，建立半小时响应机制，做到48小时及时处理，及时有效处理有关堵塞、设备故障等紧急状况。每月对终端治理设施进行一次检查，并做好检查记录。建立运维设施和水质检测上报制度，将每月的运维状况和水量水质检测情况，及时上报县有关主管部门。（未制定相关制度，应急处理不及时的扣分）
（2）处理终端（20分）
①格栅、集水井、沉淀池厌氧池；每月清理格栅垃圾，不能出现泥沙淤积造成堵塞等不良。
②对格栅进行清渣，以保持格栅井的正常功能，及时清理污水处理过程产生的污泥，特别是对提升泵、调节池、厌氧池清淤及填料置换等，防止泥沙淤积，因清淤不及时，导致污水外溢的，发现一处扣分。
③人工湿地及周边绿地卫生；湿地功能植物需保持合适的覆盖度，并应合理修剪。场地绿地内无明显砖瓦石块或堆土；场地及时清扫，无垃圾，无积水；绿化带植物无明显病虫害症状；绿地内无明显杂草丛生现象。
a、人工湿地内植物覆盖率不高或植物稀少，未及时修剪的扣分；
b、绿地内明显杂草丛生，扣分；
c、场地未及时清扫，有垃圾、积水，扣分；
d、绿化带植物有明显病虫害症状，扣分；
e、场地内有明显砖瓦石块、堆土等，扣分。
④水泵、风机等设备；定期检查各类水泵及风机等设备的运行、操作、维护是否严格按照厂家提供的操作规范执行；对配电设施上锁，以防失窃。
未按操作规范操作，运行维护不当出现事故或有损坏现象没有及时更换设备的，扣分。
（3）管网系统及标识系统（20分）
定期检查污水管道和清扫口、检查井等相关构筑物是否正常，井盖是否出现破损，清理淤积物，保持管道过流通畅，管网标识是否清晰。
①污水管道、清扫口、检查井未及时清理的，扣分；
②清扫口、检查井盖破损未及时修复，扣分；
③主、支管网损漏或堵塞的，扣分。
（4）水质达标及运行排放（25分）
运维单位对终端出水水质进行检测，对日处理能力30吨以上的每季度检测一次，日处理能力在10-30吨的每半年检测一次，日处理能力在10吨以下按30%比例每年检测一次，应保证各终端出水水质达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T 0182-2019）或《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准要求。
①未按要求对出水水质进行检测的，酌情扣分；
②环保部门对出水质进行抽查与运维单位自测结果对比，一次不合格扣分；
③发现进出水质异常，并在两周内未能恢复正常水质或水质仍超标未能说明的，每发现1 次扣分。
（5）档案资料（15分）
运维单位应按要求建立及保持基础信息库，包括基本情况、工程建设资料、竣工验收资料及运维台账资料等。基础资料应妥善保存并及时更新，运维台账资料应记录完整，重大故障报告及处理结果记录完整，年度检修测试和水质监测记录完整。
①未及时上报重要事项，并缺少相关记录的，扣分；
②基础信息库档案保存、更新不规范的，扣分；
③日常运维记录缺失，视重要情况、情节，扣分；
④未按时上报自查总结及相关数据、材料的，扣分。
（6）社会评价（10分）
被考核组认定为运维单位责任的，有以下情况的，均按项次扣分：有效信访的；上级通报批评的；上级新闻媒体负面报道。
①有效信访一次，扣分；
②省级主管部门通报批评一次，扣分；
③市级主管部门通报批评一次，扣分；
④上级新闻媒体负面报道一次，扣分。
2、奖惩机制
应按照标准化运维要求制定并执行农村生活污水处理设施运维评价考核标准，从水质考核指标、设施运行参数、吨水运行成本、农户受益情况等指标评价分析第三方专业服务能力。
考核时间与程序：对第三方运维单位的考核采取平时不定期抽查和季度考核相结合的方式进行。由县住建局会同县财政局、县环保局、属地乡镇（街道）等相关部门组织开展。考核实行百分制，年度考核得分按平时抽查和季度考核各占50%确定。其考核结果作为终端处理设施第三方运维单位履行合同的评价依据。县级考核每年一次，考核年度为上年的12月1日至当年11月30日。
在各镇（街）、区自查的基础上，县运维领导小组成立考核组，对各镇（街）、县排水公司运维管理工作进行全面的考核评价并结合日常检查、督查情况得出考核结果。
（1）各镇（街）、县排水公司自查。
各镇（街）、县排水公司根据县设施运维考核办法要求，对当年度工作情况进行自查，并向区运维牵头部门提请考核。并报送下述相关考核材料（分册装订）：
a、提请考核的报告；
b、各镇（街）、县排水公司年度工作总结；
c、各镇（街）、县排水公司自查情况评分表及证明材料；d、其他相关材料。
（2）县级考核
县农村生活污水治理设施运行维护管理工作领导小组考核组根据标准要求，对各镇（街）、县排水公司进行考核，根据考核结果，县考核小组将推荐部分镇（街）接受市级运维考核，考核工作在当年11月中旬进行。
（3）日常考核
县农村生活污水治理设施运行维护管理工作领导小组及其成员单位将对各镇（街）进行不定期的检查、督查，在日常检查、督查中每发现问题的，按相对应的考核内容分值视情扣分，并计入年终考核分。
（4）考核评价
考核总分为100分。90分及以上且排名在全县前三名的为优秀、75 分及以上的为合格、75分以下的为不合格。
有下列情况发生直接取消评优资格：
a、发生群体性信访事件；
b、发生死亡等重大安全事故；
c、出水水质检测合格率低于70%（pH、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物）物等5项指标）；
（5）运维经费结合在册受益农户的实际数量和第三方运维单位年度考核得分情况按年拨付到乡镇（街道），每年的运维经费分3次拨付，签订启动运维合同时拨付当年运维经费的10%，实施运维半年后拨付当年运维经费的40%，运维年度考核结束后根据第三方运维单位考核结果拨付当年剩余的运维经费。污水处理设施运维管理考核分四个等次：得分在90分以上的为优秀，支付当年剩余的运维经费的100%，得分在75-90（含）分的为良好，支付当年剩余的运维经费90%，得分在60-75分（含）的为合格，支付当年剩余的运维经费80%，得分低于60（含）的不予支付合同余款并自动终止合同。
[bookmark: _Toc1047][bookmark: _Toc14565]6.1.5 运维服务
根据《农村生活污水治理设施运行维护技术导则》（住房和城乡建设部标准定额研究所编）要求，对农村生活污水管道做到应接尽接，定期检修排查；处理设施定期清理且应做好运维记录。设施供电专表专用。
户内设施除设置检查的运维由农户负责；户内设施的设置检查、管网设施和污水设施的运维由运维服务机构负责。运维服务机构应按照标准要求配置相应的运维服务能力，并建立完善的质量管理体系。
运维服务机构应配合主管部门建立农村生活污水处理设施身份证信息系统，为每一套处理设施建档立证，录入企业管理平台并及时共享至政府管理平台，并动态收集信息，当发生变化时应及时报政府管理平台审核更新。包括设施代码、建设信息、移交信息、地理位置、设施外观、设备组成、工艺流程及技术参数、验收报告等信息的描述，可以以文字、照片、音像等方式记录，以电子化、纸质等方式保存，具有可查询、可追溯的功能。
农村生活处理设施养护与维修内容如下：
（1）对处理设施进行栅渣清理、浮油清理、污泥清掏、管道疏通等运维活动。不定期对管道进行疏通，清除淤积，防止管道堵塞，管道检查、清淤、疏通应采用专用检查、清淤、疏通机械工具。按巡检制度定期巡查检查井状况，对发现井盖、井圈、井口破损、倾斜、沉降、塌陷等情况应及时报修并做好巡检记录；不定期开盖检查井内壁防渗层有无脱落、渗漏，井内有无淤积、杂物、堵塞等情况；及时采用专用机械清渣工具，吸泥工具清理检查井内的杂物、积泥，检查井清出物纳入污泥处理系统。观察是否存在池体渗漏、上浮、沉降、倾斜和连接管道损坏漏水等异常情况，应及时记录并维修。
（2）及时检查提升泵站格栅运行情况、泵站集水池水位、提升运行状态等，发现问题及时报修并做好记录，及时清理栅渣，清理出的栅渣应合理处置；不定期查看格栅井中栅渣量和观察格栅前后水位差，栅渣过多或水位差较大时，应及时采用栅渣清理工具（如清渣网、储渣桶等）清理；
（3）定期检查泵、液位计动力及控制电缆，老化、破损的及时更换；定期检查鼓风机、水泵等机电设备，发现损坏，及时维修；定期检查维修风机的润滑系统、自控系统、供电系统、空气过滤系统、保护系统、管路闸门、减震隔音系统；定期对泵进行维护保养，每年进行一次全面的预防性检修；
管阀闸门系统维修的主要内容包括：
①对破、漏管道应及时进行修补或更换；
②对故障或存在问题的阀、闸门应及时进行维修，故障严重无法修复的应及时更换。
电气自控系统养护、维修的主要内容包括：
①电气自控系统养护必须由专业人员规范操作；
②电气自控系统养护应按照设备使用规程开展；
③对电气自控系统存在问题应由专业人员开展维修，非专业人员不得随意实施维修工作；
④对故障严重、无法修复的电气自控系统设备、材料应及时更换。
人工湿地的维修保护主要内容包括：
①适时收割湿地植物，保证人工湿地的良性循环，并妥善处置收割植物；
②做好低温环境时的保温措施。
③定期观察人工湿地有无堵塞、漏水、渗水、开裂、破损等情况发生，及时维修；
④定期检查湿地的进水口、出水口水量是否正常，判断湿地是否堵塞、渗漏，对堵塞的，应及时采取控制进水悬浮物浓度、定期清洗或更换人工湿地基质方法进行维修，更换时应暂停人工湿地的运行；对渗漏的应及时维修；
⑤根据出水水质情况及湿地维护情况，定期更换或清洗达到饱和状态的功能性填料；
运维服务机构必须做好运维记录。运维记录主要包括：处理设施身份证，巡查、检查记录，养护记录，维修记录，进、出水水质自检记录，投诉反馈记录，培训等内部管理记录等。
养护记录主要内容包括：
①主要针对巡查、检查过程中发现的问题所做的养护记录。
②记录的主要内容包括养护日期、时间、自然村名、终端编号、养护的设施、养护的项目及内容、养护后的状况及养护人员等内容。
③对于清掏、除杂草等内容的养护记录还应如实记录前后的对比照片。
维修记录主要内容包括：
①主要针对处理设施中有影响正常功能发挥及存在缺陷的设备或构筑物所做的维修记录。
②记录的主要内容包括维修日期、时间、自然村名、终端编号、维修的设施、养护的项目及内容、维修途径、维修后的状况及维修落实人员等内容。
3、建立农村生活污水处理设施运行预警机制和应急方案
对突发集聚的超规模水量和非生活污水接入，且设施本身无针对非生活污水接入处理措施的处理终端，应制定相应的运维管理应急方案、机制。对处理终端可能出现的运行异常情况制定应急处置方案；对台风、暴雨等突发事件建立应对预案和防范措施。
[bookmark: _Toc40740393][bookmark: _Toc14706][bookmark: _Toc40541417]6.2环境监管
桑日县农村生活污水监测工作应由运维服务机构进行。运维服务机构应根据自行监测技术指南及实地情况制定自行监测方案，并按照方案进行监测。尤其加强日处理能力20吨及以上的农村生活污水处理设施出水水质监测。若运维机构无监测能力，应委托有资质的单位开展监测工作，并由山南市生态环境局桑日县分局进行监管。运维服务机构应建立完善的台账制度，详细记录农村生活污水处理设施运行状况及监测数据。山南市生态环境局桑日县分局应建立和完善管理台账，以便掌握县域农村生活污水处理设施分布和运行情况。并将此纳入第三方运维管理评价与考核。

[bookmark: _Toc40740396][bookmark: _Toc19907][bookmark: _Toc40541420]第七章  工程估算与资金筹措
[bookmark: _Toc40541421][bookmark: _Toc40740397][bookmark: _Toc23382]7.1工程投资估算标准
不同污水处理工艺的工程投资，本次规划投资标准参考《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（环发[2013]130号），农村污水处理设施建设投资还可参考标准见表7-1～表7-6。
表7-1  农村生活污水收集管网投资参考标准
	项目
	管径（mm）
	总投资金额
（元/m）
	投资比例（%）
	本次
取值

	
	
	
	材料费
	人工费
	

	污水管网
	75
	25~45
	60
	40
	45

	
	100
	35~55
	65
	35
	55

	
	200
	80~160
	80
	20
	160

	
	300
	180~300
	85
	15
	300

	
	400
	250~400
	90
	10
	400

	
	600
	700~900
	90
	10
	900

	
	800
	1050~1450
	90
	10
	1450

	
	1000
	1250~1850
	90
	10
	1850

	注：管网投资中包含检查井、沉沙井建设费用。本指南中，各投资参考标准表中参考价格核算的基准年为2010年，各表指标可根据不同时间、地点、人工、材料价格变动，调整后使用。东部经济发达地区人工费可上调10%～30%，西部经济落后地区人工费可下调10%～30%。


表7-2 农村生活污水格栅投资参考标准
	项目
	水量（t/h）
	投资额（万元）
	投资比例

	
	
	
	材料费
	设备费
	人工费

	含人工格栅
	<10
	6～8.5
	20
	70
	10

	
	11～20
	10～15
	29
	62
	9

	含机械格栅
	21～50
	21～30
	29
	65
	6

	
	51～100
	27～38
	31
	62
	7

	
	101～200
	39～55
	36
	58
	6

	
	201～300
	48～72
	32
	61
	7

	
	301～400
	60～80
	36
	58
	6


表7-3 农村污水处理基础设施建设总投资参考标准
	工艺
	出水标准
	吨水投资（元)
	出水标准
	吨水投资（元)

	
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T0182-2019）
	处理规模
〈100t/d
	处理规模
101～500t/d
	《城镇污水处理厂排放标准》
（GB18918-2002）
	处理规模
501～1000t/d
	处理规模
1001～5000t/d

	传统活性污泥法
	一级
	3500～4300
	3100～3800
	一级B
	2800～3500
	2400～3100

	
	三级
	3100～4000
	2800～3500
	二级
	2400～3200
	2100～2600

	A/O法
	一级
	3600～4500
	3200～3900
	一级B
	2900～3600
	2500～3200

	
	三级
	3200～4200
	2900～3600
	二级
	2500～3300
	2200～2700

	A2/O法
	一级
	3800～4700
	3200～4000
	一级B
	3100～3600
	2500～3200

	
	三级
	3100～4000
	3000～3800
	二级
	2700～3300
	2400～2900

	氧化
沟法
	一级
	3600～4500
	3200～4000
	一级B
	2900～3600
	2500～3300

	
	三级
	3200～4200
	2900～3600
	二级
	2500～3500
	2200～3000

	生物接触氧化法
	一级
	3600～4500
	3200～4000
	一级B
	2900～3600
	2500～3200

	
	三级
	3200～4200
	2900～3600
	二级
	2500～3200
	2200～2500


表7-4 农村集中污水处理厂（站）运行费用参考标准
	工艺
	出水标准
	吨水运行费用（元)
	出水标准
	吨水运行费用（元)

	
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》
（DB54/T0182-2019）
	处理规模
〈100t/d
	处理规模
101～500t/d
	《城镇污水处理厂排放标准》
（GB18918-2002）
	处理规模
501～1000t/d
	处理规模
1001～5000t/d

	传统活性污
泥法
	一级
	0.7～1.1
	0.6～0.8
	一级B
	0.7～0.8
	0.6～0.8

	
	三级
	0.6～0.9
	0.6～0.8
	二级
	0.6～0.7
	0.5～0.6

	A/O 法
	一级
	0.8～1.2
	0.7～0.8
	一级B
	0.7～0.8
	0.6～0.8

	
	三级
	0.8～1.0
	0.7～0.8
	二级
	0.6～0.7
	0.5～0.6

	A2/O 法
	一级
	1.0～1.3
	0.8～1.0
	一级B
	0.7～0.8
	0.7～0.8

	
	三级
	0.8～1.0
	0.7～0.8
	二级
	0.7～0.8
	0.6～0.7

	氧化
沟法
	一级
	0.8～1.0
	0.7～0.8
	一级B
	0.7～0.8
	0.6～0.7

	
	三级
	0.7～0.9
	0.7～0.8
	二级
	0.7～0.8
	0.5～0.7

	生物
接触
氧化法
	一级
	0.8～1.0
	0.7～0.8
	一级B
	0.7～0.8
	0.6～0.7

	
	三级
	0.8～0.9
	0.7～0.8
	二级
	0.7～0.8
	0.6～0.7

	注：运行维护费用参考标准东部地区可上调10%，西部地区可下调10%；北方寒冷地区，需采暖防寒措施的，可上调20%。


表7-5 农村污水处理人工湿地投资参考标准
	类型
	出水标准
	吨水投资（元)
	出水标准
	吨水投资（元)

	
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T 0182-2019）
	处理规模
〈100t/d
	处理规模
101～500t/d
	《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）
	处理规模
501～1000t/d
	处理规模
1001～5000t/d

	表流人工湿地
	一级
	2200～3000
	2000～2800
	一级B
	1800～2500
	1500～2100

	
	三级
	1500～2100
	1300～1800
	二级
	1200～1700
	1000～1400

	水平潜流人工湿地
	一级
	3000～4200
	2500～3500
	一级B
	2200～3000
	2000～2800

	
	三级
	2200～3000
	2000～2800
	二级
	1800～2500
	1500～2100

	垂直潜流人工湿地
	一级
	3200～4500
	2800～3900
	一级B
	2500～3500
	2200～3000

	
	三级
	2800～3900
	2500～3500
	二级
	2000～2800
	1700～2400


表7-6 小型处理工程投资参考标准
	工艺
	处理规模
＜1t/d
	吨水投资

	
	
	处理规模
2~4t/d
	处理规模5~9t/d
	处理规模＞10t/d

	小型人工
湿地
	3500~4700
	3200~4300
	3000~3800
	2800~3500

	土地处理
	3200~4300
	2900~3900
	2500~3600
	2300~3400

	小型一体化污水处理装置
	35000~42000
	22500~32000
	16000~26000
	13000~19000

	注：小型人工湿地运行费用低于0.1元/吨水，土地处理运行费用低于0.2元/吨水，稳定塘运行费用低于0.1元/吨水，净化沼气池运行费低于0.2元/吨污水，小型一体化装置运行费用为0.1～0.8元/吨水。


农村生活污水处理设施建设改造投资参照《农村生活污水处理项目建设与投资指南》、《小城镇污水处理工程建设标准》等相关文件并参照相关农村污水处理设施建设改造工程实例进行估算，同时由于西藏的地理位置特殊性，各类投资均上浮30%进行计算，得出桑日县农村污水治理工程的基建投资估算为6090.77万元，其中改厕投资268.8万元、管网投资5299.83万元、污水处理设施499.89万元、污泥处理工程投资22.25万元。桑日县农村污水处理规划的运维费用估算为113.17万元，详细投资详见表7-7~表7-12。
[bookmark: _Toc28088]7.2工程量及投资估算
1.改厕工程量及投资估算
根据桑日县农村完成改造情况，桑日县县域后期需改厕工程量如下：
表7-7  桑日县县域农村后期需完成改厕工程量
	序号
	乡镇名称
	行政村
	自然组
	常住居民户数（户）
	完成改厕户数（户）
	需改厕户数（户）
	投资
（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	小计
	旱厕
	水冲
	
	

	1
	桑日镇
	雪巴社区居委会
	雪巴组
	79
	197
	72
	125
	65
	19.5

	
	
	
	格热组
	77
	
	
	
	
	

	
	
	
	吉康组
	67
	
	
	
	
	

	
	
	
	吉秀组
	39
	
	
	
	
	

	
	
	奴卡社区居委会
	奴卡组和吉扎林组
	155
	92
	77
	15
	63
	18.9

	
	
	比巴村
	一组
	96
	87
	85
	2
	98
	29.4

	
	
	
	二组  
	48
	
	
	
	
	

	
	
	
	三组
	41
	
	
	
	
	

	
	
	洛村
	/
	51
	26
	21
	5
	25
	7.5

	
	
	拉隆村
	/
	51
	44
	0
	44
	7
	2.1

	
	
	赤康村
	赤康组
	13
	98
	96
	2
	29
	8.7

	
	
	
	
	43
	
	
	
	
	

	
	
	
	尼杰组
	31
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13
	
	
	
	
	

	
	
	
	托嘎组
	13
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14
	
	
	
	
	

	
	
	颇章村
	奴林组
	27
	52
	47
	5
	30
	9

	
	
	
	颇章组
	27
	
	
	
	
	

	
	
	
	新村组
	28
	
	
	
	
	

	
	
	塔木村
	日岗组
	16
	54
	34
	20
	8
	2.4

	
	
	
	塔木组
	34
	
	
	
	
	

	
	
	
	羌组
	12
	
	
	
	
	

	2
	绒乡
	吉荣村
	1组
	83
	80
	80
	0
	3
	0.9

	
	
	
	2组
	48
	47
	42
	5
	1
	0.3

	
	
	
	3组
	69
	68
	68
	0
	1
	0.3

	
	
	冲达村
	/
	174
	160
	130
	30
	14
	4.2

	
	
	江塘村
	江塘村
	34
	63
	60
	3
	0
	0

	
	
	
	江塘村新村
	29
	
	
	
	
	

	
	
	扎巴村
	屯巴组
	11
	109
	109
	0
	7
	2.1

	
	
	
	扎巴组
	105
	
	
	
	
	

	
	
	程巴村
	一组、二组
	100
	180
	150
	30
	8
	2.4

	
	
	
	三组、四组
	88
	
	
	
	
	

	
	
	吉隆村
	加仓组
	27
	22
	22
	0
	5
	1.5

	
	
	
	乃东组
	10
	9
	9
	0
	1
	0.3

	
	
	
	布洛组
	8
	6
	6
	0
	2
	0.6

	
	
	
	吉隆组
	15
	15
	15
	0
	0
	0

	
	
	多那村
	多那组
	59
	33
	33
	0
	26
	7.8

	
	
	
	龙旦组
	18
	15
	15
	0
	3
	0.9

	
	
	巴朗村
	一组
	63
	51
	47
	4
	12
	3.6

	
	
	
	二组
	63
	56
	53
	3
	7
	2.1

	
	
	
	三组
	61
	54
	54
	0
	7
	2.1

	
	
	
	四组
	62
	51
	51
	0
	11
	3.3

	
	
	卓吉村
	/
	105
	105
	0
	105
	0
	0

	
	
	平琼村
（扎嘎沟搬迁点）
	扎嘎沟搬迁点
	200
	200
	0
	200
	0
	0

	
	
	普巴村
（扎嘎沟搬迁点）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	巴资村
（扎嘎沟搬迁点）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	叶琼村
（扎嘎沟搬迁点）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	达嘎村
（扎嘎沟搬迁点）
	
	
	
	
	
	
	

	3
	白堆乡
	白堆村
	/
	68
	50
	49
	1
	18
	5.4

	
	
	曲果萨村
	/
	94
	82
	82
	0
	12
	3.6

	
	
	许木村
	
	49
	44
	44
	0
	5
	1.5

	
	
	达西村
	/
	30
	25
	25
	0
	5
	1.5

	
	
	里龙村
	
	111
	107
	107
	0
	4
	1.2

	
	
	仁青岗村
	
	69
	59
	58
	1
	10
	3

	
	
	藏嘎村
	
	68
	64
	45
	19
	4
	1.2

	
	
	夏间村
	新东组
	8
	8
	8
	0
	0
	0

	
	
	
	日布组
	9
	9
	9
	0
	0
	0

	
	
	
	破布组
	10
	10
	10
	0
	0
	0

	
	
	
	玉龙组
	20
	20
	20
	0
	0
	0

	
	
	
	措扎组
	7
	7
	7
	0
	0
	0

	4
	增期乡
	白金村
	/
	77
	67
	67
	0
	10
	3

	
	
	措巴村
	/
	35
	27
	27
	0
	8
	2.4

	
	
	达古村
	切那啦
	11
	3
	3
	0
	8
	2.4

	
	
	
	岗登组
	22
	12
	12
	0
	10
	3

	
	
	
	新村组
	32
	32
	0
	32
	0
	0

	
	
	
	街需组
	6
	6
	6
	0
	0
	0

	
	
	雪巴村
	/
	111
	103
	88
	15
	8
	2.4

	
	
	卡乃村
	莫巴组
	37
	33
	33
	0
	4
	1.2

	
	
	
	恰麦组
	47
	39
	39
	0
	8
	2.4

	
	
	
	卡乃组
	57
	57
	57
	0
	0
	0

	
	
	米东村
	米东组
	21
	1
	1
	0
	20
	6

	
	
	
	达木那组
	27
	0
	0
	0
	27
	8.1

	
	
	达杰村
	普玛果
	19
	4
	4
	0
	49
	14.7

	
	
	
	县牧场
	14
	
	
	
	
	

	
	
	
	贡贡玛
	9
	
	
	
	
	

	
	
	
	军区牧场
	11
	
	
	
	
	

	
	
	支巴村
	西支巴
	43
	120
	120
	0
	7
	2.1

	
	
	
	东支巴
	45
	
	
	
	
	

	
	
	
	旦乃组
	39
	
	
	
	
	

	
	
	帮贡村
	一组
	29
	64
	64
	0
	21
	6.3

	
	
	
	二组  
	31
	
	
	
	
	

	
	
	
	三组
	25
	
	
	
	
	

	
	
	岗布村
	扎热塘
	9
	19
	19
	0
	38
	11.4

	
	
	
	令布塘
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	屯布多
	15
	
	
	
	
	

	
	
	
	热布东嘎组
	28
	
	
	
	
	

	
	
	增期村
	一组
	46
	75
	75
	0
	180
	54

	
	
	
	二组
	50
	
	
	
	
	

	
	
	
	三组
	64
	
	
	
	
	

	
	
	
	四组
	66
	
	
	
	
	

	
	
	
	五组
	29
	
	
	
	
	

	
	
	真措村
	德姆塘组
	12
	47
	47
	0
	0
	0

	
	
	
	欧如塘组
	17
	
	
	
	
	

	
	
	
	真措组组
	8
	
	
	
	
	

	
	
	
	铁塔组
	10
	
	
	
	
	

	
	
	梦琼村
	那列卡组
	6
	32
	32
	0
	7
	2.1

	
	
	
	梦琼组
	16
	
	
	
	
	

	
	
	
	次玛列卡组
	17
	
	
	
	
	

	5
	合计
	4096
	3200
	2534
	666
	896
	268.8


2.污水处理管网工程量及投资估算
本次规划中对已建管网村庄利旧，不再规划，对未建村庄，规划污水管网，工程量及投资规划如下：
表7-8  桑日县农村污水处理工程规划管网工程量
	序号
	乡镇名称
	行政村
	自然组/组团
	管网（km）
	投资（万元）

	
	
	
	
	干管
	支管
	入户管
	

	1 
	桑日镇
	雪巴社区居委会
	雪巴组
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	格热组
	
	
	
	

	
	
	
	吉康组
	
	
	
	

	
	
	
	吉秀组
	
	
	
	

	
	
	奴卡社区居委会
	奴卡组和
吉扎林组
	
	
	
	

	
	
	比巴村
	一组
	0.8
	0
	0
	31.20 

	
	
	
	二组  
	0.25
	0
	0
	9.75 

	
	
	
	三组
	0.6
	0
	0
	23.40 

	
	
	洛村
	/
	2.6
	1.2
	2.5
	144.24 

	
	
	拉隆村
	/
	0.4
	0
	0
	15.60 

	
	
	赤康村
	赤康组
	若旦
	6.8
	5
	4.2
	399.23 

	
	
	
	
	赤康
	
	
	
	

	
	
	
	尼杰组
	尼杰
	
	
	
	

	
	
	
	
	若旦
	
	
	
	

	
	
	
	托嘎组
	擦荣
	
	
	
	

	
	
	
	
	唐堆
	
	
	
	

	
	
	颇章村
	奴林组
	
	
	
	

	
	
	
	颇章组
	
	
	
	

	
	
	
	新村组
	
	
	
	

	
	
	塔木村
	日岗组
	0.8
	0.2
	0.5
	38.94 

	
	
	
	塔木组
	4.3
	2.5
	1.6
	231.14

	
	
	
	羌组
	
	
	
	

	2 
	绒乡
	吉荣村
	1组
	6.8
	5.3
	7.2
	426.92 

	
	
	
	2组
	
	
	
	

	
	
	
	3组
	
	
	
	

	
	
	冲达村
	/
	5.6
	4.2
	5.2
	342.94 

	
	
	江塘村
	江塘村
	1.5
	1
	1.4
	89.31 

	
	
	
	江塘村新村
	1.2
	1.3
	1.2
	82.42 

	
	
	程巴村
	一组、二组
	0
	0
	0
	0.00 

	
	
	
	三组、四组
	0
	0
	0
	0.00 

	
	
	吉隆村
	加仓组
	0.5
	1.2
	0.9
	50.90 

	
	
	
	乃东组
	3.3
	1.6
	1.65
	173.78 

	
	
	
	布洛组
	
	
	
	

	
	
	
	吉隆组
	
	
	
	

	
	
	多那村
	多那组
	4
	3.6
	2.95
	251.97 

	
	
	
	龙旦组
	1
	0.8
	0.9
	62.08 

	
	
	扎巴村
	屯巴组
	0.5
	0
	0
	19.50 

	
	
	
	扎巴组
	0
	0
	0
	0.00 

	
	
	巴朗村
	一组
	7.2
	5.4
	12.5
	482.50 

	
	
	
	二组
	
	
	
	

	
	
	
	三组
	
	
	
	

	
	
	
	四组
	
	
	
	

	
	
	卓吉村
	/
	0
	0
	0
	0.00 

	
	
	平琼村
	扎嘎沟搬迁点
	0.1
	0
	0
	3.90 

	
	
	普巴村
	
	
	
	
	

	
	
	巴资村
	
	
	
	
	

	
	
	叶琼村
	
	
	
	
	

	
	
	达嘎村
	
	
	
	
	

	3 
	白堆乡
	白堆村
	/
	2
	1.2
	3.4
	127.27 

	
	
	曲果萨村
	/
	1.5
	0.6
	2.8
	91.00 

	
	
	许木村
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	达西村
	/
	0.9
	0.5
	0.9
	51.94 

	
	
	里龙村
	/
	2.5
	1.7
	3.3
	156.46 

	
	
	仁青岗村
	/
	0
	0
	0
	0.00 

	
	
	藏嘎村
	/
	3.5
	1.5
	2
	182.00 

	
	
	夏间村
	新东组
	1.8
	1.5
	1.2
	109.98 

	
	
	
	日布组
	
	
	
	

	
	
	
	破布组
	
	
	
	

	
	
	
	玉龙组
	
	
	
	

	
	
	
	措扎组
	
	
	
	

	4 
	增期乡
	白金村
	/
	1.6
	1.2
	2.25
	103.45 

	
	
	措巴村
	/
	1.2
	0.6
	1
	66.43 

	
	
	达古村
	切那啦
	0.6
	0.3
	0.35
	32.14 

	
	
	
	岗登组
	0.65
	0.25
	0.77
	36.06 

	
	
	
	新村组
	0
	0
	0
	0.00 

	
	
	
	街需组
	0.35
	0.2
	0.2
	19.24 

	
	
	雪巴村
	/
	0
	0
	0
	0.00 

	
	
	卡乃村
	莫巴组
	3.85
	1.6
	7.05
	233.84 

	
	
	
	恰麦组
	
	
	
	

	
	
	
	卡乃组
	
	
	
	

	
	
	米东村
	米东组
	0.44
	0.48
	1
	34.29 

	
	
	
	达木那组
	1
	0.5
	1.3
	58.70 

	
	
	达杰村
	普玛果
	0.8
	0.6
	0.95
	50.47 

	
	
	
	县牧场
	0.62
	0.68
	0.7
	43.33 

	
	
	
	贡贡玛
	0.44
	0.1
	0.45
	22.46 

	
	
	
	军区牧场
	0
	0.36
	0.55
	11.42 

	
	
	支巴村
	西支巴
	6.6
	1.6
	4.1
	6.56

	
	
	
	旦乃组
	
	
	
	

	
	
	
	东支巴
	2
	0.5
	2.25
	104.49 

	
	
	帮贡村
	一组
	3
	1.5
	4.25
	178.59 

	
	
	
	二组  
	
	
	
	

	
	
	
	三组
	
	
	
	

	
	
	岗布村
	扎热塘
	1.2
	0.6
	1.7
	71.44 

	
	
	
	令布塘
	
	
	
	

	
	
	
	屯布多
	
	
	
	

	
	
	
	热布东嘎组
	
	
	
	

	
	
	增期村
	增期组
	5.6
	4.2
	9.8
	375.83 

	
	
	
	久脱岗组
	
	
	
	

	
	
	
	卡日组
	
	
	
	

	
	
	
	比日那组
	
	
	
	

	
	
	
	加巴组
	
	
	
	

	
	
	真措村
	德姆塘组
	3
	1.6
	2.4
	167.44

	
	
	
	欧如塘组
	
	
	
	

	
	
	
	真措组
	
	
	
	

	
	
	
	铁塔组
	
	
	
	

	
	
	梦琼村
	那列卡组
	1.4
	0.8
	2
	85.54 

	
	
	
	梦琼组
	
	
	
	

	
	
	
	次玛列卡组
	
	
	
	

	5
	合计
	95.8
	58.57
	101.07
	5299.83


3. [bookmark: _Toc40541422][bookmark: _Toc40740398]污水处理设施工程量及投资估算
本次规划中污水处理工艺推荐为人工湿地、厌氧+好氧+MBBR和资源化利用，参照《农村生活污水处理项目建设与投资指南》，并在此基础上上调30%。根据计算，农村污水处理设施总投资497.27万元。
表7-9  桑日县农村污水处理设施投资估算
	序号
	乡镇名称
	行政村
	自然组/组团
	规划设施规模（m³/d）
	规划处理工艺
	投资（万元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1 
	桑日镇
	雪巴社区居委会
	雪巴组
	280
	纳管处理
	0.00 

	
	
	
	格热组
	
	
	

	
	
	
	吉康组
	
	
	

	
	
	
	吉秀组
	
	
	

	
	
	奴卡社区居委会
	奴卡组和吉扎林组
	
	
	

	
	
	比巴村
	一组
	25
	6个处理分区，其中3个分区设3座污水处理设施，处理工艺化粪池+A/O+消毒。剩下3个小分区处理工艺：
黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠、湿地草地用于灌溉。
	15.28 

	
	
	
	二组  
	12
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠、湿地草地用于灌溉
	5.46 

	
	
	
	三组
	10
	化粪池+A/O+灌溉
	4.55 

	
	
	洛村
	/
	19
	1个分区设1座污水处理设施：化粪池+A/O+农灌污。
2个小分区，资源化利用，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠、湿地草地用于灌溉。
	8.65 

	
	
	拉隆村
	/
	15
	化粪池+A/O+灌溉
	6.83 

	
	
	赤康村
	赤康组
	若旦
	53
	2座化粪池+A/O+灌溉。1座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠用于灌溉。
	24.12 

	
	
	
	
	赤康
	
	
	

	
	
	
	尼杰组
	尼杰
	
	
	

	
	
	
	
	若旦
	
	
	

	
	
	
	托嘎组
	擦荣
	
	
	

	
	
	
	
	唐堆
	
	
	

	
	
	颇章村
	奴林组
	
	
	

	
	
	
	颇章组
	
	
	

	
	
	
	新村组
	
	
	

	
	
	塔木村
	日岗组
	4
	化粪池+格栅+无动力生物滤池+灌溉
	2.24 

	
	
	
	塔木组
	10
	化粪池+A/O+灌溉
	4.55 

	
	
	
	羌组
	3
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠用于灌溉。
	1.37 

	2 
	绒乡
	吉荣村
	1组
	56
	1座化粪池+厌氧+缺氧+好氧（MBBR）+消毒。3座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠用于灌溉。
	25.48 

	
	
	
	2组
	
	
	

	
	
	
	3组
	
	
	

	
	
	冲达村
	/
	50
	化粪池+厌氧+缺氧+好氧（MBBR）+消毒
	22.75 

	
	
	江塘村
	江塘村
	10
	化粪池+A/O+灌溉
	4.55 

	
	
	
	江塘村新村
	10
	化粪池+A/O+灌溉
	4.55 

	
	
	程巴村
	一组、二组
	300
	化粪池+厌氧+缺氧+好氧（MBBR）+消毒
	0.00 

	
	
	
	三组、四组
	
	
	

	
	
	吉隆村
	加仓组
	6
	化粪池+格栅+无动力生物滤池+灌溉
	2.96 

	
	
	
	乃东组
	10
	化粪池+A/O+灌溉
	4.55 

	
	
	
	布洛组
	
	
	

	
	
	
	吉隆组
	
	
	

	
	
	多那村
	多那组
	15
	化粪池+A/O+就近排至雨水沟
	6.83 

	
	
	
	龙旦组
	6
	2座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至路边排水沟
	2.96 

	
	
	扎巴村
	屯巴组
	3
	3座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至草地
	1.37 

	
	
	
	扎巴组
	25
	化粪池+A/O+灌溉
	11.38 

	
	
	巴朗村
	一组
	122
	1座，化粪池+厌氧+缺氧+好氧（MBBR）+消毒。
1座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠用于灌溉
	63.44 

	
	
	
	二组
	
	
	

	
	
	
	三组
	
	
	

	
	
	
	四组
	
	
	

	
	
	卓吉村
	/
	50
	化粪池+混凝沉淀+人工湿地（利旧，维修）
	22.75 

	
	
	平琼村
	扎嘎沟
搬迁点
	120
	化粪池+厌氧+缺氧+好氧（MBBR）+消毒
	62.40 

	
	
	普巴村
	
	
	
	

	
	
	巴资村
	
	
	
	

	
	
	叶琼村
	
	
	
	

	
	
	达嘎村
	
	
	
	

	3 
	白堆乡
	白堆村
	/
	40
	白堆乡已建，现有设施满足处理要求
	0.00 

	
	
	曲果萨村
	/
	20
	2座，化粪池+A/O+就近排放
	9.10 

	
	
	许木村
	
	10
	化粪池+三级沉淀+A/O+就近排放
	4.55 

	
	
	达西村
	/
	6
	化粪池+格栅+无动力生物滤池
	2.96 

	
	
	里龙村
	/
	40
	化粪池+A/O+灌溉
	18.20 

	
	
	仁青岗村
	/
	17
	1座，化粪池+A/O+排至湿地草地
1座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至湿地草地
	7.74 

	
	
	藏嘎村
	/
	25
	2座，化粪池+A/O+灌溉/排至雅江
	11.38 

	
	
	夏间村
	新东组
	2
	2座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后用于灌溉草地
	0.91 

	
	
	
	日布组
	1
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后用于灌溉草地
	0.46 

	
	
	
	破布组
	2
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后用于灌溉草地
	0.91 

	
	
	
	玉龙组
	3
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后用于灌溉草地
	1.37 

	
	
	
	措扎组
	
	
	0.00 

	4 
	增期乡
	白金村
	/
	20
	化粪池+A/O+灌溉
	9.10 

	
	
	措巴村
	/
	10
	化粪池+格栅+无动力生物滤池+灌溉
	4.55 

	
	
	达古村
	切那啦
	1.2 
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后用于灌溉草地
	0.55 

	
	
	
	岗登组
	4
	化粪池+A/O+排至林地
	2.24 

	
	
	
	新村组
	6
	已纳入打古水电站已建污水处理设施处理
	0.00 

	
	
	
	街需组
	2.5
	2座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后用于灌溉耕地、林地
	1.14 

	
	
	雪巴村
	/
	/
	雪巴村已建污水管网及设施，满足污水收集处理要求。
	0.00 

	
	
	卡乃村
	莫巴组
	12
	1座污水处理设施，处理工艺化粪池+A/O+就近排放。2座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌丛草地。
	5.46 

	
	
	
	恰麦组
	15
	化粪池+混凝沉淀+人工湿地
	6.83 

	
	
	
	卡乃组
	17
	1座污水处理设施，处理工艺化粪池+A/O+灌溉。
1座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠，用于灌溉。
	7.74 

	
	
	米东村
	米东组
	2
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后，灌溉草地
	0.91 

	
	
	
	达木那组
	4
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后，灌溉草地
	2.24 

	
	
	达杰村
	普玛果
	2
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后，灌溉草地
	0.91 

	
	
	
	县牧场
	2
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后，灌溉草地
	0.91 

	
	
	
	贡贡玛
	1.5
	3座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后灌溉草地。
	0.68 

	
	
	
	军区牧场
	1
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后灌溉草地。
	0.46 

	
	
	支巴村
	西支巴
	23
	1座，处理工艺：化粪池+厌氧池+灌溉；1座，处理工艺：化粪池+A/O+灌溉；1座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	10.47 

	
	
	
	旦乃组
	
	
	

	
	
	
	东支巴
	10
	化粪池+格栅+无动力生物滤池+灌溉
	4.55 

	
	
	帮贡村
	一组
	4
	3座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	2.24 

	
	
	
	二组  
	3
	2座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	1.37 

	
	
	
	三组
	3
	2座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	1.37 

	
	
	岗布村
	扎热塘
	2
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	0.91 

	
	
	
	令布塘
	1
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	0.46 

	
	
	
	屯布多
	2
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	0.91 

	
	
	
	热布东嘎组
	4
	化粪池+格栅+无动力生物滤池+排至草地
	2.24 

	
	
	增期村
	增期组
	100
	化粪池+厌氧+缺氧+好氧（MBBR）+消毒
	52.00 

	
	
	
	久脱岗组
	2
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	0.91 

	
	
	
	卡日组
	2
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	0.91 

	
	
	
	比日那组
	2
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	0.91 

	
	
	
	加巴组
	5
	化粪池+厌氧池+灌溉
	2.80 

	
	
	真措村
	德姆塘组
	3
	2座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	1.37 

	
	
	
	欧如塘组
	3
	化粪池+格栅+无动力生物滤池
	1.37 

	
	
	
	真措组
	2
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	0.91 

	
	
	
	铁塔组
	2
	2座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	0.91 

	
	
	梦琼村
	那列卡组
	1
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后就近排放。
	0.46 

	
	
	
	梦琼组
	2
	3座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至地表水
	0.91 

	
	
	
	次玛列卡组
	3.5
	3座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后用于灌溉草地
	1.59 

	5
	合计
	1660
	
	499.89 


4. 污泥处理工程投资
桑日县农村污水产生污泥量小，采取简易堆肥后还田处理，参照《农村生活污水处理项目建设与投资指南》，并考虑西藏地区地域特殊性及较高的人工费，本次污泥处理工程基建费指南投资的基础上上调30%。根据计算，污泥处理工程总投资222511.43元。
表7-10  桑日县污泥处理工程投资估算
	序号
	乡镇名称
	行政村
	自然组/组团
	2030年农村生活污水预测排放量（m³/d）
	污泥设施投资（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1 
	桑日镇
	雪巴社区居委会
	雪巴组
	45.34 
	0.00 

	
	
	
	格热组
	54.05 
	

	
	
	
	吉康组
	41.38 
	

	
	
	
	吉秀组
	29.90 
	

	
	
	奴卡社区居委会
	奴卡组和吉扎林组
	106.72 
	

	
	
	比巴村
	一组
	23.04 
	5689.99 

	
	
	
	二组  
	10.75 
	2655.49 

	
	
	
	三组
	8.73 
	2156.67 

	
	
	洛村
	/
	13.45 
	3321.81 

	
	
	拉隆村
	/
	12.33 
	3044.28 

	
	
	赤康村
	赤康组
	若旦
	2.55 
	630.86 

	
	
	
	
	赤康
	10.57 
	2611.48 

	
	
	
	尼杰组
	尼杰
	7.31 
	1804.56 

	
	
	
	
	若旦
	2.85 
	704.22 

	
	
	
	托嘎组
	擦荣
	2.91 
	718.89 

	
	
	
	
	唐堆
	2.79 
	689.55 

	
	
	颇章村
	奴林组
	6.24 
	1540.48 

	
	
	
	颇章组
	6.83 
	1687.19 

	
	
	
	新村组
	5.94 
	1467.12 

	
	
	塔木村
	日岗组
	6.93 
	1711.64 

	
	
	
	塔木组
	7.72 
	1907.26 

	
	
	
	羌组
	2.97 
	733.56 

	2 
	绒乡
	吉荣村
	1组
	20.14 
	4974.77 

	
	
	
	2组
	9.78 
	2415.86 

	
	
	
	3组
	16.73 
	4132.39 

	
	
	冲达村
	/
	42.60 
	10521.71 

	
	
	江塘村
	江塘村
	9.20 
	2272.82 

	
	
	
	江塘村新村
	7.91 
	1954.94 

	
	
	程巴村
	一组、二组
	48.31 
	0.00 

	
	
	
	三组、四组
	26.95 
	

	
	
	吉隆村
	加仓组
	5.41 
	1335.08 

	
	
	
	乃东组
	2.97 
	733.56 

	
	
	
	布洛组
	2.02 
	498.82 

	
	
	
	吉隆组
	3.92 
	968.30 

	
	
	多那村
	多那组
	12.71 
	3139.64 

	
	
	
	龙旦组
	5.64 
	1393.77 

	
	
	扎巴村
	屯巴组
	2.85 
	704.22 

	
	
	
	扎巴组
	21.62 
	5340.33 

	
	
	巴朗村
	一组
	28.71 
	7091.09 

	
	
	
	二组
	27.84 
	6877.14 

	
	
	
	三组
	25.37 
	6265.84 

	
	
	
	四组
	27.97 
	6907.70 

	
	
	卓吉村
	/
	42.57 
	10514.38 

	
	
	平琼村
	扎嘎沟搬迁点
	113.45 
	28022.04 

	
	
	普巴村
	
	
	0.00 

	
	
	巴资村
	
	
	0.00 

	
	
	叶琼村
	
	
	0.00 

	
	
	达嘎村
	
	
	0.00 

	3 
	白堆乡
	白堆村
	/
	36.63 
	0.00 

	
	
	曲果萨村
	/
	18.65 
	4606.76 

	
	
	许木村
	
	9.80 
	2420.75 

	
	
	达西村
	/
	5.77 
	1425.55 

	
	
	里龙村
	/
	38.81 
	9585.20 

	
	
	仁青岗村
	/
	13.48 
	3330.37 

	
	
	藏嘎村
	/
	24.45 
	6039.65 

	
	
	夏间村
	新东组
	0.91 
	224.14 

	
	
	
	日布组
	0.91 
	224.14 

	
	
	
	破布组
	0.91 
	224.14 

	
	
	
	玉龙组
	1.66 
	409.06 

	
	
	
	措扎组
	0.54 
	134.49 

	4 
	增期乡
	白金村
	/
	18.47 
	4562.75 

	
	
	措巴村
	/
	8.14 
	2009.96 

	
	
	达古村
	切那啦
	0.70 
	173.71 

	
	
	
	岗登组
	3.76 
	927.95 

	
	
	
	新村组
	5.23 
	0.00 

	
	
	
	街需组
	1.78 
	440.14 

	
	
	雪巴村
	/
	115.83 
	0.00 

	
	
	卡乃村
	莫巴组
	7.30 
	1802.12 

	
	
	
	恰麦组
	10.29 
	2541.79 

	
	
	
	卡乃组
	10.62 
	2622.48 

	
	
	米东村
	米东组
	1.45 
	358.63 

	
	
	
	达木那组
	3.99 
	986.23 

	
	
	达杰村
	普玛果
	1.72 
	425.87 

	
	
	
	县牧场
	1.52 
	376.56 

	
	
	
	贡贡玛
	0.79 
	196.13 

	
	
	
	军区牧场
	0.82 
	201.73 

	
	
	支巴村
	西支巴
	10.35 
	2555.24 

	
	
	
	旦乃组
	10.51 
	2595.58 

	
	
	
	东支巴
	7.46 
	1842.46 

	
	
	帮贡村
	一组
	2.77 
	683.64 

	
	
	
	二组  
	2.86 
	706.05 

	
	
	
	三组
	2.31 
	571.57 

	
	
	岗布村
	扎热塘
	1.06 
	262.25 

	
	
	
	令布塘
	0.48 
	117.68 

	
	
	
	屯布多
	1.93 
	476.31 

	
	
	
	热布东嘎组
	3.22 
	794.69 

	
	
	增期村
	增期组
	90.46 
	22343.05 

	
	
	
	久脱岗组
	1.36 
	336.22 

	
	
	
	卡日组
	1.16 
	285.78 

	
	
	
	比日那组
	1.29 
	319.40 

	
	
	
	加巴组
	4.16 
	1026.99 

	
	
	真措村
	德姆塘组
	1.27 
	313.80 

	
	
	
	欧如塘组
	2.18 
	537.94 

	
	
	
	真措组
	1.48 
	366.78 

	
	
	
	铁塔组
	0.75 
	184.92 

	
	
	梦琼村
	那列卡组
	0.54 
	134.49 

	
	
	
	梦琼组
	1.27 
	313.80 

	
	
	
	次玛列卡组
	1.43 
	353.03 

	5
	合计
	1405.15 
	222511.43



5. [bookmark: _Toc40740400][bookmark: _Toc40541424]运维资金
运维资金主要包括管网和污水处理设施运维资金，参照《农村生活污水处理项目建设与投资指南》：污水处理系统运维费用包括管网运维费用、污水处理设施运维费用、污泥处置费用。
①管网运维费用：
管网运维费用=每吨水运维费用×污水处理量。参照《农村生活污水处理项目建设与投资指南》，每吨水管网运维费用取值0.05~0.25元，本次取值0.25元，考虑西藏地区地域特殊性及较高的人工费，本次管网运维费在0.25元的基础上上调30%。根据计算，桑日县县域农村污水管网运维费用167401.93 元/年。


表7-11 桑日县农村污水管网运维费用
	序号
	乡镇名称
	行政村
	自然组/组团
	调整后污水量（m³/d）
	管网运维费（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1 
	桑日镇
	雪巴社区居委会
	雪巴组
	45.34 
	5378.48 

	
	
	
	格热组
	54.05 
	6411.90 

	
	
	
	吉康组
	41.38 
	4908.75 

	
	
	
	吉秀组
	29.90 
	3546.51 

	
	
	奴卡社区居委会
	奴卡组和吉扎林组
	106.72 
	12659.40 

	
	
	比巴村
	一组
	23.04 
	2732.69 

	
	
	
	二组  
	10.75 
	1275.33 

	
	
	
	三组
	8.73 
	1035.77 

	
	
	洛村
	/
	13.45 
	1595.34 

	
	
	拉隆村
	/
	12.33 
	1462.06 

	
	
	赤康村
	赤康组
	若旦
	2.55 
	302.98 

	
	
	
	
	赤康
	10.57 
	1254.20 

	
	
	
	尼杰组
	尼杰
	7.31 
	866.66 

	
	
	
	
	若旦
	2.85 
	338.21 

	
	
	
	托嘎组
	擦荣
	2.91 
	345.26 

	
	
	
	
	唐堆
	2.79 
	331.16 

	
	
	颇章村
	奴林组
	6.24 
	739.84 

	
	
	
	颇章组
	6.83 
	810.30 

	
	
	
	新村组
	5.94 
	704.60 

	
	
	塔木村
	日岗组
	6.93 
	822.04 

	
	
	
	塔木组
	7.72 
	915.99 

	
	
	
	羌组
	2.97 
	352.30 

	2 
	绒乡
	吉荣村
	1组
	20.14 
	2389.20 

	
	
	
	2组
	9.78 
	1160.25 

	
	
	
	3组
	16.73 
	1984.64 

	
	
	冲达村
	/
	42.60 
	5053.19 

	
	
	江塘村
	江塘村
	9.20 
	1091.55 

	
	
	
	江塘村新村
	7.91 
	938.89 

	
	
	程巴村
	一组、二组
	48.31 
	5730.79 

	
	
	
	三组、四组
	26.95 
	3197.14 

	
	
	吉隆村
	加仓组
	5.41 
	641.19 

	
	
	
	乃东组
	2.97 
	352.30 

	
	
	
	布洛组
	2.02 
	239.57 

	
	
	
	吉隆组
	3.92 
	465.04 

	
	
	多那村
	多那组
	12.71 
	1507.85 

	
	
	
	龙旦组
	5.64 
	669.37 

	
	
	扎巴村
	屯巴组
	2.85 
	338.21 

	
	
	
	扎巴组
	21.62 
	2564.76 

	
	
	巴朗村
	一组
	28.71 
	3405.59 

	
	
	
	二组
	27.84 
	3302.84 

	
	
	
	三组
	25.37 
	3009.25 

	
	
	
	四组
	27.97 
	3317.51 

	
	
	卓吉村
	/
	42.57 
	5049.67 

	
	
	平琼村
	扎嘎沟搬迁点
	113.45 
	13457.95 

	
	
	普巴村
	
	
	0.00 

	
	
	巴资村
	
	
	0.00 

	
	
	叶琼村
	
	
	0.00 

	
	
	达嘎村
	
	
	0.00 

	3 
	白堆乡
	白堆村
	/
	36.63 
	4345.06 

	
	
	曲果萨村
	/
	18.65 
	2212.46 

	
	
	许木村
	
	9.80 
	1162.60 

	
	
	达西村
	/
	5.77 
	684.64 

	
	
	里龙村
	/
	38.81 
	4603.42 

	
	
	仁青岗村
	/
	13.48 
	1599.45 

	
	
	藏嘎村
	/
	24.45 
	2900.62 

	
	
	夏间村
	新东组
	0.91 
	107.65 

	
	
	
	日布组
	0.91 
	107.65 

	
	
	
	破布组
	0.91 
	107.65 

	
	
	
	玉龙组
	1.66 
	196.46 

	
	
	
	措扎组
	0.54 
	64.59 

	4 
	增期乡
	白金村
	/
	18.47 
	2191.32 

	
	
	措巴村
	/
	8.14 
	965.31 

	
	
	达古村
	切那啦
	0.70 
	83.43 

	
	
	
	岗登组
	3.76 
	445.66 

	
	
	
	新村组
	5.23 
	620.05 

	
	
	
	街需组
	1.78 
	211.38 

	
	
	雪巴村
	/
	115.83 
	13739.79 

	
	
	卡乃村
	莫巴组
	7.30 
	865.49 

	
	
	
	恰麦组
	10.29 
	1220.73 

	
	
	
	卡乃组
	10.62 
	1259.48 

	
	
	米东村
	米东组
	1.45 
	172.24 

	
	
	
	达木那组
	3.99 
	473.65 

	
	
	达杰村
	普玛果
	1.72 
	204.53 

	
	
	
	县牧场
	1.52 
	180.85 

	
	
	
	贡贡玛
	0.79 
	94.19 

	
	
	
	军区牧场
	0.82 
	96.88 

	
	
	支巴村
	西支巴
	10.35 
	1227.19 

	
	
	
	旦乃组
	10.51 
	1246.56 

	
	
	
	东支巴
	7.46 
	884.87 

	
	
	帮贡村
	一组
	2.77 
	328.33 

	
	
	
	二组  
	2.86 
	339.09 

	
	
	
	三组
	2.31 
	274.50 

	
	
	岗布村
	扎热塘
	1.06 
	125.95 

	
	
	
	令布塘
	0.48 
	56.52 

	
	
	
	屯布多
	1.93 
	228.75 

	
	
	
	热布东嘎组
	3.22 
	381.66 

	
	
	增期村
	增期组
	90.46 
	10730.54 

	
	
	
	久脱岗组
	1.36 
	161.47 

	
	
	
	卡日组
	1.16 
	137.25 

	
	
	
	比日那组
	1.29 
	153.40 

	
	
	
	加巴组
	4.16 
	493.22 

	
	
	真措村
	德姆塘组
	1.27 
	150.71 

	
	
	
	欧如塘组
	2.18 
	258.36 

	
	
	
	真措组
	1.48 
	176.15 

	
	
	
	铁塔组
	0.75 
	88.81 

	
	
	梦琼村
	那列卡组
	0.54 
	64.59 

	
	
	
	梦琼组
	1.27 
	150.71 

	
	
	
	次玛列卡组
	1.43 
	169.55 

	5
	合计
	1405.15 
	167401.93 



②污水处理设施运维费用：
污水处理设施运维费用=每吨水运维费用×污水处理量。参照《农村生活污水处理项目建设与投资指南》，我县本次农村污水处理站运维费用取值范围0.8~1.0元，本次规划取值1.0元。由于西藏地区特殊性，污水处理运行的材料及成本费用较高，故本次运维费用在取值的基础上上调30%，即1.3元/吨。根据统计计算，桑日县县域农村污水处理设施482157元/年。
表7-12  桑日县农村污水处理设施运维费用
	序号
	乡镇名称
	行政村
	自然组/组团
	调整后污水量（m³/d）
	污水处理设施运维费（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1 
	桑日镇
	雪巴社区居委会
	雪巴组
	45.34 
	0.00 

	
	
	
	格热组
	54.05 
	

	
	
	
	吉康组
	41.38 
	

	
	
	
	吉秀组
	29.90 
	

	
	
	奴卡社区居委会
	奴卡组和吉扎林组
	106.72 
	

	
	
	比巴村
	一组
	23.04 
	10930.77 

	
	
	
	二组  
	10.75 
	5101.34 

	
	
	
	三组
	8.73 
	4143.08 

	
	
	洛村
	/
	13.45 
	6381.37 

	
	
	拉隆村
	/
	12.33 
	5848.22 

	
	
	赤康村
	赤康组
	若旦
	2.55 
	1211.92 

	
	
	
	
	赤康
	10.57 
	5016.79 

	
	
	
	尼杰组
	尼杰
	7.31 
	3466.66 

	
	
	
	
	若旦
	2.85 
	1352.84 

	
	
	
	托嘎组
	擦荣
	2.91 
	1381.03 

	
	
	
	
	唐堆
	2.79 
	1324.66 

	
	
	颇章村
	奴林组
	6.24 
	2959.34 

	
	
	
	颇章组
	6.83 
	3241.18 

	
	
	
	新村组
	5.94 
	2818.42 

	
	
	塔木村
	日岗组
	6.93 
	3288.16 

	
	
	
	塔木组
	7.72 
	3663.95 

	
	
	
	羌组
	2.97 
	1409.21 

	2 
	绒乡
	吉荣村
	1组
	20.14 
	9556.79 

	
	
	
	2组
	9.78 
	4641.00 

	
	
	
	3组
	16.73 
	7938.55 

	
	
	冲达村
	/
	42.60 
	20212.76 

	
	
	江塘村
	江塘村
	9.20 
	4366.20 

	
	
	
	江塘村新村
	7.91 
	3755.54 

	
	
	程巴村
	一组、二组
	48.31 
	0.00 

	
	
	
	三组、四组
	26.95 
	

	
	
	吉隆村
	加仓组
	5.41 
	2564.76 

	
	
	
	乃东组
	2.97 
	1409.21 

	
	
	
	布洛组
	2.02 
	958.26 

	
	
	
	吉隆组
	3.92 
	1860.16 

	
	
	多那村
	多那组
	12.71 
	6031.42 

	
	
	
	龙旦组
	5.64 
	2677.50 

	
	
	扎巴村
	屯巴组
	2.85 
	1352.84 

	
	
	
	扎巴组
	21.62 
	10259.05 

	
	
	巴朗村
	一组
	28.71 
	13622.36 

	
	
	
	二组
	27.84 
	13211.34 

	
	
	
	三组
	25.37 
	12037.00 

	
	
	
	四组
	27.97 
	13270.06 

	
	
	卓吉村
	/
	42.57 
	20198.67 

	
	
	平琼村
	扎嘎沟搬迁点
	113.45 
	53831.81 

	
	
	普巴村
	
	
	

	
	
	巴资村
	
	
	

	
	
	叶琼村
	
	
	

	
	
	达嘎村
	
	
	

	3 
	白堆乡
	白堆村
	/
	36.63 
	0.00 

	
	
	曲果萨村
	/
	18.65 
	8849.84 

	
	
	许木村
	
	9.80 
	4650.39 

	
	
	达西村
	/
	5.77 
	2738.56 

	
	
	里龙村
	/
	38.81 
	18413.67 

	
	
	仁青岗村
	/
	13.48 
	6397.81 

	
	
	藏嘎村
	/
	24.45 
	11602.49 

	
	
	夏间村
	新东组
	0.91 
	430.59 

	
	
	
	日布组
	0.91 
	430.59 

	
	
	
	破布组
	0.91 
	430.59 

	
	
	
	玉龙组
	1.66 
	785.83 

	
	
	
	措扎组
	0.54 
	0.00 

	4 
	增期乡
	白金村
	/
	18.47 
	8765.28 

	
	
	措巴村
	/
	8.14 
	3861.23 

	
	
	达古村
	切那啦
	0.70 
	333.71 

	
	
	
	岗登组
	3.76 
	1782.65 

	
	
	
	新村组
	5.23 
	0.00 

	
	
	
	街需组
	1.78 
	845.53 

	
	
	雪巴村
	/
	115.83 
	54959.18 

	
	
	卡乃村
	莫巴组
	7.30 
	3461.96 

	
	
	
	恰麦组
	10.29 
	4882.91 

	
	
	
	卡乃组
	10.62 
	5037.92 

	
	
	米东村
	米东组
	1.45 
	688.95 

	
	
	
	达木那组
	3.99 
	1894.60 

	
	
	达杰村
	普玛果
	1.72 
	818.12 

	
	
	
	县牧场
	1.52 
	723.39 

	
	
	
	贡贡玛
	0.79 
	376.77 

	
	
	
	军区牧场
	0.82 
	387.53 

	
	
	支巴村
	西支巴
	10.35 
	4908.75 

	
	
	
	旦乃组
	10.51 
	4986.25 

	
	
	
	东支巴
	7.46 
	3539.47 

	
	
	帮贡村
	一组
	2.77 
	1313.31 

	
	
	
	二组  
	2.86 
	1356.36 

	
	
	
	三组
	2.31 
	1098.01 

	
	
	岗布村
	扎热塘
	1.06 
	503.79 

	
	
	
	令布塘
	0.48 
	226.06 

	
	
	
	屯布多
	1.93 
	915.01 

	
	
	
	热布东嘎组
	3.22 
	1526.64 

	
	
	增期村
	增期组
	90.46 
	42922.18 

	
	
	
	久脱岗组
	1.36 
	645.89 

	
	
	
	卡日组
	1.16 
	549.00 

	
	
	
	比日那组
	1.29 
	613.59 

	
	
	
	加巴组
	4.16 
	1972.89 

	
	
	真措村
	德姆塘组
	1.27 
	602.83 

	
	
	
	欧如塘组
	2.18 
	1033.42 

	
	
	
	真措组
	1.48 
	704.60 

	
	
	
	铁塔组
	0.75 
	355.24 

	
	
	梦琼村
	那列卡组
	0.54 
	258.36 

	
	
	
	梦琼组
	1.27 
	602.83 

	
	
	
	次玛列卡组
	1.43 
	678.18 

	5
	合计
	1405.15 
	482157.00



③污泥处理设施运维资金
[bookmark: _Toc40541425][bookmark: _Toc40740401]桑日县农村污水处理设施污泥产生量小，规划推荐简易堆肥后，还田处理。
污泥处理设施运维费用=每吨干污泥堆肥处理运行费用×干污泥量。参照《农村生活污水处理项目建设与投资指南》，干污泥产生量占污水总量1%；每吨干污泥堆肥处理运行费用80~120元，本规划取值100元。由于西藏地区特殊性，污水处理运行的材料及成本费用较高，故本次运维费用在取值的基础上上调30%，即130元/吨。根据统计计算，污泥处理设施运维费用482157元/年。
表7-13  污泥处理设施运维资金
	序号
	乡镇名称
	行政村
	自然组/组团
	调整后污水量（m³/d）
	污泥处理设施运维费（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1 
	桑日镇
	雪巴社区居委会
	雪巴组
	45.34 
	0.00 

	
	
	
	格热组
	54.05 
	

	
	
	
	吉康组
	41.38 
	

	
	
	
	吉秀组
	29.90 
	

	
	
	奴卡社区居委会
	奴卡组和吉扎林组
	106.72 
	

	
	
	比巴村
	一组
	23.04 
	10930.77 

	
	
	
	二组  
	10.75 
	5101.34 

	
	
	
	三组
	8.73 
	4143.08 

	
	
	洛村
	/
	13.45 
	6381.37 

	
	
	拉隆村
	/
	12.33 
	5848.22 

	
	
	赤康村
	赤康组
	若旦
	2.55 
	1211.92 

	
	
	
	
	赤康
	10.57 
	5016.79 

	
	
	
	尼杰组
	尼杰
	7.31 
	3466.66 

	
	
	
	
	若旦
	2.85 
	1352.84 

	
	
	
	托嘎组
	擦荣
	2.91 
	1381.03 

	
	
	
	
	唐堆
	2.79 
	1324.66 

	
	
	颇章村
	奴林组
	6.24 
	2959.34 

	
	
	
	颇章组
	6.83 
	3241.18 

	
	
	
	新村组
	5.94 
	2818.42 

	
	
	塔木村
	日岗组
	6.93 
	3288.16 

	
	
	
	塔木组
	7.72 
	3663.95 

	
	
	
	羌组
	2.97 
	1409.21 

	2 
	绒乡
	吉荣村
	1组
	20.14 
	9556.79 

	
	
	
	2组
	9.78 
	4641.00 

	
	
	
	3组
	16.73 
	7938.55 

	
	
	冲达村
	/
	42.60 
	20212.76 

	
	
	江塘村
	江塘村
	9.20 
	4366.20 

	
	
	
	江塘村新村
	7.91 
	3755.54 

	
	
	程巴村
	一组、二组
	48.31 
	0.00 

	
	
	
	三组、四组
	26.95 
	

	
	
	吉隆村
	加仓组
	5.41 
	2564.76 

	
	
	
	乃东组
	2.97 
	1409.21 

	
	
	
	布洛组
	2.02 
	958.26 

	
	
	
	吉隆组
	3.92 
	1860.16 

	
	
	多那村
	多那组
	12.71 
	6031.42 

	
	
	
	龙旦组
	5.64 
	2677.50 

	
	
	扎巴村
	屯巴组
	2.85 
	1352.84 

	
	
	
	扎巴组
	21.62 
	10259.05 

	
	
	巴朗村
	一组
	28.71 
	13622.36 

	
	
	
	二组
	27.84 
	13211.34 

	
	
	
	三组
	25.37 
	12037.00 

	
	
	
	四组
	27.97 
	13270.06 

	
	
	卓吉村
	/
	42.57 
	20198.67 

	
	
	平琼村
	扎嘎沟搬迁点
	113.45 
	53831.81 

	
	
	普巴村
	
	
	

	
	
	巴资村
	
	
	

	
	
	叶琼村
	
	
	

	
	
	达嘎村
	
	
	

	3 
	白堆乡
	白堆村
	/
	36.63 
	0.00 

	
	
	曲果萨村
	/
	18.65 
	8849.84 

	
	
	许木村
	
	9.80 
	4650.39 

	
	
	达西村
	/
	5.77 
	2738.56 

	
	
	里龙村
	/
	38.81 
	18413.67 

	
	
	仁青岗村
	/
	13.48 
	6397.81 

	
	
	藏嘎村
	/
	24.45 
	11602.49 

	
	
	夏间村
	新东组
	0.91 
	430.59 

	
	
	
	日布组
	0.91 
	430.59 

	
	
	
	破布组
	0.91 
	430.59 

	
	
	
	玉龙组
	1.66 
	785.83 

	
	
	
	措扎组
	0.54 
	0.00 

	4 
	增期乡
	白金村
	/
	18.47 
	8765.28 

	
	
	措巴村
	/
	8.14 
	3861.23 

	
	
	达古村
	切那啦
	0.70 
	333.71 

	
	
	
	岗登组
	3.76 
	1782.65 

	
	
	
	新村组
	5.23 
	0.00 

	
	
	
	街需组
	1.78 
	845.53 

	
	
	雪巴村
	/
	115.83 
	54959.18 

	
	
	卡乃村
	莫巴组
	7.30 
	3461.96 

	
	
	
	恰麦组
	10.29 
	4882.91 

	
	
	
	卡乃组
	10.62 
	5037.92 

	
	
	米东村
	米东组
	1.45 
	688.95 

	
	
	
	达木那组
	3.99 
	1894.60 

	
	
	达杰村
	普玛果
	1.72 
	818.12 

	
	
	
	县牧场
	1.52 
	723.39 

	
	
	
	贡贡玛
	0.79 
	376.77 

	
	
	
	军区牧场
	0.82 
	387.53 

	
	
	支巴村
	西支巴
	10.35 
	4908.75 

	
	
	
	旦乃组
	10.51 
	4986.25 

	
	
	
	东支巴
	7.46 
	3539.47 

	
	
	帮贡村
	一组
	2.77 
	1313.31 

	
	
	
	二组  
	2.86 
	1356.36 

	
	
	
	三组
	2.31 
	1098.01 

	
	
	岗布村
	扎热塘
	1.06 
	503.79 

	
	
	
	令布塘
	0.48 
	226.06 

	
	
	
	屯布多
	1.93 
	915.01 

	
	
	
	热布东嘎组
	3.22 
	1526.64 

	
	
	增期村
	增期组
	90.46 
	42922.18 

	
	
	
	久脱岗组
	1.36 
	645.89 

	
	
	
	卡日组
	1.16 
	549.00 

	
	
	
	比日那组
	1.29 
	613.59 

	
	
	
	加巴组
	4.16 
	1972.89 

	
	
	真措村
	德姆塘组
	1.27 
	602.83 

	
	
	
	欧如塘组
	2.18 
	1033.42 

	
	
	
	真措组
	1.48 
	704.60 

	
	
	
	铁塔组
	0.75 
	355.24 

	
	
	梦琼村
	那列卡组
	0.54 
	258.36 

	
	
	
	梦琼组
	1.27 
	602.83 

	
	
	
	次玛列卡组
	1.43 
	678.18 

	5
	合计
	1405.15 
	482157.00


[bookmark: _Toc30001]7.3 资金筹措模式
农村生活污水处理设施建设和运营属于特殊专业领域，县、乡镇缺乏充足财力、人力和技术资源，必须遵循“市场的交给市场、专业的交给专业”原则。积极拓宽融资渠道，采取多元投资、多方参与等方式筹措建设资金。例如，可以吸收社会资金参与投资，也可以县为单位，采取PPP等模式，通过招商洽谈，委托专业环保公司负责县域内乡镇污水处理设施建设，以政府购买服务、征收污水处理费等方式给予环保公司和投资人回报。各级财政应加大对乡镇污水处理设施建设的扶持力度，设立农村污水处理专项资金，建设及运维资金纳入年度财政预算，并积极申请中央、省、市相关经费补助，同时鼓励引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、认建等形式，参与农村生活污水治理设施建设与改造。
农村生活污水治理资金按实际投入额由县、镇两级财政承担，其中乡镇承担部分可视村级经济情况由镇、村两级共同承担。对于新建的新农村集中居住片区，生活污水的收集处理工程应纳入规划工程建设许可内，由乡镇监督，行政村（居）负责实施。有经营性的场所生活污水应当要求经营主出资对生活污水进行收集处理，办理排水许可。
（一）建立“政府主导、多方参与” 的资金筹措机制
农村生活污水治理工程的建设涉及城建、生态环境、农业农村、水利、财政及发改委等多个部门，在建设、使用、维护管理等过程中的资金筹措、资金投入等活动中，建立行之有效的资金筹措机制就显得尤为重要。随着我国污水处理领域市场化的推进，市场化要求投资多元化，社会资本以各种形式大量进入，政府投资因此释放了部分财政直接投资的供需压力。但污水行业的收益结构特征决定了政府不可能从污水处理市场化的投资主体中退出，政府仍然是污水处理领域公益性、引导性、补贴性投资的主体，政府投资的引导、担保、补贴作用将更加需要强化。建立由“政府主导、多方参与”的稳定投资机制。由桑日县政府牵头，统筹安排本次工程实施的各项工作，将农村生活污水治理工程的建设作为人居环境整治的重要内容，政府财政按比例安排专项资金，积极争取中央、省、市相关建设资金，同时坚持走群众自筹和政府扶持相结合的投资思路，以政府扶持资金为引导，采取出租、转让、股份合作等多种机制，广泛吸收社会各界资金。
（二）多渠道、多元化筹措资金
按照“投资多元化、产权明晰化、管理科学化”的总体思路，坚持中央、地方集体、受益用户共同负担的原则，逐步建立政府投资为导向、社会投资为重点、用户投资为补充的多层次、多元化投资机制。依据“谁投入、谁管理、谁受益”的原则，制定优惠政策，吸纳用户自筹资金和社会资金投入，采取独资、合资、股份制或股份合作制等形式，建立“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度，从而在社会上初步形成投资建设农村生活污水治理工程的格局，使供水与排水等水务行业真正成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的法人主体和市场竞争主体。要充分发挥统一管理的体制优势，对农村基础设施建设维护费中用于供、排水系统的管网改造维修费，农村新、改、扩建供排水工程和污水处理工程建设的部分，统一提出经费概算和资金使用计划，协调建设行政主管部门后，报同级人民政府计划主管部门安排。
（三）拓展融资渠道
积极创造条件促使民间资本流入农村生活污水治理工程等水务行业，重点鼓励和吸引社会资本投向农村污水治理工程建设和污水处理和回用设施的建设与运营。推动农村生活污水治理工程基础设施的建设和管理走上市场化、产业化、专业化、社会化道路。理顺价格机制，使得污水处理由政府投入的公益事业变成微利的市场，吸引了各方面的资金投入污水处理厂（站）及管网建设，解决污水治理基础设施投资不足的问题。改制水务企业，盘活存量资产。对排水设施建设和管理单位实施产权制度改革，对其进行资产评估，积极创造条件，采用投资补助、招标拍卖等多种方式，对外转让国有净资产产权、土地使用权和特许经营权，吸收社会资本参与开发，走市场开发、社会投资、企业管理、产业发展的道路。
主要融资模式：
1、上级补助模式
为支持桑日县农村生活污水治理工程建设，应积极申报中央和省财政补助，整合特色镇（街区）建设工程、幸福美丽新村、特色村、省级“四好村”等农村建设专项资金。同时要加强中央、省财政专项资金的管理，提高财政资金的使用效益。一方面，根据桑日县实际建设情况，调整了专项资金的分配因素权重。另一方面，要加快预算执行进度，切实提高专项资金使用效率。
2、地方自筹模式
（1）地方财政资金常态化保障
农村生活污水治理不仅建设投资大，后期运行管理需要不断的投入资金，由于农村地区污水治理费用收取困难，运行管理资金缺口相对较大，需要地方财政每年将污水治理费用纳入财政预算。
（2）建立财政奖补与村民付费相结合的分摊机制
农村地区要采取村民自治和“一事一议”方式，采用收取专项污水处理项目建设费；对有自来水管网覆盖且建成投用生活污水集中处理设施的农村集中居住区，可通过自来水公司代收的方式按量收取污水处理费；对无自来水管网覆盖且建成投用生活污水集中处理设施的农村集中居住区，综合考虑村集体经济状况、农户承受能力、污水处理成本等因素，一方面按考核等级进行差别化资金补助，另一方面对农户适当收取污水治理费用。
（3）加强行业污水治理付费机制建设
乡村旅游地区餐饮、民宿发展增加了农村地区生活污水排放量，采取“谁污染谁付费”的原则，加强餐饮、住宿等行业污水治理付费机制建设。
（4）PPP模式
将新建污水处理设施、户用厕所改造及污水管网建设项目采用PPP 模式统一打包，通过市场化择优选择特许经营主体统一负责运行维护。积极推行“建养一体”制度，对项目设计、施工、养护实施一体化招标，推动设计、施工、养护水平“三提升”。
[bookmark: _Toc4890]7.4投资监管
（1）实行项目目标责任制
可由桑日县人民政府与各乡镇人民政府签订目标责任书，明确各乡镇农村生活污水质量项目的年度任务和要求。
（2）实行部门项目资金整合制度
项目资金整合要遵循"渠道不变、性质不变、统筹安排、各计其功"的原则，由财政部门联合农林、水务、环保、经科等单位部门明确各自在项目实施中的资金筹措及项目支持辅助的责任，保障项目资金能按时到位，促使项目有序实施。
（3）实行项目全过程公示制度
项目基本情况应采取公示制度、征求群众和社会意见，接受社会监督。项目开工前，必须在各项目区设立固定公示牌，并通过公众媒体发布项目基本情况公告，接受群众和社会的监督。
（4）实行项目审计核查制度
桑日县人民政府委托具有相关资质的中介机构独立、客观和公正地对项目竣工进行审计，对工程建设任务完成情况、项目预算执行情况、项目费用支出情况、项目资金管理及使用情况、项目资金结余及债权债务情况等进行专项核查，出具核查报告。

[bookmark: _Toc40541426][bookmark: _Toc3025][bookmark: _Toc40740402]
第八章  效益分析
[bookmark: _Toc7179][bookmark: _Toc40740403][bookmark: _Toc40541427]8.1经济效益
桑日县农村生活污水的妥善处置，是保证经济建设、工农业生产正常运行，保障人民健康和造福子孙后代的必要条件之一。由于污水处理设施属于环境治理基础设施，投资一般较大，从直接经济效益上看，建设污水处理设施的直接投资效益并不显著，尤其是作为没有建立收费机制的农村污水治理。但从广义上看，其投资的间接经济效果是显著的，它主要通过减少污水对社会造成的经济损失而表现出来，其表现形式如下：
（1）避免供水设施因水污染而提前报废或增加投资及运行费用。
（2）可避免因水污染而造成农业产品产量、质量下降。
（3）可避免因水污染而造成居民健康水平下降，医疗保健费用增加。
此外，农村生活污水治理改善农村环境，将对桑日县农业、旅游业发展起到十分积极的作用，能够很大程度拉动桑日县经济增长，产生环境经济效益。
[bookmark: _Toc40740404][bookmark: _Toc26419][bookmark: _Toc40541428]8.2社会效益
在生态环境保护已成为一项基本国策的今天，农村环境污染问题日益受到重视，通过农村环境综合整治及相关配合整治行动，能够很好的培养村民生态环境意识，规范和强化村民生态文明行为以及对物态文化的继承与发展，会进一步推动农村社会的文明进步。
（1）有利于社会经济持续发展
该规划的实施可以大大减少农村水环境污染，有助于实现污染物总量控制目标，促进节能减排。
（2）有利于提升生态意识，树立科学发展观
本规划的实施需要桑日县各级政府、村集体、广大村民的共同参与，规划实施过程就是一次生动的、深刻的环保宣传课，通过规划实施，将使广大农村居民和乡镇村基层部门体会到环境保护的重要性和必要性，提高全社会环保责任意识，从而加快形成符合生态文明理念的生产生活方式和消费模式。
（3）提高村居生活品质
规划实施将极大改善桑日县农村水环境质量，完善城乡污水处理基础设施，减少因水污染引起的各类健康问题和环境卫生问题，进一步改善城乡水环境面貌，提高农村居民的生活品质。
（4）有利于加快城乡一体化，促进社会和谐发展
规划实施将大大提高桑日县城乡环保一体化水平，有利于推进新型城镇化发展和新农村建设，对维护社会稳定和构建和谐社会也具有重要作用。
规划实施后，桑日县农村环保基础设施日益完善，环境污染纠纷减少，日常矛盾减少，农村社会和谐进一步得到提升。
[bookmark: _Toc40541429][bookmark: _Toc4457][bookmark: _Toc40740405]8.3环境效益
[bookmark: _Toc40740406][bookmark: _Toc40541430]改善人居环境。通过农村污水治理规划的实施，桑日县农村生活污水得到有效收集、治理的最直接效果就是农村人居环境的改善，通过居民区生态环境的综合治理，可提高居民的生活环境质量。
改善生态环境。项目全面建成后可将约1405.15m3/d的生活污水进行集中收集处理，可有效改善我县地表水环境质量、有效减缓农村生活污水直排土地对村周边土壤环境的污染、有效削减污染物、降低水环境污染风险，维护人居生态环境。
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[bookmark: _Toc12845]第九章  保障措施
[bookmark: _Toc27228][bookmark: _Toc40740407][bookmark: _Toc40541431]9.1组织保障
农村生活污水治理工作，桑日县人民政府是责任主体；山南市生态环境局桑日县分局是运行维护牵头管理部门，是治理设施运行维护服务的监管主体；各乡镇人民政府（街道办事处）是管理主体；村级组织是落实主体；农户是受益主体；第三方专业服务机构是服务主体。桑日县人民政府是农村生活污水治理工作的责任主体，农村生活污水治理工作应由分管县领导总体领导，山南市生态环境局桑日县分局作为治理设施运行维护牵头管理部门，应与发改委、乡村振兴局、农业农村局、住建局、财政局等部门的抽调人员成立治理设施运行维护领导小组，明确分工，根据各自责任，协同做好农村生活污水治理设施的运行维护工作。治理设施运行维护领导小组应制定治理设施运行维护管理办法、考核办法、运行维护管理资金筹措及管理办法。应将治理设施运行维护管理工作纳入对管理部门、乡镇政府（街道办事处）的综合考核。应加强对治理设施运行维护相关管理部门和乡镇政府（街道）的工作考核，并建立约谈机制。考核内容主要包括工作举措（管理体系建设、保障措施落实）、运行维护实效和社会综合评价四个方面。考核结果作为各级党政领导班子和领导干部实绩分析的重要内容。
[bookmark: _Toc40541432][bookmark: _Toc40740408][bookmark: _Toc18505]9.2资金保障
农村生活污水治理运维资金筹措采取“政府扶持、社会参与、群众自筹”的方式，并逐渐形成多元化的经费筹措模式，确保治理设施正常运维。政府应将农村生活污水治理和运维经费纳入年度财政预算中，并积极申请自治区、市相关经费补助。鼓励引导和支持企业、社会团体等社会力量参与农村生活污水治理设施建设及运维，可以采用BOT 或PPP 等模式；鼓励重点企业认建认养农村生活污水治理设施建设与运维。适当鼓励经济发达村庄自筹资金解决农村生活污水处理设施建设及运维。支持受益农户通过人力等途径支持维护农村生活污水治理设施的运维，乡镇（街道）可组织农村劳动力每年开展一次“农村生活污水治理设施运维周”的活动进行管网养护。鼓励社会捐资参与农村生活污水处理设施的建设及运维。应探索建立供水费反哺农村污水处理设施运行处理费的机制，但使用自备水的农村宜逐步推进。建立针对第三方运维机构的运行实效的奖惩机制，并应在政府采购服务合同的有关条款（应包括奖励条款和惩戒条款）中明确。
[bookmark: _Toc40740409][bookmark: _Toc22852][bookmark: _Toc40541433]9.3项目建设保障
建立适宜的项目质量保障制度。采用成熟的技术手段，提高管网、设施用材标准；明确实施主体，落实项目法人责任制，抓好建设项目工程质量；对原有污水处理不达标设施，适时改造更新，实现达标排放。抓好污水处理设施、污水收集系统建设的同时，主管部门要做好工程设计、施工、质检、监理等各个环节的监管工作。建设部门依据《建设工程质量管理条例》严格惩处不按规定、技术标准接管施工的单位，落实项目法人责任制，加强日常管理和考核，抓好项目建设质量。生活污水治理单位工程须经严格验收，不合格的工程停止验收、停止启用，并追究相关单位和相关责任人的质量责任。各乡镇做好污水工程的建设、管理和督查。
[bookmark: _Toc40541434][bookmark: _Toc11131][bookmark: _Toc40740410]9.4技术保障
农村生活污水治理设施的建设的前期设计，应由专家审核把关，具体可从农村污水系统分片、处理终端选址、管网定线、排放标准、主体工艺及后期维护等方面进行总体把关。农村生活污水治理设施处理终端，体量较小，数量多，应尽量使用符合排放标准的一体化设备（设施），较小施工难度，避免施工质量不足。农村生活污水治理设施的施工单位，应尽量选取承接过同类工程或者市政污水管网工程的具有经验的单位实施。政府应通过采购服务的方式确定专业运维机构（也可建设和服务一并采购），采购时应科学合理划分治理设施运行维护的服务区域。治理设施的管网和终端宜由同一家运行维护机构进行运行维护。山南市生态环境局桑日县分局应做好治理设施运行维护管理工作的宣传和人员的培训，人员培训包括领导小组的成员、乡镇（街道）和村的相关人员。领导小组的成员应加强继续教育学习，并及时将学习经验传授于乡镇（街道）和村的相关人员。对规模20t/d及以上的处理终端，应配备自动化系统和远传系统。同时以县域为单位，并且与城镇污水系统一并建立各类处理设施的基础档案信息数据库和数字化监管平台，利用互联网+物联网技术，构建“全县一张管理网”，建立处理设施管理信息反馈机制，达到处理设施运行状态远程实时监控，实现信息化和智慧化运维。同时利数字化监管平台，可对第三方运维机构、乡镇（街道）及村等相关人员的巡检、日常维护进行信息化管理，并及时处理事件，实现闭环管理。
[bookmark: _Toc40740411][bookmark: _Toc40541435][bookmark: _Toc21773]9.5运营监管保障与公众参与
加强处理终端排放水质监测，建立健全农村生活污水治理日常环境监督机制。在环境敏感地带的具有较大规模的，如水源保护区的处理终端应安装在线监测设备，在线监测设备应具有数据上传功能。第三方运维单位应按规定和合约进行进出水水质水量自检，水质取样、检测规范，记录全面。进水和出水口均设置采样点；水样采集符合HJ494-2009《水质采样技术指导》的要求；实验室水质检测符合相关规范的规定；对检测数据进行记录、分析和评价，对异常数据进行原因分析、处理反馈；检测数据、结果评价、整改反馈等资料录入企业信息平台并归档，水质监测数据应及时配合监管单位录入市监管平台数据库。运维主管部门应加强检测频次(不得少于管理规定频次)，委托的监测单位应具有相应资质，并及时将水质监测数据应录入县监管平台数据库。生态环境局应适时进行监督性抽检，并将抽检结果录入县监管平台数据。出水水质考核应按照相关标准实施，按照环保部门监督性检测合格率的70%、运维主管部门委托检测合格率的20%、运维公司自检合格率的10%，加权平均计算合格率。每年度末根据市监管平台数据，分析核算农村生活污水污染源减排量，逐步建立农村生活污水污染源污染源减排核算体系。
加强信息化管理，建立健全农村生活污水治理日常管理保障措施。通过逐步建立处理设施的基础档案信息数据库和数字化监管平台，掌握处理设施的日常运行状态，实现对处理设施的可视化数字化监管。通过处理设施的基础档案信息数据库和数字化监管平台，实现巡检（包括第三方运维机构、乡镇（街道）及村等相关人员）“打卡”的信息化管理，发现巡检不及时或达不到规定频次，可及时予以指正或者惩罚，实现巡检管理的及时性、高效性。通过处理设施的基础档案信息数据库和数字化监管平台，提高问题的处理效率，对于反馈的问题（系统发现或者群众反映）及时处理并在系统上反映其所处处理阶段，加快办事进程，实现闭环管理。
乡镇（街道）有关科室和村委做好农村生活污水治理设施建设和运维的公众宣传教育工作。可以通过村镇橱窗张贴科普画、市广播电台和市电视台播放公益广告的形式普及农村生活污水治理设施建设和运维的知识。运维监管部门应设施专门人员负责受理治理设施运行维护管理的投诉并做好记录。乡镇（街道）应设立投诉电话并有专人负责受理、记录，及时对反映的问题整改或协调配合相关单位进行整改。村委应把治理设施运行维护管理纳入《村规民约》；并在行政村醒目合理位置竖立公示牌，主要内容为治理设施运行维护范围、要求，乡镇政府 （街道）、行政村管理工作人员与监督（投诉）、联系电话，运行维护单位及运行维护人员联系电话。第三方专业服务机构应在村适当位置对运维范围、标准、巡检时间、工作人员及其联系电话、责任人监督电话等内容上墙公示，接受当地村民和乡镇的监督。
[bookmark: _Toc10402]附表   桑日县农村生活污水治理专项规划统计表
	序号
	乡镇名称
	行政村
	自然组/组团
	村庄类型
	户数
	人口
	规划人口
	用水量（m³/d）
	排水量（m³/d）
	综合调整系数
	调整后污水量（m³/d）
	规划污水处理规模（m³/d）
	处理模式
	规划设施数量及规模
	规划处理工艺
	排放标准
	排水去向
	规划建设内容
	投资估算
	实施时序

	
	
	
	
	
	
	
	现状
	近期
	远期
	用水定额
	现状
	近期
	远期
	排水系数
	现状
	近期
	远期
	
	
	
	
	
	
	
	
	管网（km）
	污水处理设施（套）
	污泥处理设施（套）
	改厕投资（万元）
	管网建设费（万元）
	污水处理设施建设费（万元）
	污泥处理设施建设费（元）
	运维费（元）
	

	
	
	
	
	
	
	
	2023年
	2028年
	2030年
	
	2023年
	2028年
	2030年
	
	2023年
	2028年
	2030年
	
	
	
	
	数量（座）
	规模
（m³/d）
	
	
	
	干管
	支管
	入户管
	
	
	
	
	
	
	污泥处理设施运维费
	污水处理设施运维费
	管网
运维费
	

	1 
	桑日镇
	雪巴社区居委会
	雪巴组
	县城所在村居
	79
	229 
	229 
	234 
	236 
	120
	27.48
	28.09 
	28.34 
	0.8
	21.98 
	22.47 
	22.67 
	2
	45.34 
	46 
	纳管模式
	0 
	280
	纳管处理
	执行纳管污水处理厂进水水质标准
	排入桑日县县城污水处理厂
	0
	0
	0
	0 
	0 
	19.5
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5378.48 
	近期

	
	
	
	格热组
	县城所在村居
	77
	273 
	273 
	279 
	282 
	120
	32.76
	33.49 
	33.78 
	0.8
	26.21 
	26.79 
	27.03 
	2
	54.05 
	55 
	纳管模式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6411.90 
	

	
	
	
	吉康组
	县城所在村居
	67
	209 
	209 
	214 
	216 
	120
	25.08
	25.64 
	25.86 
	0.8
	20.06 
	20.51 
	20.69 
	2
	41.38 
	42 
	纳管模式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4908.75 
	

	
	
	
	吉秀组
	县城所在村居
	39
	151 
	151 
	154 
	156 
	120
	18.12
	18.52 
	18.69 
	0.8
	14.50 
	14.82 
	14.95 
	2
	29.90 
	30 
	纳管模式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3546.51 
	

	
	
	奴卡社区居委会
	奴卡组和吉扎林组
	县城所在村居
	155
	539 
	539 
	551 
	556 
	120
	64.68
	66.12 
	66.70 
	0.8
	51.74 
	52.89 
	53.36 
	2
	106.72 
	107 
	纳管模式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.9
	
	
	
	
	
	12659.40 
	近期

	
	
	比巴村
	一组
	半农半牧区
	96
	358 
	358 
	366 
	369 
	80
	28.64
	29.28 
	29.53 
	0.6
	17.18 
	17.57 
	17.72 
	1.3
	23.04 
	24 
	分散模式
	6 
	25
	6个处理分区，其中3个分区设3座污水处理设施，处理工艺化粪池+A/O+消毒。剩下3个小分区处理工艺：
黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠、湿地草地用于灌溉。
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	黑水资源化利用；灰水化粪池预处理后用于灌溉
	0.8
	0
	0
	6 
	6 
	29.4
	31.20 
	15.28 
	5689.99 
	10930.77 
	10930.77 
	2732.69 
	近期

	
	
	
	二组  
	半农半牧区
	48
	181 
	181 
	185 
	187 
	80
	14.48
	14.80 
	14.93 
	0.6
	8.69 
	8.88 
	8.96 
	1.2
	10.75 
	11 
	分散模式
	4 
	12
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠、湿地草地用于灌溉
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	黑水资源化利用；灰水用于灌溉
	0.25
	0
	0
	4 
	4 
	
	9.75 
	5.46 
	2655.49 
	5101.34 
	5101.34 
	1275.33 
	

	
	
	
	三组
	半农半牧区
	41
	147 
	147 
	150 
	152 
	80
	11.76
	12.02 
	12.13 
	0.6
	7.06 
	7.21 
	7.28 
	1.2
	8.73 
	9 
	分散模式
	1 
	10
	化粪池+A/O+灌溉
	执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	经污水处理设施处理后，用于灌溉
	0.6
	0
	0
	1 
	1 
	
	23.40 
	4.55 
	2156.67 
	4143.08 
	4143.08 
	1035.77 
	

	
	
	洛村
	/
	半农半牧区
	51
	209 
	209 
	214 
	216 
	80
	16.72
	17.09 
	17.24 
	0.6
	10.03 
	10.25 
	10.35 
	1.3
	13.45 
	14 
	分散模式
	3 
	19
	1个分区设1座污水处理设施：化粪池+A/O+农灌。
2个小分区，资源化利用，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠、湿地草地用于灌溉。
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	2.6
	1.2
	2.5
	3 
	3 
	7.5
	144.24 
	8.65 
	3321.81 
	6381.37 
	6381.37 
	1595.34 
	远期

	
	
	拉隆村
	/
	半农半牧区
	51
	166 
	166 
	170 
	171 
	80
	13.28
	13.57 
	13.69 
	0.6
	7.97 
	8.14 
	8.22 
	1.5
	12.33 
	13 
	分散模式
	1 
	15
	化粪池+A/O+灌溉
	执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	经污水处理设施处理后，用于灌溉
	0.4
	0
	0
	1 
	1 
	2.1
	15.60 
	6.83 
	3044.28 
	5848.22 
	5848.22 
	1462.06 
	近期

	
	
	赤康村
	赤康组
	若旦
	半农半牧区
	13
	43 
	43 
	44 
	44 
	80
	3.44
	3.52 
	3.55 
	0.6
	2.06 
	2.11 
	2.13 
	1.2
	2.55 
	3 
	集中模式
	3 
	53
	2座化粪池+A/O+灌溉。1座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠用于灌溉。
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	6.8
	5
	4.2
	3 
	3 
	8.7
	399.23 
	24.12 
	630.86 
	1211.92 
	1211.92 
	302.98 
	近期

	
	
	
	
	赤康
	半农半牧区
	43
	178 
	178 
	182 
	184 
	80
	14.24
	14.56 
	14.68 
	0.6
	8.54 
	8.73 
	8.81 
	1.2
	10.57 
	11 
	集中模式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2611.48 
	5016.79 
	5016.79 
	1254.20 
	

	
	
	
	尼杰组
	尼杰
	半农半牧区
	31
	123 
	123 
	126 
	127 
	80
	9.84
	10.06 
	10.15 
	0.6
	5.90 
	6.04 
	6.09 
	1.2
	7.31 
	8 
	分散模式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1804.56 
	3466.66 
	3466.66 
	866.66 
	

	
	
	
	
	若旦
	半农半牧区
	13
	48 
	48 
	49 
	49 
	80
	3.84
	3.93 
	3.96 
	0.6
	2.30 
	2.36 
	2.38 
	1.2
	2.85 
	3 
	集中模式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	704.22 
	1352.84 
	1352.84 
	338.21 
	

	
	
	
	托嘎组
	擦荣
	半农半牧区
	13
	49 
	49 
	50 
	51 
	80
	3.92
	4.01 
	4.04 
	0.6
	2.35 
	2.40 
	2.43 
	1.2
	2.91 
	3 
	分散模式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	718.89 
	1381.03 
	1381.03 
	345.26 
	

	
	
	
	
	唐堆
	半农半牧区
	14
	47 
	47 
	48 
	48 
	80
	3.76
	3.84 
	3.88 
	0.6
	2.26 
	2.31 
	2.33 
	1.2
	2.79 
	3 
	集中模式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	689.55 
	1324.66 
	1324.66 
	331.16 
	

	
	
	颇章村
	奴林组
	半农半牧区
	27
	105 
	105 
	107 
	108 
	80
	8.4
	8.59 
	8.66 
	0.6
	5.04 
	5.15 
	5.20 
	1.2
	6.24 
	7 
	集中模式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	
	
	1540.48 
	2959.34 
	2959.34 
	739.84 
	近期

	
	
	
	颇章组
	半农半牧区
	27
	115 
	115 
	118 
	119 
	80
	9.2
	9.40 
	9.49 
	0.6
	5.52 
	5.64 
	5.69 
	1.2
	6.83 
	7 
	集中模式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1687.19 
	3241.18 
	3241.18 
	810.30 
	

	
	
	
	新村组
	半农半牧区
	28
	100 
	100 
	102 
	103 
	80
	8
	8.18 
	8.25 
	0.6
	4.80 
	4.91 
	4.95 
	1.2
	5.94 
	6 
	集中模式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1467.12 
	2818.42 
	2818.42 
	704.60 
	

	
	
	塔木村
	日岗组
	半农半牧区
	16
	70 
	70 
	72 
	72 
	80
	5.6
	5.72 
	5.77 
	0.6
	3.36 
	3.43 
	3.46 
	2
	6.93 
	7 
	分散模式
	1 
	4
	化粪池+格栅+无动力生物滤池+灌溉
	执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	经污水处理设施处理后，用于灌溉
	0.8
	0.2
	0.5
	1 
	1 
	2.4
	38.94 
	2.24 
	1711.64 
	3288.16 
	3288.16 
	822.04 
	近期

	
	
	
	塔木组
	半农半牧区
	34
	130 
	130 
	133 
	134 
	80
	10.4
	10.63 
	10.72 
	0.6
	6.24 
	6.38 
	6.43 
	1.2
	7.72 
	8 
	分散模式
	1 
	10
	化粪池+A/O+灌溉
	执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	经污水处理设施处理后，用于灌溉
	4.3
	2.5
	1.6
	1 
	1 
	
	231.14 
	4.55 
	1907.26 
	3663.95 
	3663.95 
	915.99 
	

	
	
	
	羌组
	半农半牧区
	12
	50 
	50 
	51 
	52 
	80
	4
	4.09 
	4.12 
	0.6
	2.40 
	2.45 
	2.47 
	1.2
	2.97 
	3 
	分散模式
	1 
	3
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠用于灌溉。
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	
	
	
	1 
	1 
	
	0.00 
	1.37 
	733.56 
	1409.21 
	1409.21 
	352.30 
	

	2 
	绒乡
	吉荣村
	1组
	半农半牧区
	83
	313 
	313 
	320 
	323 
	80
	25.04
	25.60 
	25.82 
	0.6
	15.02 
	15.36 
	15.49 
	1.3
	20.14 
	21 
	分散模式
	3 
	56
	1座化粪池+厌氧+缺氧+好氧（MBBR）+消毒。3座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠用于灌溉。
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	6.8
	5.3
	7.2
	3 
	3 
	0.9
	426.92 
	25.48 
	4974.77 
	9556.79 
	9556.79 
	2389.20 
	近期

	
	
	
	2组
	半农半牧区
	48
	152 
	152 
	155 
	157 
	80
	12.16
	12.43 
	12.54 
	0.6
	7.30 
	7.46 
	7.52 
	1.3
	9.78 
	10 
	分散模式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.3
	0.00 
	
	2415.86 
	4641.00 
	4641.00 
	1160.25 
	

	
	
	
	3组
	半农半牧区
	69
	260 
	260 
	266 
	268 
	80
	20.8
	21.26 
	21.45 
	0.6
	12.48 
	12.76 
	12.87 
	1.3
	16.73 
	17 
	分散模式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.3
	0.00 
	
	4132.39 
	7938.55 
	7938.55 
	1984.64 
	

	
	
	冲达村
	/
	半农半牧区
	174
	662 
	662 
	677 
	683 
	80
	52.96
	54.14 
	54.61 
	0.6
	31.78 
	32.48 
	32.77 
	1.3
	42.60 
	43 
	分散模式
	1 
	50
	化粪池+厌氧+缺氧+好氧（MBBR）+消毒
	执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	经污水处理设施处理后，用于灌溉
	5.6
	4.2
	5.2
	1 
	1 
	4.2
	342.94 
	22.75 
	10521.71 
	20212.76 
	20212.76 
	5053.19 
	近期

	
	
	江塘村
	江塘村
	半农半牧区
	34
	143 
	143 
	146 
	147 
	80
	11.44
	11.69 
	11.80 
	0.6
	6.86 
	7.02 
	7.08 
	1.3
	9.20 
	10 
	分散模式
	1 
	10
	化粪池+A/O+灌溉
	执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	经污水处理设施处理后，用于灌溉
	1.5
	1
	1.4
	1 
	1 
	0
	89.31 
	4.55 
	2272.82 
	4366.20 
	4366.20 
	1091.55 
	近期

	
	
	
	江塘村新村
	半农半牧区
	29
	123 
	123 
	126 
	127 
	80
	9.84
	10.06 
	10.15 
	0.6
	5.90 
	6.04 
	6.09 
	1.3
	7.91 
	8 
	分散模式
	1 
	10
	化粪池+A/O+灌溉
	执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	经污水处理设施处理后，用于灌溉
	1.2
	1.3
	1.2
	1 
	1 
	
	82.42 
	4.55 
	1954.94 
	3755.54 
	3755.54 
	938.89 
	

	
	
	程巴村
	一组、二组
	半农半牧区
	11
	488 
	488 
	499 
	503 
	80
	39.04
	39.91 
	40.26 
	0.6
	23.42 
	23.94 
	24.16 
	2
	48.31 
	49 
	分散模式
	已建
	300
	化粪池+厌氧+缺氧+好氧（MBBR）+消毒
	执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	经污水处理设施处理后，用于灌溉
	0
	0
	0
	已建
	已建
	2.1
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5730.79 
	近期

	
	
	
	三组、四组
	半农半牧区
	105
	363 
	363 
	371 
	374 
	80
	29.04
	29.68 
	29.95 
	0.6
	17.42 
	17.81 
	17.97 
	1.5
	26.95 
	27 
	分散模式
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	
	
	
	0.00 
	
	
	
	
	3197.14 
	

	
	
	吉隆村
	加仓组
	半农半牧区
	100
	91 
	91 
	93 
	94 
	80
	7.28
	7.44 
	7.51 
	0.6
	4.37 
	4.46 
	4.50 
	1.2
	5.41 
	6 
	分散模式
	1 
	6
	化粪池+格栅+无动力生物滤池+灌溉
	执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	经污水处理设施处理后，用于灌溉
	0.5
	1.2
	0.9
	1 
	1 
	2.4
	50.90 
	
	1335.08 
	2564.76 
	2564.76 
	641.19 
	近期

	
	
	
	乃东组
	半农半牧区
	88
	50 
	50 
	51 
	52 
	80
	4
	4.09 
	4.12 
	0.6
	2.40 
	2.45 
	2.47 
	1.2
	2.97 
	3 
	分散模式
	1 
	10
	化粪池+A/O+灌溉
	执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	经污水处理设施处理后，用于灌溉
	3.3
	1.6
	1.65
	1 
	1 
	
	173.78 
	4.55 
	733.56 
	1409.21 
	1409.21 
	352.30 
	

	
	
	
	布洛组
	半农半牧区
	27
	34 
	34 
	35 
	35 
	80
	2.72
	2.78 
	2.80 
	0.6
	1.63 
	1.67 
	1.68 
	1.2
	2.02 
	3 
	分散模式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	0.00 
	
	498.82 
	958.26 
	958.26 
	239.57 
	

	
	
	
	吉隆组
	半农半牧区
	10
	66 
	66 
	67 
	68 
	80
	5.28
	5.40 
	5.44 
	0.6
	3.17 
	3.24 
	3.27 
	1.2
	3.92 
	4 
	分散模式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.3
	0.00 
	
	968.30 
	1860.16 
	1860.16 
	465.04 
	

	
	
	多那村
	多那组
	半农半牧区
	8
	214 
	214 
	219 
	221 
	80
	17.12
	17.50 
	17.65 
	0.6
	10.27 
	10.50 
	10.59 
	1.2
	12.71 
	13 
	分散模式
	1 
	15
	化粪池+A/O+就近排至雨水沟
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T 0182-2019）二级标准
	经污水处理设施处理后，用于灌溉
	4
	3.6
	2.95
	1 
	1 
	0.6
	251.97 
	6.83 
	3139.64 
	6031.42 
	6031.42 
	1507.85 
	远期

	
	
	
	龙旦组
	半农半牧区
	15
	95 
	95 
	97 
	98 
	80
	7.6
	7.77 
	7.84 
	0.6
	4.56 
	4.66 
	4.70 
	1.2
	5.64 
	6 
	分散模式
	2 
	6
	2座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至路边排水沟
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	1
	0.8
	0.9
	2 
	2 
	
	62.08 
	2.96 
	1393.77 
	2677.50 
	2677.50 
	669.37 
	

	
	
	扎巴村
	屯巴组
	半农半牧区
	59
	48 
	48 
	49 
	49 
	80
	3.84
	3.93 
	3.96 
	0.6
	2.30 
	2.36 
	2.38 
	1.2
	2.85 
	3 
	分散模式
	3 
	3
	3座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至草地
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	0.5
	0
	0
	3 
	3 
	7.8
	19.50 
	1.37 
	704.22 
	1352.84 
	1352.84 
	338.21 
	近期

	
	
	
	扎巴组
	半农半牧区
	18
	364 
	364 
	372 
	375 
	80
	29.12
	29.77 
	30.03 
	0.6
	17.47 
	17.86 
	18.02 
	1.2
	21.62 
	22 
	分散模式
	1 
	25
	化粪池+A/O+灌溉
	执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	经污水处理设施处理后，用于灌溉
	0
	0
	0
	1 
	1 
	0.9
	0.00 
	11.38 
	5340.33 
	10259.05 
	10259.05 
	2564.76 
	

	
	
	巴朗村
	一组
	乡镇所在村庄
	63
	232 
	232 
	237 
	239 
	100
	23.2
	23.71 
	23.92 
	0.8
	18.56 
	18.97 
	19.14 
	1.5
	28.71 
	29 
	分散模式
	2 
	122
	1座，化粪池+厌氧+缺氧+好氧（MBBR）+消毒。
1座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠用于灌溉
	污水处理设施废水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T 0182-2019）中一级排放标准。
资源化利用处理，黑水执行农肥标准；灰水执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	集中区污水经污水处理设施处理后，排至四曲那玛。散户组团，旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	7.2
	5.4
	12.5
	2 
	2 
	3.6
	482.50 
	63.44 
	7091.09 
	13622.36 
	13622.36 
	3405.59 
	近期

	
	
	
	二组
	乡镇所在村庄
	63
	225 
	225 
	230 
	232 
	100
	22.5
	23.00 
	23.20 
	0.8
	18.00 
	18.40 
	18.56 
	1.5
	27.84 
	28 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.1
	
	
	6877.14 
	13211.34 
	13211.34 
	3302.84 
	

	
	
	
	三组
	乡镇所在村庄
	61
	205 
	205 
	210 
	211 
	100
	20.5
	20.95 
	21.14 
	0.8
	16.40 
	16.76 
	16.91 
	1.5
	25.37 
	26 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.1
	
	
	6265.84 
	12037.00 
	12037.00 
	3009.25 
	

	
	
	
	四组
	乡镇所在村庄
	62
	226 
	226 
	231 
	233 
	100
	22.6
	23.10 
	23.31 
	0.8
	18.08 
	18.48 
	18.64 
	1.5
	27.97 
	28 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.3
	
	
	6907.70 
	13270.06 
	13270.06 
	3317.51 
	

	
	
	卓吉村
	/
	乡镇所在村庄
	105
	430 
	430 
	440 
	443 
	80
	34.4
	35.16 
	35.47 
	0.8
	27.52 
	28.13 
	28.38 
	1.5
	42.57 
	43 
	分散模式
	1 
	50
	化粪池+混凝沉淀+人工湿地（利旧，维修）
	执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T 0182-2019）中二级排放标准
	经污水处理设施处理后，排至雅鲁藏布江
	0
	0
	0
	1 
	1 
	0
	0.00 
	22.75 
	10514.38 
	20198.67 
	20198.67 
	5049.67 
	近期

	
	
	平琼村
	扎嘎沟搬迁点
	异地搬迁村居
	200
	764 
	764 
	781 
	788 
	120
	91.68
	93.71 
	94.54 
	0.8
	73.34 
	74.97 
	75.63 
	1.5
	113.45 
	114 
	集中模式
	1 
	120
	化粪池+厌氧+缺氧+好氧（MBBR）+消毒
	执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	经污水处理设施处理后，用于农业灌溉
	0.1
	0
	0
	1 
	1 
	0
	3.90 
	62.40 
	28022.04 
	53831.81 
	53831.81 
	13457.95 
	近期

	
	
	普巴村
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	巴资村
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	叶琼村
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	达嘎村
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	白堆乡
	白堆村
	/
	乡镇所在村庄
	68
	222 
	222 
	227 
	229 
	100
	22.2
	22.69 
	22.89 
	0.8
	17.76 
	18.15 
	18.31 
	2
	36.63 
	37 
	纳管模式
	0 
	40
	白堆乡已建，现有设施满足处理要求
	执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T 0182-2019）中二级排放标准
	经污水处理设施处理后，排至达西玛曲
	2
	1.2
	3.4
	0 
	0 
	5.4
	127.27 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	4345.06 
	近期

	
	
	曲果萨村
	/
	农区
	94
	314 
	314 
	321 
	324 
	80
	25.12
	25.68 
	25.90 
	0.6
	15.07 
	15.41 
	15.54 
	1.2
	18.65 
	19 
	分散模式
	2 
	20
	2座，化粪池+A/O+就近排放
	执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	经污水处理设施处理后，用于灌溉
	1.5
	0.6
	2.8
	2 
	2 
	3.6
	91.00 
	9.10 
	4606.76 
	8849.84 
	8849.84 
	2212.46 
	远期

	
	
	许木村
	
	农区
	49
	165 
	165 
	169 
	170 
	80
	13.2
	13.49 
	13.61 
	0.6
	7.92 
	8.10 
	8.17 
	1.2
	9.80 
	10 
	分散模式
	1 
	10
	化粪池+A/O+就近排放
	执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T 0182-2019）中二级排放标准
	经污水处理设施处理后，用于灌溉
	1
	0.6
	1.7
	1 
	1 
	1.5
	63.64 
	4.55 
	2420.75 
	4650.39 
	4650.39 
	1162.60 
	近期

	
	
	达西村
	/
	农区
	30
	106 
	106 
	108 
	109 
	80
	8.48
	8.67 
	8.74 
	0.6
	5.09 
	5.20 
	5.25 
	1.1
	5.77 
	6 
	分散模式
	1 
	6
	化粪池+格栅+无动力生物滤池
	执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	经污水处理设施处理后，用于灌溉
	0.9
	0.5
	0.9
	1 
	1 
	1.5
	51.94 
	2.96 
	1425.55 
	2738.56 
	2738.56 
	684.64 
	远期

	
	
	里龙村
	/
	牧区
	111
	392 
	392 
	401 
	404 
	80
	31.36
	32.06 
	32.34 
	0.6
	18.82 
	19.23 
	19.40 
	2
	38.81 
	39 
	分散模式
	1 
	40
	化粪池+A/O+灌溉
	执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	经污水处理设施处理后，用于灌溉
	2.5
	1.7
	3.3
	1 
	1 
	1.2
	156.46 
	18.20 
	9585.20 
	18413.67 
	18413.67 
	4603.42 
	近期

	
	
	仁青岗村
	/
	半农半牧区
	69
	227 
	227 
	232 
	234 
	80
	18.16
	18.56 
	18.73 
	0.6
	10.90 
	11.14 
	11.24 
	1.2
	13.48 
	14 
	分散模式
	2 
	17
	1座，化粪池+A/O+排至湿地草地
1座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至湿地草地
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	0
	0
	0
	2 
	2 
	3
	0.00 
	7.74 
	3330.37 
	6397.81 
	6397.81 
	1599.45 
	近期

	
	
	藏嘎村
	/
	半农半牧区
	68
	247 
	247 
	252 
	255 
	80
	19.76
	20.20 
	20.38 
	0.6
	11.86 
	12.12 
	12.23 
	2
	24.45 
	25 
	分散模式
	2 
	25
	2座，化粪池+A/O+灌溉/排至雅江
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	3.5
	1.5
	2
	2 
	2 
	1.2
	182.00 
	11.38 
	6039.65 
	11602.49 
	11602.49 
	2900.62 
	近期

	
	
	夏间村
	新东组
	牧区
	8
	40 
	40 
	41 
	41 
	50
	2
	2.04 
	2.06 
	0.4
	0.80 
	0.82 
	0.82 
	1.1
	0.91 
	1 
	分散模式
	2 
	2
	2座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后用于灌溉草地
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	1.8
	1.5
	1.2
	2 
	2 
	0
	109.98 
	0.91 
	224.14 
	430.59 
	430.59 
	107.65 
	远期

	
	
	
	日布组
	牧区
	9
	40 
	40 
	41 
	41 
	50
	2
	2.04 
	2.06 
	0.4
	0.80 
	0.82 
	0.82 
	1.1
	0.91 
	1 
	分散模式
	/
	1
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后用于灌溉草地
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	
	
	
	/
	/
	0
	
	0.46 
	224.14 
	430.59 
	430.59 
	107.65 
	

	
	
	
	破布组
	牧区
	10
	40 
	40 
	41 
	41 
	50
	2
	2.04 
	2.06 
	0.4
	0.80 
	0.82 
	0.82 
	1.1
	0.91 
	1 
	分散模式
	1 
	2
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后用于灌溉草地
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	
	
	
	1 
	1 
	0
	
	0.91 
	224.14 
	430.59 
	430.59 
	107.65 
	

	
	
	
	玉龙组
	牧区
	20
	73 
	73 
	75 
	75 
	50
	3.65
	3.73 
	3.76 
	0.4
	1.46 
	1.49 
	1.51 
	1.1
	1.66 
	2 
	分散模式
	1 
	3
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后用于灌溉草地
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	
	
	
	1 
	1 
	0
	
	1.37 
	409.06 
	785.83 
	785.83 
	196.46 
	

	
	
	
	措扎组
	牧区
	7
	24 
	24 
	25 
	25 
	50
	1.2
	1.23 
	1.24 
	0.4
	0.48 
	0.49 
	0.49 
	1.1
	0.54 
	1 
	分散模式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0.00 
	134.49 
	0.00 
	0.00 
	64.59 
	

	4 
	增期乡
	白金村
	/
	半农半牧区
	77
	311 
	311 
	318 
	321 
	80
	24.88
	25.43 
	25.66 
	0.6
	14.93 
	15.26 
	15.39 
	1.2
	18.47 
	19 
	分散模式
	1 
	20
	化粪池+A/O+灌溉
	执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	经污水处理设施处理后，用于灌溉
	1.6
	1.2
	2.25
	1 
	1 
	3
	103.45 
	9.10 
	4562.75 
	8765.28 
	8765.28 
	2191.32 
	近期

	
	
	措巴村
	/
	半农半牧区
	35
	137 
	137 
	140 
	141 
	80
	10.96
	11.20 
	11.30 
	0.6
	6.58 
	6.72 
	6.78 
	1.2
	8.14 
	9 
	分散模式
	1 
	10
	化粪池+格栅+无动力生物滤池+灌溉
	执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	经污水处理设施处理后，用于灌溉
	1.2
	0.6
	1
	1 
	1 
	2.4
	66.43 
	4.55 
	2009.96 
	3861.23 
	3861.23 
	965.31 
	近期

	
	
	达古村
	切那啦
	牧区
	11
	31 
	31 
	32 
	32 
	50
	1.55
	1.58 
	1.60 
	0.4
	0.62 
	0.63 
	0.64 
	1.1
	0.70 
	1 
	分散模式
	2 
	1.2 
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后用于灌溉草地
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	经污水处理设施处理后，用于灌溉
	0.6
	0.3
	0.35
	2 
	2 
	2.4
	32.14 
	0.55 
	173.71 
	333.71 
	333.71 
	83.43 
	近期

	
	
	
	岗登组
	半农半牧区
	22
	69 
	69 
	71 
	71 
	80
	5.52
	5.64 
	5.69 
	0.6
	3.31 
	3.39 
	3.42 
	1.1
	3.76 
	4 
	分散模式
	1 
	4
	化粪池+A/O+排至林地
	执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	经污水处理设施处理后，用于灌溉
	0.65
	0.25
	0.77
	1 
	1 
	3
	36.06 
	2.24 
	927.95 
	1782.65 
	1782.65 
	445.66 
	

	
	
	
	新村组
	半农半牧区
	32
	96 
	96 
	98 
	99 
	80
	7.68
	7.85 
	7.92 
	0.6
	4.61 
	4.71 
	4.75 
	1.1
	5.23 
	6 
	纳管模式
	/
	6
	已纳入大古水电站已建污水处理设施处理
	《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级B标
	经污水处理设施处理后，排至雅鲁藏布江
	0
	0
	0
	/
	/
	0
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	620.05 
	

	
	
	
	街需组
	半农半牧区
	6
	18 
	18 
	18 
	19 
	80
	1.44
	1.47 
	1.48 
	0.6
	0.86 
	0.88 
	0.89 
	2
	1.78 
	2 
	分散模式
	2 
	2.5
	2座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后用于灌溉耕地、林地
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	0.35
	0.2
	0.2
	2 
	2 
	0
	19.24 
	1.14 
	440.14 
	845.53 
	845.53 
	211.38 
	

	
	
	雪巴村
	/
	半农半牧区
	111
	390 
	390 
	399 
	402 
	80
	31.2
	31.89 
	32.17 
	0.6
	18.72 
	19.14 
	19.30 
	6
	115.83 
	116 
	分散模式
	/
	/
	雪巴村已建污水管网及设施，满足污水收集处理要求。
	《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级A标
	增久曲
	0
	0
	0
	/
	/
	2.4
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	54959.18 
	54959.18 
	13739.79 
	近期

	
	
	卡乃村
	莫巴组
	半农半牧区
	37
	134 
	134 
	137 
	138 
	80
	10.72
	10.96 
	11.05 
	0.6
	6.43 
	6.57 
	6.63 
	1.1
	7.30 
	8 
	分散模式
	3 
	12
	1座污水处理设施，处理工艺化粪池+A/O+就近排放。2座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌丛草地。
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）1）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	3.85
	1.6
	7.05
	3 
	3 
	1.2
	233.84 
	5.46 
	1802.12 
	3461.96 
	3461.96 
	865.49 
	近期

	
	
	
	恰麦组
	半农半牧区
	47
	189 
	189 
	193 
	195 
	80
	15.12
	15.46 
	15.59 
	0.6
	9.07 
	9.27 
	9.36 
	1.1
	10.29 
	11 
	分散模式
	1 
	15
	化粪池+混凝沉淀+人工湿地
	执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	经污水处理设施处理后，用于灌溉
	
	
	
	1 
	1 
	2.4
	
	6.83 
	2541.79 
	4882.91 
	4882.91 
	1220.73 
	

	
	
	
	卡乃组
	半农半牧区
	57
	195 
	195 
	199 
	201 
	80
	15.6
	15.95 
	16.09 
	0.6
	9.36 
	9.57 
	9.65 
	1.1
	10.62 
	11 
	分散模式
	2 
	17
	1座污水处理设施，处理工艺化粪池+A/O+灌溉。
1座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠，用于灌溉。
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	
	
	
	2 
	2 
	0
	
	7.74 
	2622.48 
	5037.92 
	5037.92 
	1259.48 
	

	
	
	米东村
	米东组
	牧区
	21
	64 
	64 
	65 
	66 
	50
	3.2
	3.27 
	3.30 
	0.4
	1.28 
	1.31 
	1.32 
	1.1
	1.45 
	2 
	分散模式
	1 
	2
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后，灌溉草地
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	0.44
	0.48
	1
	1 
	1 
	6
	34.29 
	0.91 
	358.63 
	688.95 
	688.95 
	172.24 
	远期

	
	
	
	达木那组
	牧区
	27
	176 
	176 
	180 
	181 
	50
	8.8
	9.00 
	9.07 
	0.4
	3.52 
	3.60 
	3.63 
	1.1
	3.99 
	4 
	分散模式
	1 
	4
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后，灌溉草地
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	1
	0.5
	1.3
	1 
	1 
	8.1
	58.70 
	2.24 
	986.23 
	1894.60 
	1894.60 
	473.65 
	

	
	
	达杰村
	普玛果
	牧区
	19
	76 
	76 
	78 
	78 
	50
	3.8
	3.88 
	3.92 
	0.4
	1.52 
	1.55 
	1.57 
	1.1
	1.72 
	2 
	分散模式
	1 
	2
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后，灌溉草地
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	0.8
	0.6
	0.95
	1 
	1 
	14.7
	50.47 
	0.91 
	425.87 
	818.12 
	818.12 
	204.53 
	远期

	
	
	
	县牧场
	牧区
	14
	56 
	56 
	57 
	58 
	60
	3.36
	3.43 
	3.46 
	0.4
	1.34 
	1.37 
	1.39 
	1.1
	1.52 
	2 
	分散模式
	1 
	2
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后，灌溉草地
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	0.62
	0.68
	0.7
	1 
	1 
	
	43.33 
	0.91 
	376.56 
	723.39 
	723.39 
	180.85 
	

	
	
	
	贡贡玛
	牧区
	9
	35 
	35 
	36 
	36 
	50
	1.75
	1.79 
	1.80 
	0.4
	0.70 
	0.72 
	0.72 
	1.1
	0.79 
	1 
	分散模式
	3 
	1.5
	3座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后灌溉草地。
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	0.44
	0.1
	0.45
	3 
	3 
	
	22.46 
	0.68 
	196.13 
	376.77 
	376.77 
	94.19 
	

	
	
	
	军区牧场
	牧区
	11
	36 
	36 
	37 
	37 
	50
	1.8
	1.84 
	1.86 
	0.4
	0.72 
	0.74 
	0.74 
	1.1
	0.82 
	1 
	分散模式
	1 
	1
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后灌溉草地。
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	0
	0.36
	0.55
	1 
	1 
	
	11.42 
	0.46 
	201.73 
	387.53 
	387.53 
	96.88 
	

	
	
	支巴村
	西支巴
	半农半牧区
	43
	190 
	190 
	194 
	196 
	80
	15.2
	15.54 
	15.67 
	0.6
	9.12 
	9.32 
	9.40 
	1.1
	10.35 
	11 
	分散模式
	3 
	23
	1座，处理工艺：化粪池+厌氧池+灌溉；1座，处理工艺：化粪池+A/O+灌溉；1座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	6.6
	1.6
	4.1
	3 
	3 
	2.1
	6.56 
	10.47 
	2555.24 
	4908.75 
	4908.75 
	1227.19 
	近期

	
	
	
	旦乃组
	半农半牧区
	45
	193 
	193 
	197 
	199 
	80
	15.44
	15.78 
	15.92 
	0.6
	9.26 
	9.47 
	9.55 
	1.1
	10.51 
	11 
	分散模式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2595.58 
	4986.25 
	4986.25 
	1246.56 
	

	
	
	
	东支巴
	半农半牧区
	39
	137 
	137 
	140 
	141 
	80
	10.96
	11.20 
	11.30 
	0.6
	6.58 
	6.72 
	6.78 
	1.1
	7.46 
	8 
	分散模式
	1 
	10
	化粪池+格栅+无动力生物滤池+灌溉
	执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	经污水处理设施处理后，用于灌溉
	2
	0.5
	2.25
	1 
	1 
	
	104.49 
	4.55 
	1842.46 
	3539.47 
	3539.47 
	884.87 
	

	
	
	帮贡村
	一组
	牧区
	29
	122 
	122 
	125 
	126 
	50
	6.1
	6.24 
	6.29 
	0.4
	2.44 
	2.49 
	2.52 
	1.1
	2.77 
	3 
	分散模式
	3 
	4
	3座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	3
	1.5
	4.25
	3 
	3 
	6.3
	178.59 
	2.24 
	683.64 
	1313.31 
	1313.31 
	328.33 
	远期

	
	
	
	二组  
	牧区
	31
	126 
	126 
	129 
	130 
	50
	6.3
	6.44 
	6.50 
	0.4
	2.52 
	2.58 
	2.60 
	1.1
	2.86 
	3 
	分散模式
	2 
	3
	2座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	
	
	
	2 
	2 
	
	
	1.37 
	706.05 
	1356.36 
	1356.36 
	339.09 
	

	
	
	
	三组
	牧区
	25
	102 
	102 
	104 
	105 
	50
	5.1
	5.21 
	5.26 
	0.4
	2.04 
	2.09 
	2.10 
	1.1
	2.31 
	3 
	分散模式
	2 
	3
	2座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	
	
	
	2 
	2 
	
	
	1.37 
	571.57 
	1098.01 
	1098.01 
	274.50 
	

	
	
	岗布村
	扎热塘
	牧区
	9
	39 
	39 
	40 
	40 
	60
	2.34
	2.39 
	2.41 
	0.4
	0.94 
	0.96 
	0.97 
	1.1
	1.06 
	2 
	分散模式
	1 
	2
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	1.2
	0.6
	1.7
	1 
	1 
	11.4
	71.44 
	0.91 
	262.25 
	503.79 
	503.79 
	125.95 
	远期

	
	
	
	令布塘
	牧区
	5
	21 
	21 
	21 
	22 
	50
	1.05
	1.07 
	1.08 
	0.4
	0.42 
	0.43 
	0.43 
	1.1
	0.48 
	1 
	分散模式
	1 
	1
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	
	
	
	1 
	1 
	
	
	0.46 
	117.68 
	226.06 
	226.06 
	56.52 
	

	
	
	
	屯布多
	牧区
	15
	85 
	85 
	87 
	88 
	50
	4.25
	4.34 
	4.38 
	0.4
	1.70 
	1.74 
	1.75 
	1.1
	1.93 
	2 
	分散模式
	1 
	2
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	
	
	
	1 
	1 
	
	
	0.91 
	476.31 
	915.01 
	915.01 
	228.75 
	

	
	
	
	热布东嘎组
	牧区
	28
	130 
	130 
	133 
	134 
	50
	6.5
	6.64 
	6.70 
	0.4
	2.60 
	2.66 
	2.68 
	1.2
	3.22 
	4 
	分散模式
	1 
	4
	化粪池+格栅+无动力生物滤池+排至草地
	执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	经污水处理设施处理后，用于灌溉
	
	
	
	1 
	1 
	
	
	2.24 
	794.69 
	1526.64 
	1526.64 
	381.66 
	

	
	
	增期村
	增期组
	乡镇所在村庄
	46
	731 
	731 
	747 
	754 
	100
	73.1
	74.72 
	75.38 
	0.6
	43.86 
	44.83 
	45.23 
	2
	90.46 
	100 
	集中处理
	1 
	100
	化粪池+厌氧+缺氧+好氧（MBBR）+消毒
	执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	经污水处理设施处理后，用于农业灌溉
	5.6
	4.2
	9.8
	1 
	1 
	54
	375.83 
	52.00 
	22343.05 
	42922.18 
	42922.18 
	10730.54 
	近期

	
	
	
	久脱岗组
	半农半牧区
	50
	20 
	20 
	20 
	21 
	100
	2
	2.04 
	2.06 
	0.6
	1.20 
	1.23 
	1.24 
	1.1
	1.36 
	2 
	分散模式
	1 
	2
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	
	
	
	1 
	1 
	
	
	0.91 
	336.22 
	645.89 
	645.89 
	161.47 
	

	
	
	
	卡日组
	半农半牧区
	64
	17 
	17 
	17 
	18 
	100
	1.7
	1.74 
	1.75 
	0.6
	1.02 
	1.04 
	1.05 
	1.1
	1.16 
	2 
	分散模式
	1 
	2
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	
	
	
	1 
	1 
	
	
	0.91 
	285.78 
	549.00 
	549.00 
	137.25 
	

	
	
	
	比日那组
	半农半牧区
	66
	19 
	19 
	19 
	20 
	100
	1.9
	1.94 
	1.96 
	0.6
	1.14 
	1.17 
	1.18 
	1.1
	1.29 
	2 
	分散模式
	1 
	2
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	
	
	
	1 
	1 
	
	
	0.91 
	319.40 
	613.59 
	613.59 
	153.40 
	

	
	
	
	加巴组
	半农半牧区
	29
	56 
	56 
	57 
	58 
	100
	5.6
	5.72 
	5.77 
	0.6
	3.36 
	3.43 
	3.46 
	1.2
	4.16 
	5 
	分散模式
	1 
	5
	化粪池+厌氧池+灌溉
	执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	
	
	
	1 
	1 
	
	
	2.80 
	1026.99 
	1972.89 
	1972.89 
	493.22 
	

	
	
	真措村
	德姆塘组
	牧区
	12
	56 
	56 
	57 
	58 
	50
	2.8
	2.86 
	2.89 
	0.4
	1.12 
	1.14 
	1.15 
	1.1
	1.27 
	2 
	分散模式
	2 
	3
	2座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	3
	1.6
	2.4
	2 
	2 
	0
	167.44 
	1.37 
	313.80 
	602.83 
	602.83 
	150.71 
	近期

	
	
	
	欧如塘组
	牧区
	17
	96 
	96 
	98 
	99 
	50
	4.8
	4.91 
	4.95 
	0.4
	1.92 
	1.96 
	1.98 
	1.1
	2.18 
	3 
	分散模式
	1 
	3
	化粪池+格栅+无动力生物滤池
	执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB54/T 0182-2019）中三级排放标准
	就近排至地表水体
	
	
	
	1 
	1 
	
	
	1.37 
	537.94 
	1033.42 
	1033.42 
	258.36 
	

	
	
	
	真措组
	牧区
	8
	36 
	36 
	37 
	37 
	50
	1.8
	1.84 
	1.86 
	0.4
	0.72 
	0.74 
	0.74 
	2
	1.48 
	2 
	分散模式
	1 
	2
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	旱厕黑水执行农肥标准；灰水执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	
	
	
	1 
	1 
	
	
	0.91 
	366.78 
	704.60 
	704.60 
	176.15 
	

	
	
	
	铁塔组
	牧区
	10
	33 
	33 
	34 
	34 
	50
	1.65
	1.69 
	1.70 
	0.4
	0.66 
	0.67 
	0.68 
	1.1
	0.75 
	1 
	分散模式
	2 
	2
	2座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至灌渠。
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉溉
	
	
	
	2 
	2 
	
	
	0.91 
	184.92 
	355.24 
	355.24 
	88.81 
	

	
	
	梦琼村
	那列卡组
	牧区
	6
	24 
	24 
	25 
	25 
	50
	1.2
	1.23 
	1.24 
	0.4
	0.48 
	0.49 
	0.49 
	1.1
	0.54 
	1 
	分散模式
	1 
	1
	黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后就近排放。
	旱厕黑水执行农肥标准；其余执行农田灌溉水质标准（GB5084-2021）
	旱厕黑水资源化利用；其余废水经处理达标后，用于灌溉
	1.4
	0.8
	2
	1 
	1 
	2.1
	85.54 
	0.46 
	134.49 
	258.36 
	258.36 
	64.59 
	近期

	
	
	
	梦琼组
	牧区
	16
	56 
	56 
	57 
	58 
	50
	2.8
	2.86 
	2.89 
	0.4
	1.12 
	1.14 
	1.15 
	1.1
	1.27 
	2 
	分散模式
	3 
	2
	3座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后排至地表水
	
	
	
	
	
	3 
	3 
	
	
	0.91 
	313.80 
	602.83 
	602.83 
	150.71 
	

	
	
	
	次玛列卡组
	牧区
	17
	63 
	63 
	64 
	65 
	50
	3.15
	3.22 
	3.25 
	0.4
	1.26 
	1.29 
	1.30 
	1.1
	1.43 
	2 
	分散模式
	3 
	3.5
	3座，黑水旱厕收集，无害化处理后，施肥；灰水化粪池收集处理后用于灌溉草地
	
	
	
	
	
	3 
	3 
	
	
	1.59 
	353.03 
	678.18 
	678.18 
	169.55 
	

	5 
	合计
	4096 
	15323 
	15323 
	15663 
	15801 
	/
	1302.05
	1330.93
	1342.62
	/
	845.25
	864.04
	871.64
	/
	1405.15
	1443
	
	107 
	1660 
	/
	/
	/
	95.8
	58.57
	101.07
	107
	107
	268.8
	5299.83
	499.89
	222511.43
	482157.00
	482157.00
	167401.93 
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